Volver al índice

# Especificaciones

Interfaces básicas de Bluetooth* admitidas:

- Interfaz de controlador de host (HCI) v3.0
- Interfaz de controlador de host (HCI) v2.1 + velocidad de datos ampliada (EDR)
- Interfaz de controlador de host (HCI) v2.0 + velocidad de datos ampliada (EDR)
- Interfaz de controlador de host (HCI) v1.2
- Interfaz de controlador de host (HCI) v1.1

Perfiles de Bluetooth* admitidos:

- Destino y controlador de perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP)
- Emisor y receptor de perfil de distribución de audio avanzada (A2DP)
- Respondedor de inserción de perfil de imagen básico (BIP)
- Emisor de perfil de impresión básica (BPP)
- ID de dispositivo
- Terminal de datos de perfil de acceso telefónico a redes (DUN)
- Terminal de datos de perfil de fax (FAX)
- Cliente y servidor de perfil de transferencia de archivos (FTP)
- Fuente de perfil genérico de distribución de A/V (GAVDP)
- Perfil de acceso genérico (GAP)
- Cliente y servidor de perfil genérico de intercambio de objetos (GOEP)
- Puerta de enlace de audio de perfil manos libres (HFP)
- Host de sustitución de cable para copia impresa (HCRP)
- Puerta de enlace de audio de perfil de auriculares (HSP)
- Host de perfil de dispositivo de interfaz humana (HID)
- Cliente y servidor de perfil de inserción de objetos (OPP)
- Cliente de perfil de red de área personal (PAN) PAN-U y red ad hoc de grupo PAN-GN
- Cliente de libreta de direcciones de perfil de acceso a libreta de teléfonos (PBAP)
- Dispositivo A y B de perfil serie (SPP)
- Cliente y servidor de perfil de aplicación de detección de servicios (SDAP)
- Cliente de perfil de sincronización (SYNC)

Protocolos de Bluetooth*:

- Protocolo de transporte de control de audio/vídeo (AVCTP)
- Protocolo de transporte de distribución de audio/vídeo (AVDTP)
- Protocolo de encapsulamiento de red Bluetooth* (BNEP)
- Protocolo de control y adaptación de enlace lógico (L2CAP)
- Protocolo de administrador de enlaces (LMP)
- Protocolo de intercambio de objetos (OBEX)
- Comunicación RF (RFCOMM)
- Protocolo de detección de servicios (SDP)

Funciones:

- Interfaz de usuario de explorador intuitiva
- Bluetooth* 3.0, 2.1 y 2.0 SIG BQE, con cualificación y homologación
- Controlador de comandos AT (ATx)

Lista de acrónimos:

A2DP | - Perfil de distribución de audio avanzada
AFH | - Salto de frecuencia adaptable
AMP | - MAC/PHY alternativa
AVRCP | - Perfil de control remoto de audio y vídeo
BIP | - Perfil de imagen básico
BPP | - Perfil de impresión básica
EDR | - Velocidad de datos mejorada
EEPROM | - Memoria de sólo lectura programable con borrado eléctrico
EMC | - Cumplimiento electromagnético
FTP | - Protocolo de transferencia de archivos
HFP | - Perfil manos libres
HSP | - Perfil de auriculares
Banda ISM | - Banda industrial, científica y médica
Adaptador de LAN | - Adaptador de red de área local
MAC/PHY | - Control de acceso a medios/capa física
OBEX | - Intercambio de objetos
OPP | - Perfil de inserción de objetos
PBAP | - Perfil de acceso a libreta de teléfonos
PIN | - Número de identificación personal
TCP/IP (protocolo de red) | - Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet
VoIP | - Voz sobre IP

Volver arriba | Volver al índice | Marcas comerciales y renuncias de responsabilidad