Volver al índice

# Uso de puertos serie

Intel® PROSet/Wireless Software proporciona puertos serie virtuales que se pueden usar como sustituto para aplicaciones anteriores que necesiten una conexión serie para funcionar.

Después de configurar el puerto serie virtual, cualquier aplicación anterior se puede ejecutar en cualquier dispositivo, mediante el puerto serie virtual como si hubiera un cable serie real que conecta los dos dispositivos.

Perfiles y funciones admitidos:

- Dispositivo A y B de perfil de puerto serie (SPP): permite usar puertos COM virtuales entrantes y salientes

Nota: los puertos serie instalados para un dispositivo concreto únicamente se pueden utilizar para la comunicación con dicho dispositivo. Debe instalar puertos serie adicionales si desea configurar conexiones serie con otros dispositivos habilitados para Bluetooth*.

### Instalación de un puerto COM virtual de salida

Para instalar un puerto COM virtual de salida, siga estos pasos:

1. Ponga el dispositivo en estado detectable y búsquelo en la lista de dispositivos: abra la ventana Mi Bluetooth; si el dispositivo no se muestra, realice una búsqueda de dispositivos.
2. Haga doble clic en el icono de dispositivo para abrir la ventana Mi dispositivo Bluetooth que muestra todos los servicios disponibles.
   Su dispositivo puede requerir autenticación (o emparejamiento) para permitir la conexión o incluso buscar servicios.
3. Haga clic en el botón Instalar de la sección Instalar puerto serie del grupo Comunicación.
   Tan pronto como esté configurado el controlador, la ventana se actualiza para informarle de los puertos serie instalados.

Para desinstalar un puerto COM virtual de salida, haga clic en el botón Desinstalar de la sección Instalar puerto serie del grupo Comunicación.

### Instalación de un puerto COM virtual entrante

Para instalar un puerto COM virtual entrante, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja de Mi Bluetooth y seleccione Configuración de Mi Bluetooth...
2. Seleccione Configuración del puerto serie en la ventana Configuración de Mi Bluetooth.
3. Haga clic en el botón Agregar... en la lista de puertos serie virtuales. Tan pronto como esté configurado el controlador, la ventana se actualiza para informarle de los puertos serie instalados.

Para desinstalar un puerto COM virtual entrante, haga clic en el botón Quitar de la sección Configuración del puerto serie de la ventana Configuración de Mi Bluetooth.

Volver arriba | Volver al índice | Marcas comerciales y renuncias de responsabilidad