# Bluetooth-technologie

Draadloze Bluetooth®-technologie is een communicatietechnologie met kort bereik die verbindingskabels overbodig maakt en tegelijkertijd een hoge mate van beveiliging biedt.

Dankzij de wereldwijde acceptatie van Bluetooth en de structuur van Bluetooth-technologie kan elk Bluetooth-apparaat verbinding met de Bluetooth-apparaten in een bepaalde straal maken.

Alle informatie in dit gedeelte en meer gedetailleerde technologiebeschrijvingen zijn beschikbaar op de website www.bluetooth.com.

Bij een verbinding tussen elektronische Bluetooth-apparaten kunnen deze apparaten draadloos communiceren via piconetten, ad hoc netwerken met een kort bereik. Piconetten worden dynamisch en automatisch tot stand gebracht wanneer Bluetooth-apparaten binnen bereik komen en buiten bereik vallen. Elk apparaat in een piconet kan tegelijkertijd met zeven andere apparaten in één piconet communiceren en elk apparaat kan tegelijkertijd in meerdere piconetten zijn opgenomen. U kunt uw Bluetooth-apparaten op een vrijwel onbeperkt aantal manieren verbinden.

Het bereik van Bluetooth-technologie is afhankelijk van de gebruikte toepassing. In de algemene specificaties wordt een minimumbereik van 10 meter genoemd, maar er is geen vaste limiet en producenten kunnen hun implementaties zo afstellen dat het bereik wordt geleverd dat nodig is voor hun oplossingen.

Spectrum

Bluetooth-technologie is werkzaam in de niet-gelicentieerde industriële, wetenschappelijke en medische (ISM) radiobanden binnen het bereik van 2,4 tot 2,485 GHz, met een spread spectrum, full-duplex signaal met frequentieverspringing en een nominale snelheid van 1600 hops/sec. De ISM-band van 2,4 GHz is in de meeste landen niet-gelicentieerd en beschikbaar.

Bereik

Het bereik is afhankelijk van de gebruikte radioklasse in een implementatie:

- Klasse 3-radio's: een bereik tot 1 meter
- Klasse 2-radio's: met een bereik van 10 meter veel gebruikt voor mobiele apparaten
- Klasse 1-radio's: met een bereik van 100 meter voornamelijk gebruikt in industriële toepassingen

Voeding

Bluetooth-technologie is ontworpen om zeer weinig vermogen te gebruiken. Radio's worden bijvoorbeeld uitgeschakeld wanneer deze niet actief zijn.

Dankzij Generic Alternate MAC/PHY in versie 3.0 HS kunnen externe AMP's voor apparaten met hoge snelheid worden gedetecteerd en wordt de radio alleen ingeschakeld wanneer dit nodig is voor het overdragen van gegevens. Hierdoor wordt het energieverbruik geoptimaliseerd en de beveiliging van de radio's verbeterd.

Gegevenssnelheid

- 1 Mbps voor versie 1.2
- Tot 3 Mbps ondersteund voor versie 2.0 EDR
- Tot 24 Mbps ondersteund voor versie 3.0 HS