Powrót do spisu treści

# Specyfikacje

Obsługiwane główne interfejsy Bluetooth*:

- Host Controller Interface (HCI) v3.0
- Host Controller Interface (HCI) v2.1 + Extended Data Rate (EDR)
- Host Controller Interface (HCI) v2.0 + Extended Data Rate (EDR)
- Host Controller Interface (HCI) v1.2
- Host Controller Interface (HCI) v1.1

Obsługiwane profile Bluetooth*:

- Kontroler i komputer docelowy AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- Źródło i wyjście A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Obiekt odpowiadający push BIP (Basic Imaging Profile)
- Nadawca BPP (Basic Printing Profile)
- Identyfikator urządzenia
- Terminal danych profilu sieci telefonicznej DUN (Dial-Up Networking)
- Terminal danych profilu FAX (FAX)
- Klient i serwer FTP (File Transfer Profile)
- Źródło GAVDP (Generic A/V Distribution Profile)
- GAP (Generic Access Profile)
- Klient i serwer GOEP (Generic Object Exchange Profile)
- Brama audio HFP (Hands-Free Profile)
- Host HCRP (Hardcopy Replacement Profile)
- Brama audio HSP (Headset Profile)
- Host HID (Human Interface Device Profile)
- Klient i serwer OPP (Object Push Profile)
- Klient PAN-U (Personal Area Network Profile, PAN) i sieć PAN-GN Group Ad-hoc
- Klient PBAP (Phone Book Access Profile)
- Urządzenie A i B SPP (Serial Port Profile)
- Klient i serwer SDAP (Service Discovery Application Profile)
- Klient SYNC (Synchronization Profile)

Protokoły Bluetooth*:

- AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol)
- AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol)
- BNEP (Bluetooth* Network Encapsulation Protocol)
- L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol)
- LMP (Link Manager Protocol)
- OBEX (Object Exchange Protocol)
- RFCOMM (RF Communication)
- SDP (Service Discover Protocol)

Funkcje:

- Intuitive Explorer User Interface
- Bluetooth* 3.0, 2.1 i 2.0 SIG BQE Qualified and Listed
- ATx (AT Command Handler)

Wykaz akronimów:

A2DP | — Advanced Audio Distribution Profile (profil zaawansowanej dystrybucji audio)
AFH | — Adaptive Frequency-Hopping (przeskok częstotliwości adaptacyjnej)
AMP | — Alternate MAC/PHY (alternatywny MAC/PHY)
AVRCP | — Audio/Video Remote Control Profile (profil zdalnego sterowania audio/wideo)
BIP | — Basic Imaging Profile (profil podstawowego przetwarzania obrazów)
BPP | — Basic Printing Profile (profil drukowania podstawowego)
EDR | — Enhanced Data Rate (udoskonalona szybkość danych)
EEPROM | — Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
EMC | — electromagnetic compliance (zgodność elektromagnetyczna)
FTP | — File Transfer Protocol (protokół transferu plików)
HFP | — Hands-Free Profile (profil zestawu głośnomówiącego)
HSP | — Headset Profile (profil zestawu słuchawkowego)
Pasmo ISM | — pasmo Industrial Scientific and Medical
LAN adapter (karta sieciowa LAN) | — Local Area Network adapter (karta sieciowa LAN)
MAC/PHY | — Media Access Control/Physical Layer (kontrola dostępu do nośnika/warstwa fizyczna)
OBEX | — Object Exchange (wymiana obiektów)
OPP | — Object Push Profile (profil przesyłania obiektu)
PBAP | — Phone Book Access Profile (profil dostępu do książki telefonicznej)
PIN | — Personal Identification Number (osobisty numer identyfikacyjny)
TCP/IP (networking protocol) | — Transmission Control Protocol / Internet Protocol (protokół kontroli transmisji/protokół internetowy)
VoIP | — Voice over IP

Powrót do początku | Powrót do spisu treści | Znaki towarowe i zastrzeżenia