返回目录

# 使用串行端口

Intel® PROSet/Wireless Software 提供了虚拟串行端口，该端口可用于取代需要串行连接才能运行的旧式应用程序的电缆。

配置虚拟串行端口之后，可使用虚拟串行端口在任一设备上运行任何旧式应用程序，就如同存在连接两台设备的真实串行电缆一样。

支持的模式和角色：

- 串行端口模式 (SPP) 设备 A 和 B：允许您使用传入和传出虚拟 Com 端口

注意： 为特定设备安装的串行端口只能用于与该设备的通信。 如果您要配置与其他支持蓝牙* 的设备的串行连接，则需要安装其他串行端口。

### 安装传出虚拟 Com 端口

要安装传出虚拟 Com 端口，请按照以下步骤操作：

1. 将设备置于可搜索状态，并在设备列表中查找设备：打开“我的蓝牙”窗口；如果未显示设备，请执行设备搜索。
2. 双击设备图标，打开“我的蓝牙设备”窗口，其中显示了所有可用服务。
   设备可能要求执行验证（或配对）后，才允许连接或搜索服务。
3. 在通讯组的安装串行端口部分中单击安装按钮。
   配置驱动程序之后，此窗口就会立即更新，通知您已安装串行端口。

要卸载传出虚拟 Com 端口，请在通讯组的安装串行端口部分中单击卸载按钮。

### 安装传入虚拟 Com 端口

要安装传入虚拟 Com 端口，请按照以下步骤操作：

1. 右键单击我的蓝牙任务栏图标，然后选择我的蓝牙设置...。
2. 在“我的蓝牙设置”窗口中选择串行端口设置。
3. 在虚拟串行端口列表中单击添加... 按钮。 配置驱动程序之后，此窗口就会立即更新，通知您已安装串行端口。

要卸载传入虚拟 Com 端口，请在“我的蓝牙设置”窗口的串行端口设置中单击删除按钮。

返回页首 | 返回目录 | 商标和免责声明