Tilbake til innholdsfortegnelsen

# Bruke serielle porter

Intel® PROSet/Wireless Software gir tilgang til virtuelle serielle porter som kan brukes som kabelerstatning for eldre programmer som krever serielle tilkoblinger for å kunne fungere.

Når den virtuelle serielle porten er konfigurert, kan alle eldre programmer kjøres på en enhet ved å bruke den virtuelle porten som om det var en virkelig seriell kabel som koblet sammen de to enhetene.

Støttede profiler og roller:

- Serial Port Profile (SPP), enhet A og B: gir deg tilgang til å bruke innkommende og utgående virtuelle COM-porter.

Merk: Serielle porter som er installert for én bestemt enhet, kan bare brukes til å kommunisere med den ene enheten. Du må installer flere serielle porter hvis du vil konfigurere serielle forbindelser med andre Bluetooth*-aktiverte enheter.

### Installere en utgående virtuell COM-port

Følg fremgangsmåten nedenfor for å installere en utgående virtuell COM-port:

1. Gjøre enheten synlig for andre og finne frem til den i enhetslisten: åpne Min Bluetooth-vinduet. Hvis enheten ikke vises, må du søke etter enheter.
2. Dobbeltklikk enheten for å åpne Min Bluetooth-vinduet for enheten, der du kan se alle tilgjengelige tjenester.
   Det er mulig at enheten krever autentisering (eller paring) for å tillate tilkobling eller til og med ved søk etter tjenester.
3. Klikk Installer-knappen under Installer seriell port i gruppen Kommunikasjon.
   Så snart driveren er konfigurert, oppdateres vinduet med informasjon om den installerte serielle porten.

Hvis du vil avinstallere en utgående virtuell COM-port, klikker du Avinstaller-knappen under Installer seriell port i gruppen Kommunikasjon.

### Installere en innkommende virtuell COM-port

Følg fremgangsmåten nedenfor for å installere en innkommende virtuell COM-port:

1. Høyreklikk Min Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet, og velg Innstillinger for Min Bluetooth....
2. Velg Innstillinger for seriell port i vinduet Innstillinger for Min Bluetooth.
3. Klikk Legg til-knappen i listen over virtuelle serielle porter. Så snart driveren er konfigurert, oppdateres vinduet med informasjon om den installerte serielle porten.

Hvis du vil avinstallere en innkommende virtuell COM-port, klikker du Fjern-knappen under Innstillinger for seriell port i vinduet Innstillinger for Min Bluetooth.

Tilbake til toppen | Tilbake til innholdsfortegnelsen | Varemerker og ansvarsfraskrivelser