Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Verwenden serieller Schnittstellen

Die Intel® PROSet/Wireless Software verfügt über virtuelle serielle Schnittstellen, die als Kabelersatz für alte Anwendungen verwendet werden können, die eine serielle Verbindung erfordern.

Nach der Konfiguration der virtuellen seriellen Schnittstelle können alte Anwendungen auf jedem beliebigen Gerät laufen. Die virtuelle serielle Schnittstelle wird dabei so verwendet, als ob eine tatsächliche Kabelverbindung zwischen den beiden Geräten bestünde.

Unterstützte Profile und Rollen:

- Serial Port-Profil (SPP) Gerät A und B: ermöglicht Ihnen die Verwendung ein- und ausgehender virtueller Com-Ports

Hinweis: Serielle Schnittstellen, die für ein bestimmtes Gerät installiert wurden, können ausschließlich für die Kommunikation mit diesem Gerät verwendet werden. Sie müssen weitere serielle Schnittstellen installieren, wenn Sie serielle Verbindungen mit anderen Bluetooth*-fähigen Geräten konfigurieren möchten.

### Installation eines ausgehenden virtuellen Com-Ports

Um einen ausgehenden virtuellen Com-Port zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät auffindbar ist, und wählen Sie es aus der Geräteliste aus: Öffnen Sie das Fenster „Mein Bluetooth“. Wenn Ihr Gerät nicht angezeigt wird, führen Sie eine Gerätesuche durch.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol des Geräts, um das Gerätefenster „Mein Bluetooth“ zu öffnen, in dem alle verfügbaren Dienste angezeigt werden.
   Ihr Gerät erfordert möglicherweise eine Authentifizierung (oder Pairing), um eine Verbindung herstellen oder nach Diensten suchen zu können.
3. Klicken Sie in der Gruppe Verbindungen in dem Bereich Serielle Schnittstelle installieren auf Installieren.
   Sobald der Treiber konfiguriert wurde, wird das Fenster aktualisiert und informiert Sie darüber, dass serielle Schnittstellen installiert wurden.

Um einen ausgehenden virtuellen Com-Port zu deinstallieren, klicken Sie in der Gruppe Verbindungen in dem Bereich Serielle Schnittstelle installieren auf Deinstallieren.

### Installation eines eingehenden virtuellen Com-Ports

Um einen eingehenden virtuellen Com-Port zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Mein Bluetooth in der Systemablage und wählen Sie den Menüpunkt Mein Bluetooth - Einstellungen…
2. Wählen Sie im Fenster „Mein Bluetooth - Einstellungen“ den Menüpunkt Einstellungen serieller Schnittstelle.
3. Klicken Sie in der Liste der virtuellen seriellen Schnittstellen auf Hinzufügen .... Sobald der Treiber konfiguriert wurde, wird das Fenster aktualisiert und informiert Sie darüber, dass serielle Schnittstellen installiert wurden.

Um einen eingehenden virtuellen Com-Port zu deinstallieren, klicken Sie im Fenster „Mein Bluetooth - Einstellungen“ in dem Bereich Einstellungen serieller Schnittstelle auf Entfernen.

Zurück nach oben | Zurück zum Inhaltsverzeichnis | Marken und Haftungsausschluss