عودة إلى المحتويات

# تقنية Bluetooth* اللاسلكية

تعتبر تقنية Bluetooth* اللاسلكية هي تقنية اتصالات قصيرة المدى تهدف إلى استخدام أجهزة محمولة و/أو أجهزة ثابتة بدلاً من الكابلات المتصلة مع الحفاظ على مستويات عالية من الأمان.

يسمح القبول والانتشار العالمي لتقنية Bluetooth*وكذلك البنية الخاصة بتقنية Bluetooth* اللاسلكية لأي جهاز يتم تشغيل تقنية Bluetooth* عليه بالاتصال بأي جهاز آخر به تقنية Bluetooth* وموجود على مسافة قريبة ضمن نطاق معين.

كافة المعلومات الواردة ضمن هذا القسم ومزيد من الوصف المفصّل حول التقنية متاحة على موقع www.bluetooth.com على الويب.

تتيح الاتصالات التي تتم بين الأجهزة الإلكترونية التي يتم تشغيل خاصية Bluetooth* عليها لهذه الأجهزة بالاتصال لاسلكيًا عبر شبكات قصيرة المدى محددة الغرض تُعرف باسم شبكات "piconets". يتم تأسيس شبكات Piconets كأجهزة تم تشغيل خاصية Bluetooth* عليها تدخل نطاق المجال اللاسلكي وتغادره بشكل ديناميكي وتلقائي. يمكن لكل جهاز في شبكات piconet أن يقوم بالاتصال بسبعة أجهزة أخرى في نفس الوقت داخل شبكة piconet واحدة، ويمكن لكل جهاز أيضًا أن ينتمي إلى العديد من شبكات piconets في نفس الوقت. ولا توجد تقريبًا قيود تحدّ من الطرق التي يمكنك من خلالها إنشاء اتصالات بين الأجهزة الخاصة بك والتي تم تشغيل خاصية Bluetooth* عليها.

ويعتمد نطاق تقنية Bluetooth* على التطبيق المستخدم. تنص المواصفات الأساسية لهذه التقنية على أن الحد الأدنى للنطاق هو 10 أمتار أو 30 قدمًا، لكن لا توجد أي قيود موضوعة تمنع تغيير هذا النطاق، فتستطيع الشركات المصنّعة ضبط أجهزتها وتطبيقاتها من أجل توفير النطاق المناسب لدعم استخدامات الحلول التي تطورها هذه الشركات.

النطاق الترددي

تعمل تقنية Bluetooth* اللاسلكية على التردد غير المرخص به (ISM) والمستخدم في المجالات الصناعية والعلمية والطبية بتردد من 2.4 إلى 2.485 جيجا هرتز، كما تستخدم إشارة تتميز بالنطاق الواسع والتنقل بين الترددات مع ازدواج كامل بمعدل اسمي يبلغ 1600 مرة/ثانية. يتوفر تردد ISM وقدره 2.4 جيجا هرتز في معظم الدول ولكنه غير مرخص.

التداخل

تم تصميم إمكانية التنقل التكيفي بين الترددات (AFH) الخاصة بتقنية Bluetooth* اللاسلكية لتقليل التداخل بين التقنيات اللاسلكية التي تتشارك في النطاق الترددي نفسه وقدره 2.4 جيجا هرتز. تعمل إمكانية AFH ضمن النطاق الترددي للاستفادة من التردد المتاح. ويتم ذلك عن طرق اكتشاف التقنية للأجهزة الأخرى الموجودة في النطاق الترددي وتجنب العمل على الترددات المستخدمة بالفعل. تمنح إمكانية التنقل التكيفي بين عدد من الترددات يصل إلى 79 ترددًا بفواصل قدرها 1 ميجا هرتز درجة عالية من ضمان عدم التداخل، كما تسمح بعمليات نقل بيانات أكثر كفاءة ضمن النطاق الترددي. بالنسبة لمستخدمي تقنية Bluetooth* اللاسلكية توفر خاصية التنقل بين الترددات أداءً أفضل حتى مع استخدام تقنيات أخرى جنبًا إلى جنب مع تقنية Bluetooth* اللاسلكية.

مدى التغطية

قد يختلف مدى التغطية وذلك حسب فئة أجهزة الإشارات اللاسلكية المستخدمة:

- الفئة 3 من أجهزة الإشارات اللاسلكية - لها مدى يصل إلى متر واحد أو 3 أقدام
- الفئة 2 من أجهزة الإشارات اللاسلكية - والتي غالبًا ما تجدها في أجهزة الهواتف المحمولة - لها مدى يصل إلى 10 أمتار أو 33 قدمًا
- الفئة 1 من أجهزة الإشارات اللاسلكية - والتي تُستخدم بشكل أساسي في المجالات الصناعية - لها مدى يصل إلى 100 متر أو 300 قدم

استهلاك الطاقة

أكثر فئات أجهزة الإشارات اللاسلكية استهلاكًا للطاقة هي الفئة 2 وتستهلك 2.5 مللي وات. تم تصميم تقنية Bluetooth* اللاسلكية بحيث تستهلك مقدار منخفض جدًا من الطاقة بما في ذلك إيقاف تشغيل أجهزة الإشارات اللاسلكية عندما تكون في حالة عدم نشاط.

ويتيح البديل العام MAC/PHY في الإصدار 3.0 عالي السرعة إمكانية اكتشاف الأنظمة المتقدمة للهواتف المحمولة التي تعمل عن بُعد للأجهزة ذات السرعة العالية وتشغيل جهاز الإشارات اللاسلكية عند الحاجة إلى نقل البيانات فقط مما يضمن الاستهلاك الأمثل للطاقة بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على أمان الأجهزة اللاسلكية.

معدل نقل البيانات

- 1 ميجا بت في الثانية للإصدار 1.2
- حتى 3 ميجا بت في الثانية للإصدار 2.0 من EDR
- حتى 24 ميجا بت في الثانية للإصدار 3.0 عالي السرعة

عودة إلى أعلى | عودة إلى المحتويات | العلامات التجارية وإخلاء المسؤولية