Naar inhoudsopgave

# Seriële poorten gebruiken

Intel® PROSet/Wireless Software biedt virtuele seriële poorten, die u kunt gebruiken als vervanging voor kabels voor oudere toepassingen die een seriële verbinding nodig hebben voor hun werking.

Nadat de virtuele seriële poort is geconfigureerd, kan elke verouderde toepassing worden uitgevoerd op elk van de apparaten, waarbij de virtuele seriële poort wordt gebruikt alsof er een echte seriële kabel is die de twee apparaten met elkaar verbindt.

Ondersteunde profielen en rollen:

- SPP (Serial Port Profile) apparaat A en B: hiermee kunt u inkomende en uitgaande virtuele Com-poorten gebruiken

Opmerking: seriële poorten die voor een bepaald apparaat zijn geïnstalleerd, kunnen alleen worden gebruikt voor communicatie met dat apparaat. Als u seriële verbindingen wilt configureren met andere Bluetooth*-apparaten, moet u aanvullende seriële poorten installeren.

### Een uitgaande virtuele Com-poort installeren

Ga als volgt te werk om een uitgaande virtuele Com-poort te installeren:

1. Zorg ervoor dat uw apparaat detecteerbaar is en zoek het apparaat in de lijst met apparaten: open het venster Mijn Bluetooth. Als uw apparaat niet wordt weergegeven, voert u een zoekopdracht naar apparaten uit.
2. Dubbelklik op het pictogram van het apparaat om het apparaatvenster in Mijn Bluetooth te openen. Hier worden alle beschikbare services weergegeven.
   Mogelijk is voor uw apparaat een bevestiging (of koppeling) nodig om verbinding te kunnen maken of te zoeken naar services.
3. Klik op de knop Installeren in de sectie Seriële poort installeren van de groep Communicatie.
   Zodra het stuurprogramma is geconfigureerd, wordt het venster bijgewerkt om u te informeren over de geïnstalleerde seriële poorten.

Als u een uitgaande virtuele Com-poort wilt verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen in de sectie Seriële poort installeren van de groep Communicatie.

### Een inkomende virtuele Com-poort installeren

Ga als volgt te werk om een inkomende virtuele Com-poort te installeren:

1. Klik met de rechtermuisknop op het systeemvakpictogram Mijn Bluetooth en selecteer Mijn Bluetooth-instellingen...
2. Selecteer Instellingen seriële poort in het venster Mijn Bluetooth-instellingen.
3. Klik op de knop Toevoegen ... in de lijst met virtuele seriële poorten. Zodra het stuurprogramma is geconfigureerd, wordt het venster bijgewerkt om u te informeren over de geïnstalleerde seriële poorten.

Als u een inkomende virtuele Com-poort wilt verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen in de sectie Instellingen seriële poort in het venster Mijn Bluetooth-instellingen.

Naar boven | Naar inhoudsopgave | Handelsmerken en vrijwaringen