# Bluetooth 技術

Bluetooth® 無線技術 は、ケーブルを使用することなく携帯機器および (または) 固定機器を接続し、同時に高いセキュリティ レベルも維持できる短距離通信技術です。

Bluetooth 技術は世界的に認知されており、その技術構造により、ある Bluetooth 対応機器を指定距離内にある他の任意の Bluetooth 対応機器に接続することが可能です。

本セクションに含まれるすべての情報および詳細な技術解説書は、Web サイト www.bluetooth.com で利用できます。

Bluetooth 対応電子機器を相互に接続すると、ピコネットという短距離のアドホック ネットワーク経由での無線通信が可能となります。ピコネットは、Bluetooth 対応機器が無線範囲に入ったとき、および同範囲から外れたときに、動的かつ自動的に確立されます。 ピコネット内にある各機器は、その単一のピコネット内で最大 7 つの他の機器と同時通信が可能です。 また、各機器は複数のピコネットに同時に属することができます。ご利用の Bluetooth 機器を接続する方法には制限がないと考えて構いません。

Bluetooth 技術の通信距離は、アプリケーション固有です。 コア仕様では最小距離は 10 メートルまたは 30 フィートとなっていますが、上限は設定されておらず、メーカーは実装を調整することでソリューション使用事例のサポートに必要な無線距離を提供することができます。

スペクトル

Bluetooth 技術は 2.4?2.485 GHz の免許を必要としない産業科学医療用バンド (IMS バンド) を利用しています。 このバンドでは、スペクトル拡散/周波数ホッピング/全二重の信号が、毎秒 1600 の名目ホップ速度で使用されています。この 2.4 GHz の ISM バンドは、大多数の国々で免許なしで利用できます。

通信距離

通信距離は、実装で使用されるクラス (以下参照) によって変わることがあります。

- クラス 3 無線 - 最大で 1 メートルまたは 3 フィートの距離に対応
- クラス 2 無線 - 携帯機器でもっともよく利用されているクラス - 10 メートルまたは 33 フィートの距離に対応
- クラス 1 無線 - 主として産業用として使用される - 100 メートルまたは 300 フィートの距離に対応

電力

Bluetooth 技術は、使用中でないときに使用電力を下げるといった、低電力消費設計となっています。

Bluetooth Version 3.0+High Speed (V3.0+HS) の Generic Alternate MAC/PHY (AMP) によって、高速機器用のリモート AMP を特定でき、データ転送が必要なときだけ無線がオンになるため、電力消費を最適化することが可能になり、無線セキュリティにも役立てられるようになっています。

データ転送速度

- Version 1.2 で 1Mbps
- Version 2.0 EDR で最大 3Mbps に対応
- Version 3.0 HS で最大 24Mbps に対応