Tillbaka till innehåll

# Trådlös Bluetooth*-teknik

Trådlös Bluetooth*-teknik är en kommunikationsteknologi för korta distanser som är avsedd att ersätta de kablar som förbinder bärbara och/eller fast installerade enheter samtidigt som säkerhet på hög nivå upprätthålls.

Den globala acceptansen av Bluetooth* och strukturen på Bluetooth*-tekniken medger att vilken enhet som helst där Bluetooth*är aktiverad kan ansluta sig till vilken annan enhet som helst där Bluetooth*är aktiverad om den befinner sig inom ett angivet avstånd.

All information i detta avsnitt och en mer detaljerad beskrivning av tekniken finns på webbplatsen www.bluetooth.com.

Anslutningar mellan elektroniska Bluetooth*-enheter gör att dessa enheter kan kommunicera trådlöst genom ad hoc-nätverk på kort distans som kallas piconät. Piconät upprättas dynamiskt och automatiskt när Bluetooth*-aktiverade enheter kommer in i och lämnar radioräckvidden. Varje enhet i ett piconät kan samtidigt kommunicera med upp till sju andra enheter inom det specifika piconätet och varje enhet kan också tillhöra flera piconät samtidigt. Sätten som du kan ansluta dina Bluetooth*-aktiverade enheter på är nästan obegränsade.

Räckvidden för trådlös Bluetooth*-teknik är tillämpningsspecifik. Grundspecifikationerna anger en minsta räckvidd på 10 meter eller 30 fot, men det finns ingen fast gräns och tillverkarna kan anpassa sina tillämpningar så att de erbjuder den räckvidd som behövs för att stödja sina lösningars användningssituationer.

Spektrum

Den trådlösa Bluetooth*-tekniken arbetar i det olicensierade industriella, vetenskapliga och medicinska bandet (ISM-bandet) vid 2,4 till 2,485 GHz och använder en full duplex-signal med spritt spektrum och frekvenshoppning med en nominell hastighet på 1600 hopp/sek. ISM-bandet på 2,4 GHz är tillgängligt och olicensierat i de flesta länderna.

Interferens

Bluetooth*-teknikens funktion för adaptiv frekvenshoppning (AFH) har utformats för att minska interferensen mellan trådlösa tekniker som delar 2,4 GHz-spektrat. AFH arbetar inom spektrat för att dra fördel av den tillgängliga frekvensen. Detta görs genom att tekniken avkänner andra enheter inom spektrat och undviker de frekvenser som de använder. Denna adaptiva hoppning bland 79 frekvenser i intervaller på 1 MHz ger en hög grad av immunitet mot interferens och medger även mer effektiv överföring inom spektrat. Bluetooth*-teknikens frekvenshoppning ger högre prestanda även om andra tekniker används tillsammans med trådlös Bluetooth*-teknik.

Räckvidd

Räckvidden kan variera beroende på den radioklass som används i en implementering:

- Klass 3-radior - har en räckvidd på upp till 1 meter eller 3 fot
- Klass 2-radior - de vanligaste i bärbara enheter - har en räckvidd på upp till 10 meter eller 33 fot
- Klass 1-radior - som huvudsakligen används i industriella användningssituationer - har en räckvidd på upp till 100 meter eller 300 fot

Effekt

Den oftast använda radion är av klass 2, med effekt på 2,5 mW. Bluetooth*-tekniken är utformad för att förbruka mycket litet ström och medger att radior kan stängas av vid inaktivitet.

Generiska alternativa MAC/PHY i version 3.0 HS möjliggör avkänning av fjärr-AMP för höghastighetsenheter och slår bara på radion när det behövs för dataöverföring, vilket ger lägre strömförbrukning och bidrar till radiosäkerhet.

Datahastighet

- 1 Mbps för version 1.2
- Upp till 3 Mbps stöds för version 2.0 EDR
- Upp till 24 Mbps stöds för version 3.0 HS

Tillbaka till toppen | Tillbaka till innehåll | Varumärken och friskrivningsklausuler