Назад к содержанию

# Использование сети

Программа Intel® PROSet/Wireless Software позволяет установить обычное сетевое подключение TCP/IP к устройству. Большинство мобильных телефонов предоставляют сетевую службу Bluetooth*. С помощью такой службы можно установить обычное сетевое подключение TCP/IP к устройству.

Поддерживаемые профили и роли:

- Клиент PAN-U для PAN (Personal Area Network Profile): позволяет подключиться к существующей личной сети Bluetooth* или установить соединение «точка - точка».
- Групповое прямое (ad hoc) сетевое подключение PAN-GN для PAN (Personal Area Network Profile): позволяет создать личную сеть «точка - несколько точек».
- Терминал ввода данных DUN (Dial-Up Networking Profile): позволяет подключиться к Интернету с помощью модемного устройства, поддерживающего беспроводную технологию Bluetooth*.
- Терминал ввода данных FAX (Fax Profile): позволяет отправлять факсимильные сообщения с помощью своего устройства.

В сети Bluetooth* одно из устройств работает как сервер, а другое - как клиент. Сервер управляет сетью и отслеживает подключенные устройства. В зависимости от роли, которую необходимо присвоить компьютеру, можно выбрать один из четырех вариантов подключения в разделе «Сеть» окна службы.

- Подключиться к локальной Bluetooth сети - компьютер выступает в роли сетевого клиента. Активным может быть только одно сетевое подключение.
- Построить локальную сеть Bluetooth - компьютер выступает в роли сервера. Возможно одновременное подключение нескольких устройств к сети.
- Выйти в Internet с помощью соединения по телефонной линии - компьютер выступает в роли терминала ввода данных для доступа к Интернету или отправки факсимильных сообщений с помощью устройства Bluetooth*.
- Выйти во внешнюю сеть через Bluetooth шлюз - компьютер получает доступ к внешней сети, предлагаемой устройством.

### Присоединение к сети

Чтобы присоединиться к сети или создать сеть с помощью своего устройства, выполните следующие действия.

1. Переведите устройство в режим обнаружения и найдите его в списке устройств: откройте окно «Мой Bluetooth»; если устройство не показано, выполните поиск устройств.
2. Дважды щелкните значок устройства, чтобы открыть окно «Мой Bluetooth», в котором будут показаны все доступные службы.
   Ваше устройство может потребовать проверку подлинности (или установление связи), чтобы разрешить подключение или даже выполнить поиск услуг.
3. Нажмите кнопку Подключить в разделе Подключиться к локальной Bluetooth сети или Построить локальную сеть Bluetooth группы Сеть, которая соответствует типу выполняемой операции (присоединение или создание).
   Чтобы принять подключение, на устройстве может потребоваться выполнение дополнительных действий.

Когда подключение будет установлено, окно «Мой Bluetooth» обновится, чтобы уведомить об этом. В то же самое время кнопка Подключить в других разделах группы Сеть будет отключена.

Чтобы закрыть сетевое подключение к устройству, нажмите кнопку Отключить в разделе Подключиться к локальной Bluetooth сети или Построить локальную сеть Bluetooth группы Сеть.

### Доступ к Интернету через коммутируемое подключение

Чтобы получить доступ к Интернету через коммутируемое подключение с помощью своего устройства, выполните следующие действия.

1. Переведите устройство в режим обнаружения и найдите его в списке устройств: откройте окно «Мой Bluetooth»; если устройство не показано, выполните поиск устройств.
2. Дважды щелкните значок устройства, чтобы открыть окно «Мой Bluetooth», в котором будут показаны все доступные службы.
   Ваше устройство может потребовать проверку подлинности (или установление связи), чтобы разрешить подключение или даже выполнить поиск услуг.
3. Нажмите кнопку Подключить в разделе Выйти в Internet с помощью соединения по телефонной линии группы Сеть.
   Как только драйвер модема будет настроен, в окне появится информация о новом коммутируемом подключении Bluetooth*.
   Чтобы принять подключение, на устройстве может потребоваться выполнение дополнительных действий.
4. Выберите ссылку Набор номера... в разделе Выйти в Internet с помощью соединения по телефонной линии, чтобы задать настройки коммутируемого подключения и войти в Интернет.

Чтобы отправлять факсимильные сообщения, можно настроить факс-приложение и использовать установленное модемное устройство Bluetooth*.

Чтобы закрыть активное коммутируемое подключение Bluetooth*, нажмите кнопку Деинсталляция в разделе Выйти в Internet с помощью соединения по телефонной линии группы Сеть.

### Доступ к внешней сети

Чтобы получить доступ к внешней сети через свое устройство (используемое в качестве шлюза), выполните следующие действия.

1. Настройте внешнюю сеть на устройстве.
2. Переведите устройство в режим обнаружения и найдите его в списке устройств: откройте окно «Мой Bluetooth»; если устройство не показано, выполните поиск устройств.
3. Дважды щелкните значок устройства, чтобы открыть окно «Мой Bluetooth», в котором будут показаны все доступные службы.
   Ваше устройство может потребовать проверку подлинности (или установление связи), чтобы разрешить подключение или даже выполнить поиск услуг.
4. Нажмите кнопку Подключить в разделе Выйти во внешнюю сеть через Bluetooth шлюз группы Сеть.
   Когда подключение будет установлено, окно «Мой Bluetooth» обновится, чтобы уведомить об этом. В то же самое время кнопка Подключить в других разделах группы Сеть будет отключена. Чтобы принять подключение, на устройстве может потребоваться выполнение дополнительных действий.
5. Откройте интернет-браузер, чтобы войти во внешнюю сеть.

Чтобы закрыть активное сетевое подключение, нажмите кнопку Отключить в разделе Выйти во внешнюю сеть через Bluetooth шлюз группы Сеть.

Наверх | Назад к содержанию | Товарные знаки и отказы от гарантий