目次に戻る

# シリアル ポートを使用する

Intel® PROSet/Wireless Software には、動作にシリアル接続を必要とするレガシー アプリケーションでケーブルの代替として使用できる仮想シリアル ポートが搭載されています。

仮想シリアル ポートを設定すると、2 台のデバイスを接続する本物のシリアル ケーブルのように機能し、どちらのデバイスでもレガシー アプリケーションを実行できるようになります。

サポートされるプロファイルとロール:

- Serial Port Profile (SPP: シリアル ポート プロファイル) デバイス A および B: 着信側および発信側の仮想 COM ポートが使用できるようにします。

注：特定のデバイス用にインストールされたシリアル ポートは、そのデバイスとの通信にのみ使用できます。他の Bluetooth* 対応機器とのシリアル接続を設定する場合は、追加のシリアル ポートをインストールする必要があります。

### 発信側の仮想 COM ポートのインストール

発信側の仮想 COM ポートをインストールするには、以下の手順に従ってください。

1. デバイスを検出可能な状態にし、デバイス リストにそれを表示させます。[My Bluetooth] ウインドウを開き、デバイスが表示されない場合は検出作業を実行します。
2. 希望のデバイスのアイコンをダブルクリックし、[My Bluetooth] のデバイス ウインドウを開き、利用可能なサービスをすべて表示させます。
   デバイスによっては、接続を実行する場合、またサービス検索を実行する場合に、認証 (またはペアリング) が必要です。
3. [通信] グループの [シリアル ポートのインストール] セクションにある [インストール] ボタンをクリックします。
   ドライバが設定されると、直ちにウインドウが更新され、シリアル ポートがインストールされたことが通知されます。

発信側の仮想 COM ポートをアンインストールするには、[通信] グループの [シリアル ポートのインストール] セクションにある [アンインストール] ボタンをクリックします。

### 着信側の仮想 COM ポートのインストール

着信側の仮想 COM ポートをインストールするには、以下の手順に従ってください。

1. My Bluetooth トレイ アイコンを右クリックし、[Bluetooth 設定...] を選択します。
2. [Bluetooth 設定] ウインドウで [シリアル ポート設定] を選択します。
3. [バーチャル シリアル ポート一覧] の一番下にある [追加...] ボタンをクリックします。ドライバが設定されると、直ちにウインドウが更新され、シリアル ポートがインストールされたことが通知されます。

着信側の仮想 COM ポートをアンインストールするには、[Bluetooth 設定] ウインドウの [シリアル ポート設定] にある [削除] ボタンをクリックします。

トップに戻る | 目次に戻る | 商標および免責事項