לתוכן העניינים

# שימוש ביציאות טוריות

Intel® PROSet/Wireless Software מספקת יציאות טוריות וירטואליות שבהן ניתן להשתמש כחלופה לכבל עבור יישומים ישנים שדורשים חיבור טורי כדי לפעול.

לאחר שהוגדרה יציאה טורית וירטואלית, כל יישום ישן יכול לפעול בשני ההתקנים באמצעות יציאה טורית וירטואלית, כאילו כבל טורי אמיתי מחבר בין שני ההתקנים.

פרופילים ותפקידים נתמכים:

- Serial Port Profile (SPP) - התקן A ו-B: מאפשר להשתמש ביציאות Com וירטואליות נכנסות ויוצאות

הערה: ניתן להשתמש ביציאות טורית המותקנות עבור התקן מסוים רק לצורך יצירת תקשורת עם התקן זה. עליך להתקין יציאות טוריות נוספות אם ברצונך להגדיר חיבורים טוריים עם התקנים אחרים התומכים ב-Bluetooth*.

### התקנת יציאת Com וירטואלית יוצאת

כדי להתקין יציאת Com וירטואלית יוצאת, בצע את הפעולות הבאות:

1. העבר את ההתקן למצב ניתן לגילוי ואתר את ההתקן ברשימת ההתקנים: פתח את חלון 'Bluetooth שלי'; אם ההתקן לא מוצג, בצע חיפוש אחר התקנים.
2. לחץ פעמיים על סמל ההתקן כדי לפתוח את חלון ההתקן 'Bluetooth שלי' שמציג את כל השירותים הזמינים.
   ייתכן שההתקן מחייב אימות (או זיווג) כדי לאפשר חיבור או אפילו חיפוש אחר שירותים.
3. לחץ על לחצן התקן במקטע התקן יציאה טורית של הקבוצה תקשורת.
   ברגע שמנהל ההתקן הוגדר, החלון מתעדכן כדי לדווח לך על היציאות הטוריות המותקנות.

כדי להסיר התקנה של יציאת Com וירטואלית יוצאת, לחץ על לחצן הסר התקנה במקטע התקן יציאה טורית של הקבוצה תקשורת.

### התקנת יציאת Com וירטואלית נכנסת

כדי להתקין יציאת Com וירטואלית נכנסת, בצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל המגש Bluetooth שלי ולאחר מכן בחר הגדרות Bluetooth שלי...
2. בחר הגדרות יציאה טורית בחלון 'הגדרות Bluetooth שלי'.
3. לחץ על לחצן הוספה... ברשימת היציאות הטוריות הווירטואליות. ברגע שמנהל ההתקן הוגדר, החלון מתעדכן כדי לדווח לך על היציאות הטוריות המותקנות.

כדי להסיר התקנה של יציאת Com וירטואלית נכנסת, לחץ על לחצן הסר במקטע הגדרות יציאה טורית בחלון 'הגדרות Bluetooth שלי'.

לראש הדף | לתוכן העניינים | סימנים מסחריים והסרת אחריות