Zpět k obsahu

# Bezdrátová technologie Bluetooth*

Bluetooth* je technologie bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost, která nahrazuje kabely propojující přenosná a pevně stojící zařízení při zachování nejvyšší úrovně zabezpečení.

Celosvětové rozšíření technologie Bluetooth* a struktura této technologie umožňuje zařízením, která ji podporují, připojit se k libovolnému dalšímu zařízení podporujícímu technologii Bluetooth* a umístěnému ve specifikované blízké vzdálenosti.

Veškeré informace v této části a podrobnější popis technologie naleznete na webové stránce www.bluetooth.com.

Propojení mezi elektronickými zařízeními Bluetooth* umožňuje těmto zařízením bezdrátově komunikovat na krátkou vzdálenost v sítích ad hoc známých pod názvem pikosítě. Pikosítě jsou vytvářeny dynamicky a automaticky, když se Bluetooth* přiblíží na dosah rádiového signálu. Každé zařízení v pikosíti může komunikovat až se 7 dalšími zařízeními v rámci dané pikosítě současně. Každé zařízení může navíc náležet do několika pikosítí. Způsoby připojení zařízení Bluetooth* jsou téměř neomezené.

Dosah bezdrátové technologie Bluetooth* závisí na konkrétní situaci. Základní specifikace předepisují minimální dosah 10 metrů (30 stop). Není však stanoven žádný limit, takže výrobci mohou své implementace přizpůsobit a nabízet dosah potřebný pro podporu svých vlastních řešení.

Spektrum

Bezdrátová technologie Bluetooth* pracuje v nelicencovaném průmyslovém, vědeckém a zdravotnickém pásmu (ISM) na frekvenci 2,4 až 2,485 GHz. Využívá plně duplexní signál s nominální rychlostí 1600 skoků za sekundu s rozprostřeným spektrem a frekvenčními skoky. Pásmo ISM na frekvenci 2,4 GHz je dostupné a nelicencované ve většině zemí.

Rušení

K omezení rušení mezi bezdrátovými technologiemi sdílejícími spektrum 2,4 GHz byla navržena funkce adaptivních frekvenčních skoků (AFH) technologie Bluetooth*. Funkce AFH pracuje v rámci spektra a využívá výhody dostupné frekvence. Dosahuje toho tím, že zjišťuje další zařízení ve spektru a vyhýbá se frekvencím, které tato zařízení používají. Funkce adaptivních skoků mezi 79 frekvencemi s intervaly 1 MHz poskytuje vysoký stupeň odolnosti vůči rušení a umožňuje také účinnější přenos v rámci spektra. Uživatelům bezdrátové technologie Bluetooth* přináší funkce frekvenčních skoků vyšší výkon i tehdy, když jsou společně s technologií Bluetooth* použity jiné technologie.

Dosah

Dosah se může měnit v závislosti na třídě rádiové jednotky použité v implementaci:

- Rádiové jednotky třídy 3 - mají dosah až 1 m (3 stopy).
- Rádiové jednotky třídy 2 - nejčastěji používané v mobilních zařízeních - mají dosah 10 m (33 stop).
- Rádiové jednotky třídy 1 - používají se zejména v průmyslu - mají dosah 100 m (300 stop).

Napájení

Nejčastěji používané rádiové jednotky jsou třídy 2 a mají příkon 2,5 mW. Technologie Bluetooth* je navržena tak, aby měla velmi nízký příkon. Umožňuje také vypnout rádiovou jednotku v době nečinnosti.

Obecná funkce Alternate MAC/PHY (AMP) ve verzi 3.0 HS umožňuje zjišťovat vzdálená vysokorychlostní zařízení AMP a zapíná rádiovou jednotku pouze tehdy, když je potřebný k přenosu dat. Snižuje tím spotřebu energie a přispívá k lepšímu zabezpečení rádiových jednotek.

Rychlost přenosu dat

- 1 Mb/s ve verzi 1.2
- Až 3 Mb/s ve verzi 2.0 EDR
- Až 24 Mb/s ve verzi 3.0 HS

Zpět na začátek | Zpět k obsahu | Ochranné známky a odmítnutí zodpovědnosti