Voltar ao Índice

# Tecnologia sem fio Bluetooth*

A tecnologia sem fio Bluetooth* é uma tecnologia de comunicação de curto alcance desenvolvida para substituir os cabos que conectam dispositivos portáteis e/ou fixos e, ao mesmo tempo, manter altos níveis de segurança.

A aceitação global e a estrutura da tecnologia sem fio Bluetooth* permitem conectar qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth* a qualquer outro dispositivo habilitado para Bluetooth* localizado dentro de uma distância específica.

Todas as informações desta seção e uma descrição mais detalhada da tecnologia estão disponíveis no site www.bluetooth.com.

A conexão entre dispositivos eletrônicos habilitados para Bluetooth* permite que esses dispositivos se comuniquem de modo sem fio através de redes ad hoc de curto alcance conhecidas como piconets. As piconets são estabelecidas de modo dinâmico e automático à medida que os dispositivos habilitados para Bluetooth* entram e saem da proximidade de rádio. Cada dispositivo em uma piconet pode se comunicar simultaneamente com até sete outros dispositivos dentro dessa piconet e também pode pertencer a várias piconets simultaneamente. Você pode conectar seus dispositivos habilitados para Bluetooth* de praticamente todas as maneiras possíveis.

O alcance da tecnologia sem fio Bluetooth* é específico de cada aplicativo. As Especificações Principais exigem um alcance mínimo de 10 metros ou 30 pés, mas não há um limite definido. Além disso, os fabricantes podem ajustar suas implementações a fim de oferecer a faixa necessária para suportar os casos de uso de suas soluções.

Espectro

A tecnologia sem fio Bluetooth* opera na banda ISM (industrial, scientific and medical, industrial, científica e médica) não licenciada de 2,4 a 2,485 GHz, usando um sinal duplex de espectro difuso e salto de frequência em uma taxa nominal de 1600 saltos/s. A banda ISM de 2,4 GHz está disponível e não é licenciada na maioria dos países.

Interferência

O recurso AFH (adaptive frequency hopping, salto de frequência adaptável) da tecnologia sem fio Bluetooth* foi desenvolvido para diminuir a interferência entre tecnologias sem fio que compartilham o espectro de 2,4 GHz. O AFH funciona dentro do espectro para aproveitar a frequência disponível. Isso é feito pela tecnologia que detecta outros dispositivos no espectro e evita as frequências que estão sendo usadas. Esse salto adaptável entre 79 frequências em intervalos de 1 MHz fornece um alto grau de imunidade de interferência e também possibilita transmissões mais eficientes dentro do espectro. Para usuários da tecnologia sem fio Bluetooth*, o salto de frequência fornece melhor desempenho, mesmo que outras tecnologias sejam usadas junto com a tecnologia sem fio Bluetooth*.

Alcance

O alcance pode variar de acordo com a classe do rádio usado em uma implementação:

- Rádios da classe 3: têm um alcance de até 1 metro ou 3 pés
- Rádios da classe 2: normalmente encontrados em dispositivos móveis, têm um alcance de até 10 metros ou 33 pés
- Rádios da classe 1: usados principalmente em casos de uso industrial, têm um alcance de até 100 metros ou 300 pés

Alimentação

O rádio mais usado é o da classe 2, que usa 2,5 mW de energia. A tecnologia sem fio Bluetooth* foi desenvolvida para consumir pouca energia e, inclusive, permitir que os rádios sejam desligados quando não estiverem em uso.

O Generic Alternate MAC/PHY versão 3.0 HS permite detectar AMPs remotos para dispositivos de alta velocidade e liga o rádio somente quando necessário para transferência de dados, gerando um benefício de otimização de energia e auxiliando na segurança dos rádios.

Taxa de dados

- 1 Mbps para a versão 1.2
- Suporte para até 3 Mbps na versão 2.0 EDR
- Suporte para até 24 Mbps na versão 3.0 HS

Voltar ao topo | Voltar ao Índice | Marcas registradas e isenções de responsabilidade