Powrót do spisu treści

# Korzystanie z sieci

Za pomocą oprogramowania Intel® PROSet/Wireless Software można ustanowić regularne połączenie sieciowe TCP/IP z urządzeniem. Większość telefonów komórkowych jest wyposażona w usługę sieci Bluetooth*. Korzystając z tych usług, można ustanowić regularne połączenie sieciowe TCP/IP z urządzeniem.

Obsługiwane profile i role:

- Klient PAN-U (Personal Area Network Profile, PAN): pozwala na połączenie z istniejącą siecią PAN Bluetooth* lub nawiązanie połączenia punktowego
- PAN (Personal Area Network Profile) i sieć PAN-GN Group Ad-hoc: pozwala na zbudowanie sieci połączenia jednego punktu z wieloma (Point to Multipoint PAN network)
- Terminal danych profilu sieci telefonicznej DUN (Dial-Up Networking): umożliwia podłączenie do Internetu za pomocą urządzenia modemu technologii bezprzewodowej Bluetooth*
- Terminal danych profilu FAX (FAX): pozwala na wysyłanie wiadomości faks za pomocą urządzenia

W sieci Bluetooth* jedno z urządzeń odgrywa rolę serwera, a drugie klienta. Serwer jest właścicielem sieci i śledzi urządzenia do niego podłączone. W zależności od roli przypisanej komputerowi istnieją cztery opcje wyglądu serwisu sekcji sieci:

- Dołącz do lokalnej sieci Bluetooth — komputer może przyjąć rolę klienta sieci, ale wtedy tylko jedno połączenie sieciowe może być w tym samym czasie aktywne.
- Zbuduj lokalną sieć Bluetooth — komputer może przyjąć rolę serwera i wtedy możliwe staje się podłączenie do danej sieci jednocześnie wielu urządzeń.
- Uzyskaj dostęp do internetu przez połączenie telefoniczne — komputer przyjmuje rolę terminalu danych z dostępem do Internetu lub może wysyłać wiadomości faksem za pomocą urządzenia z włączoną funkcją Bluetooth*.
- Uzyskaj dostęp do zewnętrznej sieci przez Gateway Bluetooth — komputer uzyskuje dostęp do zewnętrznej sieci, którą oferuje urządzenie.

### Podłączanie się do sieci

Aby podłączyć się do sieci lub za pomocą urządzenia taką zbudować, wykonaj następujące kroki:

1. Ustaw urządzenie w trybie wykrywalnym i znajdź je na liście urządzeń: otwórz okno Mój Bluetooth; jeśli urządzenie nie jest wyświetlane, wyszukaj je.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia, aby otworzyć okno urządzenia Mój Bluetooth, w którym są wyświetlone wszystkie dostępne usługi.
   Twoje urządzenie może wymagać uwierzytelnienia (lub parowania) w celu nawiązania połączenia, a nawet w celu wyszukania.
3. Kliknij przycisk Połącz w obszarze Dołącz do lokalnej sieci Bluetooth lub sekcję Zbuduj lokalną sieć Bluetooth w grupie Sieć, która odpowiada typowi sieci, z którą chcesz się połączyć lub którą chcesz zbudować.
   Może wystąpić konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności na urządzeniu w celu zatwierdzenia połączenia.

Natychmiast po nawiązaniu połączenia okno urządzenia Mój Bluetooth jest aktualizowane i wyświetlana jest informacja o nawiązaniu połączenia. W tym samym czasie rozłączone zostaje połączenie uzyskiwane za pomocą przycisku Połącz w innych sekcjach grupy Sieć.

Aby zakończyć połączenie sieci z urządzeniem, kliknij przycisk Rozłącz w obszarze Dołącz do lokalnej sieci Bluetooth lub sekcję Zbuduj lokalną sieć Bluetooth w grupie Sieć.

### Dostęp do Internetu za pomocą połączenia telefonicznego

Aby uzyskać dostęp do Internetu za pomocą połączenia telefonicznego, wykonaj następującego kroki:

1. Ustaw urządzenie w trybie wykrywalnym i znajdź je na liście urządzeń: otwórz okno Mój Bluetooth; jeśli urządzenie nie jest wyświetlane, wyszukaj je.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia, aby otworzyć okno urządzenia Mój Bluetooth, w którym są wyświetlone wszystkie dostępne usługi.
   Twoje urządzenie może wymagać uwierzytelnienia (lub parowania) w celu nawiązania połączenia, a nawet w celu wyszukania.
3. Kliknij przycisk Połącz w sekcji Dostęp do Internetu za pomocą połączenia telefonicznego w grupie Sieć.
   Natychmiast po skonfigurowaniu modemu okno zostaje zaktualizowane, po czym wyświetla informację o nowym połączeniu telefonicznym Bluetooth*.
   Może wystąpić konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności na urządzeniu w celu zatwierdzenia połączenia.
4. Kliknij przycisk Wybierz numer… w sekcji Dostęp do Internetu za pomocą połączenia telefonicznego, aby skonfigurować ustawienia połączenia i dostęp do Internetu.

Aby wysłać wiadomość faksem, można skonfigurować aplikację FAX i wykorzystać zainstalowane urządzenie modemu Bluetooth*.

Aby zatrzymać używanie bieżącego połączenia telefonicznego Bluetooth*, kliknij przycisk Odinstaluj w sekcji Dostęp do Internetu za pomocą połączenia telefonicznego w grupie Sieć.

### Dostęp do sieci zewnętrznej

Aby uzyskać dostęp do sieci zewnętrznej za pomocą urządzenia (użytego jako brama), wykonaj następujące kroki:

1. Skonfiguruj sieć zewnętrzną na swoim urządzeniu.
2. Ustaw urządzenie w trybie wykrywalnym i znajdź je na liście urządzeń: otwórz okno Mój Bluetooth; jeśli urządzenie nie jest wyświetlane, wyszukaj je.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia, aby otworzyć okno urządzenia Mój Bluetooth, w którym są wyświetlone wszystkie dostępne usługi.
   Twoje urządzenie może wymagać uwierzytelnienia (lub parowania) w celu nawiązania połączenia, a nawet w celu wyszukania.
4. Kliknij przycisk Połącz w sekcji Dostęp do zewnętrznej sieci przez bramę w grupie Sieć.
   Natychmiast po nawiązaniu połączenia okno urządzenia Mój Bluetooth jest aktualizowane i wyświetlana jest informacja o nawiązaniu połączenia. W tym samym czasie rozłączone zostaje połączenie uzyskiwane za pomocą przycisku Połącz w innych sekcjach grupy Sieć. Może wystąpić konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności na urządzeniu w celu zatwierdzenia połączenia.
5. Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do sieci zewnętrznej.

Aby rozłączyć bieżące połączenie z siecią, kliknij przycisk Rozłącz w sekcji Dostęp do zewnętrznej sieci przez bramę w grupie Sieć.

Powrót do początku | Powrót do spisu treści | Znaki towarowe i zastrzeżenia