# Tecnologia Bluetooth

La tecnologia wireless Bluetooth® è una tecnologia di comunicazione a corto raggio che sostituisce i cavi per il collegamento tra dispositivi portatili e/o fissi garantendo contemporaneamente livelli di sicurezza elevati.

L'accettazione a livello mondiale di Bluetooth e della struttura della tecnologia Bluetooth consente a qualsiasi dispositivo abilitato per Bluetooth di collegarsi a qualsiasi altro dispositivo abilitato entro una distanza specifica.

Tutte le informazioni contenute in questa sezione e una descrizione più dettagliata della tecnologia sono disponibili sul sito Web www.bluetooth.com.

I collegamenti tra i dispositivi elettronici abilitati per Bluetooth consentono una comunicazione wireless tramite reti ad hoc a corto raggio, note come piconet. La connessione alle piconet viene stabilita in modo dinamico e automatico quando i dispositivi abilitati per Bluetooth entrano nel raggio di azione delle onde radio o escono da esso. Ciascun dispositivo in una piconet può comunicare simultaneamente con altri sette dispositivi all'interno della singola piconet e ogni dispositivo può inoltre appartenere a più piconet contemporaneamente. È possibile collegare i dispositivi Bluetooth tra di loro in un numero pressoché illimitato di modi.

Il raggio di azione della tecnologia Bluetooth è specifico per l'applicazione. La specifica di base prevede una distanza minima di 10 metri o di 30 piedi, ma non esiste un limite e i produttori possono configurare le proprie implementazioni in modo da fornire il raggio di azione necessario per supportare la modalità di utilizzo adatta alle soluzioni specifiche.

Spettro

La tecnologia Bluetooth funziona nella banda ISM (Industrial, Scientific, Medical) senza licenza a una frequenza compresa tra 2,4 e 2,485 GHz utilizzando un segnale in full duplex ad allargamento di spettro per salto di frequenza con velocità nominale di 1600 hops/sec. La banda ISM a 2,4 GHz è disponibile e non soggetta a licenza nella maggior parte dei Paesi.

Raggio di azione

Il raggio di azione può variare in base alla classe della radio utilizzata in un'implementazione:

- Le radio di classe 3 hanno un raggio di azione fino a 1 metro o 3 piedi.
- Le radio di classe 2, utilizzate principalmente nei dispositivi mobile, hanno un raggio di azione di 10 metri o 33 piedi.
- Le radio di classe 1, utilizzate principalmente in campo industriale, hanno un raggio di azione di 100 metri o 300 piedi.

Alimentazione

La tecnologia Bluetooth è stata progettata per ottenere un consumo di energia molto basso, ad esempio consente di disattivare le radio se inattive.

Il protocollo Generic Alternate MAC/PHY (AMP) della versione 3.0 HS consente il rilevamento di AMP remoti per i dispositivi ad alta velocità e attiva la radio solo se necessario per il trasferimento dei dati offrendo vantaggi in termini di risparmio energetico e di sicurezza delle radio.

Velocità dati

- 1 Mbps per la versione 1.2.
- Fino a 3 Mbps per la versione 2.0 EDR.
- Fino a 24 Mbps per la versione 3.0 HS.