İçindekilere Dön

# Bluetooth* Kablosuz Teknolojisi

Bluetooth* Kablosuz Teknolojisi, güvenliği yüksek seviyede tutarken taşınabilir ve/veya sabit cihazları bağlayan kabloların yerini alması hedeflenen bir kısa mesafeli iletişim teknolojisidir.

Bluetooth* ve Bluetooth* kablosuz teknolojinin küresel çapta kabul görmesiyle Bluetooth* kablosuz teknolojisi etkinleştirilmiş bir cihaz belirli bir uzaklıktaki başka bir Bluetooth* kablosuz teknolojisi etkinleştirilmiş cihaza bağlanabilir.

Bu bölümdeki tüm bilgiler ve teknolojinin daha ayrıntılı açıklaması www.bluetooth.com Web sitesinde bulunmaktadır.

Bluetooth* kablosuz teknolojisi etkinleştirilmiş elektronik cihazlar arasındaki bağlantılar, bu cihazların piconet adı verilen kısa mesafeli, geçici ağlarla kablosuz olarak iletişim kurabilmelerini sağlar. Piconet’ler, Bluetooth* kablosuz teknolojisi etkinleştirilmiş cihazlar radyo kapsama alanına girip çıktıkça otomatik ve dinamik olarak kurulur. Her cihaz tek bir piconet içindeki en çok yedi diğer cihazla eş zamanlı olarak iletişim kurabilir ve ayrıca her cihaz aynı anda birkaç piconet’e ait olabilir. Bluetooth* kablosuz teknolojisi etkinleştirilmiş cihazlarınızla neredeyse sınırsız sayıdaki yöntemi kullanarak bağlantı kurabilirsiniz.

Bluetooth* kablosuz teknolojisinin kapsama alanı uygulamalara özgü olarak değişir. Temel Spesifikasyonlar, en az 10 metre (ya da 30 feet) aralığını gerektirir, ancak bu konuda kesin bir limit olmadığından üreticiler çözümlerine ilişkin kullanım durumları desteklemek için gereken aralığı sağlamak üzere kendi uygulamalarını ayarlayabilirler.

Spektrum

Bluetooth* kablosuz teknolojisi, saniyede 1600 atlama nominal hızına sahip tam çift yönlü sinyalli, frekans atlamalı, yaygın bir spektrum kullanarak 2,4 ile 2.485 GHz aralığında lisanssız sektörel, bilimsel ve medikal (ISM) bantta çalışır. 2,4 GHz ISM bandı birçok ülkede kullanılmaktadır ve lisanssızdır.

Parazit

Bluetooth* kablosuz teknolojinin uyarlanabilir frekans atlama (AFH) yeteneği, 2,4 GHz spektrumu paylaşan kablosuz teknolojiler arasında paraziti azaltmak için tasarlanmıştır. AFH kullanılabilir frekanstan yararlanmak üzere spektrum içinde çalışır. Bu, spektrumda yer alan diğer cihazları saptayan ve bu cihazların kullandığı frekanslardan uzak duran bir teknoloji aracılığıyla gerçekleştirilir. 1 MHz aralıklarla 79 frekans arasında bulunan bu uyarlanabilir atlama yeteneği parazite karşı yüksek dereceli bir dayanıklılık sağlar ve spektrum içinde daha verimli bir iletimin gerçeklemesine de olanak verir. Bluetooth* kablosuz teknolojisi kullanıcıları için frekans atlama yeteneği, Bluetooth* kablosuz teknolojisinin yanı sıra başka teknolojiler de kullanılsa dahi daha büyük performans sağlar.

Aralık

Aralık, bir uygulamada kullanılan radyonun sınıfına bağlı olarak değişiklik gösterebilir:

- Sınıf 3 radyolar - 1 metrelik veya 3 feet’lik bir aralığa sahiptir
- Sınıf 2 radyolar - mobil cihazlarda en yaygın olarak bulunan sınıftır - 10 metrelik veya 33 feet’lik bir aralığa sahiptir
- Sınıf 1 radyolardan - en çok endüstriyel kullanımda yararlanılır - 100 metrelik veya 300 fitlik bir aralığa sahiptir

Güç

En yaygın kullanılan radyolar Sınıf 2 grubundaki radyolardır ve bu radyolar 2,5 mW güç kullanır. Bluetooth* kablosuz teknolojisi, radyoların kullanımda olmadığı zaman kapatılmasına olanak sağlamak da dahil olmak üzere çok düşük güç tüketimine sahip şekilde tasarlanmıştır.

Generic Alternate MAC/PHY Sürüm 3.0 HS, yüksek hızlı cihazlar için uzak ses ve video cihazlarının (AMP) bulunmasını mümkün kılar ve radyoların güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmakla birlikte, yalnızca veri transferi için gerektiği zaman radyoyu açarak güç optimizasyonu da sağlar.

Veri Hızı

- Sürüm 1.2 için 1 Mb/sn
- Sürüm 2.0 EDR için 3 Mb/sn’ye kadar desteklenir
- Sürüm 3.0 HS için 24 Mb/sn’ye kadar desteklenir

Başa Dön | İçindekilere Dön | Ticari Markalar ve Yasal Uyarılar