목차로 이동

# 네트워크 사용

Intel® PROSet/Wireless Software를 사용하면 장치와 일반 TCP/IP 네트워크 연결을 수립할 수 있습니다. 대부분의 이동전화는 Bluetooth* 네트워크 서비스를 지원하며, 이러한 서비스를 사용하여 장치와 일반적인 TCP/IP 네트워크 연결을 수립할 수 있습니다.

지원되는 프로파일 및 역할:

- PAN(Personal Area Network Profile) PAN-U 클라이언트: 기존 Bluetooth* PAN 네트워크에 접속하거나 일대일 연결을 수립할 수 있습니다.
- PAN(Personal Area Network Profile) PAN-GN 그룹 애드혹 네트워크: 일대다 PAN 네트워크 연결을 수립할 수 있습니다.
- DUN(Dial-Up Networking Profile) 데이터 터미널: Bluetooth* 무선 기술 모뎀 장치를 사용하여 인터넷에 연결할 수 있습니다.
- FAX(Fax Profile) 데이터 터미널: 장치를 사용하여 팩스 메시지를 전송할 수 있습니다.

Bluetooth* 네트워크에서 장치 중 하나는 서버가 되고 다른 장치는 클라이언트가 됩니다. 서버는 네트워크 소유자 역할을 담당하며 네트워크에 연결된 장치를 추적합니다. 컴퓨터에 지정하려는 역할에 따라 서비스 뷰의 네트워크 섹션에서 다음과 같은 4가지 옵션이 제공됩니다.

- 로컬 Bluetooth 네트워크에 접속 - 컴퓨터가 네트워크 클라이언트로 작동하며 한 번에 하나의 네트워크 연결만 활성화됩니다.
- 로컬 Bluetooth 네트워크 구축 - 컴퓨터가 서버로 작동하며 동시에 여러 장치를 네트워크에 연결할 수 있습니다.
- 다이얼업 연결을 통해 인터넷 접속 - 컴퓨터가 데이터 터미널로 작동하며 Bluetooth* 지원 장치를 통해 인터넷에 액세스하거나 팩스 메시지를 전송합니다.
- Bluetooth 게이트웨이를 통해 외부 네트워크 접속 - 컴퓨터는 장치에서 제공하는 외부 네트워크에 액세스할 수 있습니다.

### 네트워크에 접속

장치를 사용하여 네트워크에 접속하거나 네트워크를 구축하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 장치를 검색 가능한 상태로 만든 후 내 Bluetooth 창을 열고 장치 목록에서 장치를 찾습니다. 장치가 표시되지 않으면 장치 검색을 수행합니다.
2. 장치 아이콘을 두 번 클릭하여 사용 가능한 모든 서비스가 표시되는 내 Bluetooth 장치 창을 엽니다.
   일부 장치에서는 연결 또는 서비스 검색 허용 시 인증(또는 페어링)을 요구할 수 있습니다.
3. 접속 또는 구축하려는 네트워크 유형에 해당하는 네트워킹 그룹의 로컬 Bluetooth 네트워크에 접속 또는 로컬 Bluetooth 네트워크 구축 섹션에서 네트워킹 단추를 클릭합니다.
   연결을 수락하려면 장치에서 추가 작업을 수행해야 할 수 있습니다.

연결되면 내 Bluetooth 장치 창에 연결이 수립되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다. 이와 동시에 네트워킹 그룹의 다른 섹션에서 연결 단추가 비활성화됩니다.

장치에서 네트워크 연결을 해제하려면 네트워킹 그룹의 로컬 Bluetooth 네트워크에 접속 또는 로컬 Bluetooth 네트워크 구축 섹션에서 연결 끊기 단추를 클릭합니다.

### 다이얼업 연결을 통해 인터넷 접속

장치에서 다이얼업 연결을 통해 인터넷에 액세스하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 장치를 검색 가능한 상태로 만든 후 내 Bluetooth 창을 열고 장치 목록에서 장치를 찾습니다. 장치가 표시되지 않으면 장치 검색을 수행합니다.
2. 장치 아이콘을 두 번 클릭하여 사용 가능한 모든 서비스가 표시되는 내 Bluetooth 장치 창을 엽니다.
   일부 장치에서는 연결 또는 서비스 검색 허용 시 인증(또는 페어링)을 요구할 수 있습니다.
3. 네트워킹 그룹의 다이얼업 연결을 통해 인터넷 접속 섹션에서 연결 단추를 클릭합니다.
   모뎀 드라이버가 구성되면 새 Bluetooth* 전화 연결이 수립되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다.
   연결을 수락하려면 장치에서 추가 작업을 수행해야 할 수 있습니다.
4. 다이얼업 연결을 통해 인터넷 접속 섹션에서 전화 연결 중... 링크를 클릭하면 전화 걸기 설정을 구성하여 인터넷에 액세스할 수 있습니다.

팩스 메시지를 전송하려면 FAX 응용 프로그램을 구성한 후 설치된 Bluetooth* 모뎀 장치를 사용합니다.

기존 Bluetooth* 전화 연결을 해제하려면 네트워킹 그룹의 다이얼업 연결을 통해 인터넷 접속 섹션에서 제거 단추를 클릭합니다.

### 외부 네트워크 액세스

장치를 게이트웨이로 사용하여 외부 네트워크에 액세스하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 장치에서 외부 네트워크를 구성합니다.
2. 장치를 검색 가능한 상태로 만든 후 내 Bluetooth 창을 열고 장치 목록에서 장치를 찾습니다. 장치가 표시되지 않으면 장치 검색을 수행합니다.
3. 장치 아이콘을 두 번 클릭하여 사용 가능한 모든 서비스가 표시되는 내 Bluetooth 장치 창을 엽니다.
   일부 장치에서는 연결 또는 서비스 검색 허용 시 인증(또는 페어링)을 요구할 수 있습니다.
4. 네트워킹 그룹의 Bluetooth 게이트웨이를 통해 외부 네트워크 접속 섹션에서 연결 단추를 클릭합니다.
   연결되면 내 Bluetooth 장치 창에 연결이 수립되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다. 이와 동시에 네트워킹 그룹의 다른 섹션에서 연결 단추가 비활성화됩니다. 연결을 수락하려면 장치에서 추가 작업을 수행해야 할 수 있습니다.
5. 인터넷 브라우저를 열어 외부 네트워크에 액세스합니다.

기존 네트워크 연결을 해제하려면 네트워킹 그룹의 Bluetooth 게이트웨이를 통해 외부 네트워크 접속 섹션에서 연결 끊기 단추를 클릭합니다.

맨 위로 | 목차로 이동 | 상표 및 법적 고지