Powrót do spisu treści

# Korzystanie z portów szeregowych

Intel® PROSet/Wireless Software dostarcza wirtualne porty szeregowe, które mogą zostać wykorzystane zamiast kabla do programów zastanych, wymagających połączenia szeregowego do sprawnego działania.

Po skonfigurowaniu portu szeregowego każdy program zastany może być używany na którymkolwiek z urządzeń za pomocą portu szeregowego, tak jakby istniał prawdziwy kabel szeregowy łączący oba urządzenia.

Obsługiwane profile i role:

- SPP (Serial Port Profile) — urządzenie A i B: pozwala na wykorzystanie przychodzących i wychodzących portów Com

Uwaga: Porty szeregowe zainstalowane dla poszczególnych urządzeń mogą być wykorzystywane jedynie do komunikacji z tym urządzeniem. Należy zainstalować dodatkowe porty w razie konieczności skonfigurowania połączeń szeregowych z innymi urządzeniami obsługiwanymi przez Bluetooth*.

### Instalowanie wychodzącego wirtualnego portu Com

Aby zainstalować wychodzący wirtualny port Com, postępuj według poniższych wytycznych:

1. Ustaw urządzenie w trybie wykrywalnym i znajdź je na liście urządzeń: otwórz okno Mój Bluetooth; jeśli urządzenie nie jest wyświetlane, wyszukaj je.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia, aby otworzyć okno urządzenia Mój Bluetooth, w którym są wyświetlone wszystkie dostępne usługi.
   Twoje urządzenie może wymagać uwierzytelnienia (lub parowania) w celu nawiązania połączenia, a nawet w celu wyszukania.
3. Kliknij przycisk Zainstaluj w sekcji Zainstaluj port szeregowy w grupie Komunikacja.
   Natychmiast po skonfigurowaniu sterownika okno zostaje zaktualizowane, po czym wyświetla informację o zainstalowanych portach szeregowych.

Aby odinstalować wychodzący wirtualny port Com, kliknij przycisk Odinstaluj w sekcji Zainstaluj port szeregowy w grupie Komunikacja.

### Instalowanie przychodzącego wirtualnego portu Com

Aby zainstalować przychodzący wirtualny port Com, postępuj według poniższych wytycznych:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój Bluetooth na pasku zadań, a następnie wybierz Ustawienia Mojego Bluetooth…
2. Wybierz Ustawienia portów szeregowych w oknie Mój Bluetooth.
3. Kliknij przycisk Dodaj... na liście wirtualnych portów szeregowych. Natychmiast po skonfigurowaniu sterownika okno zostaje zaktualizowane, po czym wyświetla informację o zainstalowanych portach szeregowych.

Aby odinstalować przychodzący wirtualny port Com, kliknij przycisk Usuń w sekcji Ustawienia portu szeregowego w oknie Ustawień Mojego Bluetooth.

Powrót do początku | Powrót do spisu treści | Znaki towarowe i zastrzeżenia