Volver al índice

# Uso de la red

Con Intel® PROSet/Wireless Software, puede establecer una conexión de red TCP/IP normal con el dispositivo. La mayoría de los teléfonos móviles proporciona servicios de red Bluetooth*. Con dichos servicios, puede establecer una conexión de red TCP/IP normal con el dispositivo.

Perfiles y funciones admitidos:

- Cliente de perfil de red de área personal (PAN) PAN: permite unirse a una red PAN Bluetooth* existente o establecer una conexión punto a punto
- Red ad hoc de grupo de perfil de red de área personal (PAN) PAN-GN: permite crear una red PAN de punto a multipunto
- Terminal de datos de perfil de acceso telefónico a redes (DUN): permite conectarse a Internet mediante un dispositivo módem de tecnología inalámbrica Bluetooth*
- Terminal de datos de perfil de fax (FAX): permite enviar mensajes de fax mediante el dispositivo

En una red Bluetooth* uno de los dispositivos funciona como servidor y otro como cliente. El servidor posee la red y realiza el seguimiento de los dispositivos que están conectados a él. Según la función que desee asignar al equipo, existen cuatro opciones en la sección Funciones de red de la vista de servicio:

- Unirse a una red Bluetooth local: el equipo actúa de cliente de red y sólo puede haber activa una conexión de red cada vez.
- Crear una red Bluetooth local: el equipo actúa de servidor y es posible conectar varios dispositivos a la red simultáneamente.
- Acceso a Internet a través de una conexión telefónica: el equipo actúa de terminal de datos para acceder a Internet o enviar mensajes de fax mediante el dispositivo habilitado para Bluetooth*.
- Acceso a una red externa a través de una puerta de enlace Bluetooth: el equipo obtiene acceso a una red externa que ofrece el dispositivo.

### Unión a una red

Para unirse o crear una red con el dispositivo, siga estos pasos:

1. Ponga el dispositivo en estado detectable y búsquelo en la lista de dispositivos: abra la ventana Mi Bluetooth; si el dispositivo no se muestra, realice una búsqueda de dispositivos.
2. Haga doble clic en el icono de dispositivo para abrir la ventana Mi dispositivo Bluetooth que muestra todos los servicios disponibles.
   Su dispositivo puede requerir autenticación (o emparejamiento) para permitir la conexión o incluso buscar servicios.
3. Haga clic en el botón Conectar de la sección Unirse a una red Bluetooth local o Crear una red Bluetooth local del grupo Funciones de red que corresponda al tipo de operación de red que desea realizar (unirse o crear).
   Es posible que deba realizar acciones adicionales en el dispositivo para aceptar la conexión.

Tan pronto como se establezca la conexión, se actualiza la ventana Mi dispositivo Bluetooth para informarle de la conexión establecida. Al mismo tiempo, el botón Conectar de las demás secciones del grupo Funciones de red está deshabilitado.

Para desconectar una conexión de red con el dispositivo, haga clic en el botón Desconectar de la sección Unirse a una red Bluetooth local o Crear una red Bluetooth local del grupo Funciones de red.

### Acceso a Internet a través de una conexión de acceso telefónico

Para acceder a Internet a través de una conexión de acceso telefónico con el dispositivo, siga estos pasos:

1. Ponga el dispositivo en estado detectable y búsquelo en la lista de dispositivos: abra la ventana Mi Bluetooth; si el dispositivo no se muestra, realice una búsqueda de dispositivos.
2. Haga doble clic en el icono de dispositivo para abrir la ventana Mi dispositivo Bluetooth que muestra todos los servicios disponibles.
   Su dispositivo puede requerir autenticación (o emparejamiento) para permitir la conexión o incluso buscar servicios.
3. Haga clic en el botón Conectar de la sección Acceso a Internet a través de una conexión telefónica del grupo Funciones de red.
   Tan pronto como esté configurado un controlador de módem, la ventana se actualiza para informarle de la nueva conexión de acceso telefónico Bluetooth*.
   Es posible que deba realizar acciones adicionales en el dispositivo para aceptar la conexión.
4. Haga clic en el enlace Marcar... de la sección Acceso a Internet a través de una conexión telefónica para configurar las opciones de acceso telefónico y acceder a Internet.

Para enviar mensajes de fax, puede configurar una aplicación de fax y usar el dispositivo de módem Bluetooth* instalado.

Para dejar de usar una conexión de acceso telefónico Bluetooth* existente, haga clic en el botón Desinstalar de la sección Acceso a Internet a través de una conexión telefónica del grupo Funciones de red.

### Acceso a una red externa

Para acceder a una red externa a través del dispositivo (utilizado como puerta de enlace), siga estos pasos:

1. Configure una red externa en el dispositivo.
2. Ponga el dispositivo en estado detectable y búsquelo en la lista de dispositivos: abra la ventana Mi Bluetooth; si el dispositivo no se muestra, realice una búsqueda de dispositivos.
3. Haga doble clic en el icono de dispositivo para abrir la ventana Mi dispositivo Bluetooth que muestra todos los servicios disponibles.
   Su dispositivo puede requerir autenticación (o emparejamiento) para permitir la conexión o incluso buscar servicios.
4. Haga clic en el botón Conectar de la sección Acceso a una red externa a través de una puerta de enlace del grupo Funciones de red.
   Tan pronto como se establezca la conexión, se actualiza la ventana Mi dispositivo Bluetooth para informarle de la conexión establecida. Al mismo tiempo, el botón Conectar de las demás secciones del grupo Funciones de red está deshabilitado. Es posible que deba realizar acciones adicionales en el dispositivo para aceptar la conexión.
5. Abra un explorador de Internet para obtener acceso a la red externa.

Para desconectarse de una conexión de red existente, haga clic en el botón Desconectar de la sección Acceso a una red externa a través de una puerta de enlace del grupo Funciones de red.

Volver arriba | Volver al índice | Marcas comerciales y renuncias de responsabilidad