İçindekilere Dön

# Ağın Kullanılması

Intel® PROSet/Wireless Software ile cihazınızla düzenli bir TCP/IP ağ bağlantısı kurabilirsiniz. Pek çok cep telefonu Bluetooth* ağ bağlantısı servisi sunar. Bu servisleri kullanarak, cihazınızla düzenli bir TCP/IP ağ bağlantısı kurabilirsiniz.

Desteklenen profiller ve roller:

- Kişisel Alan Ağı Profili (PAN) PAN-U İstemcisi: mevcut Bluetooth* PAN ağına katılmanızı ya da noktadan noktaya bağlantı kurmanızı sağlar
- Kişisel Alan Ağı Profili (PAN) PAN-GN Grubu Geçici Ağı: Noktadan Çok Noktaya PAN ağı oluşturmanızı sağlar
- Çevirmeli Ağ Profili (DUN) Veri Terminali: Bluetooth* kablosuz teknolojisi modem cihazı kullanarak İnternet’e bağlanmanızı sağlar
- Faks Profili (FAX) Veri Terminali: cihazını kullanarak FAKS mesajları göndermenizi sağlar

Bluetooth* ağında cihazlardan biri sunucu olarak bir diğeri de istemci olarak çalışır. Sunucu ağın sahibidir ve ona bağlı olan cihazları izler. Bilgisayarınıza atamak istediğiniz göreve bağlı olarak servis görünümünün Ağ Bağlantıları bölümünde dört seçenek vardır:

- Yerel Bluetooth Ağına Katıl - Bilgisayarınız bir sunucu istemcisi olarak çalışır ve tek seferde yalnızca bir ağ bağlantısı etkin olur.
- Yerel Bluetooth Ağı Oluştur - Bilgisayarınız bir sunucu olarak çalışır ve eş zamanlı olarak birkaç cihazı ağınıza bağlamak mümkündür.
- Çevirmeli Bağlantı ile İnternete Erişim - Bilgisayarınız Bluetooth* kablosuz teknolojisi etkinleştirilmiş bir cihazı kullanarak FAKS mesajları göndermek ya da İnternet’e erişmek için bir veri terminali olarak çalışır.
- Bluetooth Ağ Geçidi ile Harici Bir Ağa Erişim - Bilgisayarınız, cihazınızın önerdiği bir harici ağa erişim elde eder.

### Bir ağa katılma

Cihazınızla bir ağ oluşturmak ya da bir ağa katılmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Cihazınızı bulunabilir duruma getirin ve cihazlar listesinden cihazınızı bulun: Bluetooth’um penceresini açın; cihazınız görüntülenmiyorsa, cihazı arayın.
2. Tüm kullanılabilir servisleri gösteren Bluetooth Cihazım penceresini açmak için cihaz ikonunu çift tıklatın.
   Cihazınız, bağlantı kurulmasına ve hatta servislerin aranmasına izin verilebilmesi için kimlik doğrulaması (veya eşleştirme) gerektirebilir.
3. İstediğiniz ağ oluşturma (katılma ya da oluşturma) tipine uyacak şekilde Ağ Bağlantısı grubunun Yerel Bluetooth Ağına Katıl ya da Yerel bir Bluetooth Ağı Oluştur bölümündeki Bağlan düğmesini tıklatın.
   Bağlantıyı onaylamak için cihazınızda bazı ek işlemleri gerçekleştirmeniz gerekebilir.

Bağlantı kurulur kurulmaz, Bluetooth Cihazım penceresi size kurulmuş olan bağlantıyı bildirmek üzere güncellenir. Ayrıca Ağ bağlantısı grubunun diğer bölümlerindeki Bağlan düğmesi devre dışı bırakılmıştır.

Cihazınızla olan ağ bağlantısını devre dışı bırakmak için, Ağ Bağlantısı grubunun Yerel bir Bluetooth Ağ Oluşturun ya da Yerel bir Bluetooth Ağına Katılın bölümündeki Bağlantıyı Kes düğmesini tıklatın.

### Çevirmeli bağlantı yoluyla İnternet’e erişme

Cihazınızla çevirmeli bağlantı yoluyla İnternet’e erişmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Cihazınızı bulunabilir duruma getirin ve cihazlar listesinden cihazınızı bulun: Bluetooth’um penceresini açın; cihazınız görüntülenmiyorsa, cihazı arayın.
2. Tüm kullanılabilir servisleri gösteren Bluetooth Cihazım penceresini açmak için cihaz ikonunu çift tıklatın.
   Cihazınız, bağlantı kurulmasına ve hatta servislerin aranmasına izin verilebilmesi için kimlik doğrulaması (veya eşleştirme) gerektirebilir.
3. Ağ bağlantısı grubunun Çevirmeli Bağlantı ile İnternete Erişim bölümündeki Bağlan düğmesini tıklatın.
   Modem sürücüsü yapılandırılır yapılandırılmaz, pencere size yeni Bluetooth* çevirmeli bağlantısını bildirmek üzere güncellenir.
   Bağlantıyı onaylamak için cihazınızda bazı ek işlemleri gerçekleştirmeniz gerekebilir.
4. Çevirme ayarlarını yapılandırmak ve İnternet’e erişmek için Çevirmeli Bağlantı ile İnternete Erişim bölümündeki Çevir... bağlantısını tıklatın.

FAKS mesajları göndermek için bir FAKS uygulaması yapılandırabilir ve kurulu Bluetooth* modem cihazını kullanabilirsiniz.

Mevcut Bluetooth* çevirmeli bağlantıyı kesmek için, Ağ bağlantısı grubunun Çevirmeli Bağlantı ile İnternete Erişim bölümündeki Kaldır düğmesini tıklatın.

### Harici bir Ağa Erişme

Ağ geçidi olarak kullanılan cihazınızla harici bir ağa erişmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Cihazınızda harici bir ağ yapılandırın.
2. Cihazınızı bulunabilir duruma getirin ve cihazlar listesinden cihazınızı bulun: Bluetooth’um penceresini açın; cihazınız görüntülenmiyorsa, cihazı arayın.
3. Tüm kullanılabilir servisleri gösteren Bluetooth Cihazım penceresini açmak için cihaz ikonunu çift tıklatın.
   Cihazınız, bağlantı kurulmasına ve hatta servislerin aranmasına izin verilebilmesi için kimlik doğrulaması (veya eşleştirme) gerektirebilir.
4. Ağ bağlantısı grubunun Ağ Geçidi ile Dış Ağa Erişim bölümündeki Bağlan düğmesini tıklatın.
   Bağlantı kurulur kurulmaz, Bluetooth Cihazım penceresi size kurulmuş olan bağlantıyı bildirmek üzere güncellenir. Ayrıca Ağ bağlantısı grubunun diğer bölümlerindeki Bağlan düğmesi devre dışı bırakılmıştır. Bağlantıyı onaylamak için cihazınızda bazı ek işlemleri gerçekleştirmeniz gerekebilir.
5. Harici ağa erişim elde etmek için bir İnternet tarayıcısı açın.

Var olan bir ağ bağlantısından çıkmak için, Ağ bağlantısı grubunun Ağ Geçidi ile Harici Ağa Erişim bölümündeki Bağlantıyı Kes düğmesini tıklatın.

Başa Dön | İçindekilere Dön | Ticari Markalar ve Yasal Uyarılar