목차로 이동

# 직렬 포트 사용

Intel® PROSet/Wireless Software에서는 작동 시 직렬 연결이 필요한 기존 응용 프로그램에 대하여 케이블을 대체할 수 있는 가상 직렬 포트를 제공합니다.

가상 직렬 포트가 구성되면 기존 응용 프로그램이 가상 직렬 포트를 사용하여 두 장치가 실제로 직렬 케이블로 연결된 것처럼 어느 장치에서든지 실행될 수 있습니다.

지원되는 프로파일 및 역할:

- SPP(Serial Port Profile) 장치 A 및 B: 수신 및 발신 가상 COM 포트를 사용할 수 있습니다.

참고: 특정 장치에 설치된 직렬 포트는 해당 기기의 통신용으로만 사용할 수 있습니다. 다른 Bluetooth* 지원 장치와 직렬 연결을 구성하려면 직렬 포트를 추가로 설치해야 합니다.

### 발신 가상 COM 포트 설치

발신 가상 COM 포트를 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 장치를 검색 가능한 상태로 만든 후 내 Bluetooth 창을 열고 장치 목록에서 장치를 찾습니다. 장치가 표시되지 않으면 장치 검색을 수행합니다.
2. 장치 아이콘을 두 번 클릭하여 사용 가능한 모든 서비스가 표시되는 내 Bluetooth 장치 창을 엽니다.
   일부 장치에서는 연결 또는 서비스 검색 허용 시 인증(또는 페어링)을 요구할 수 있습니다.
3. 통신 그룹의 직렬 포트 설치 섹션에서 설치 단추를 클릭합니다.
   드라이버 구성이 완료되면 창에 직렬 포트가 설치되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다.

발신 가상 COM 포트를 제거하려면 통신 그룹의 직렬 포트 설치 섹션에서 제거 단추를 클릭합니다.

### 수신 가상 COM 포트 설치

수신 가상 COM 포트를 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 내 Bluetooth 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 다음 내 Bluetooth 설정...을 선택합니다.
2. 내 Bluetooth 설정 창에서 직렬 포트 설정을 선택합니다.
3. 가상 직렬 포트 목록에서 추가... 단추를 클릭합니다. 드라이버 구성이 완료되면 창에 직렬 포트가 설치되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다.

수신 가상 COM 포트를 제거하려면 내 Bluetooth 설정 창의 직렬 포트 설정에서 제거 단추를 클릭합니다.

맨 위로 | 목차로 이동 | 상표 및 법적 고지