返回目录

# 蓝牙* 无线技术

蓝牙* 无线技术是一种短距离通信技术，旨在取代用来连接移动和固定设备的电缆，同时保持高度安全性。

蓝牙* 在全球的广泛采用，以及蓝牙* 无线技术的结构，使得任何支持蓝牙* 的设备都能连接到指定邻近区域内任何其他支持蓝牙* 的设备上。

本节中的所有信息以及更详细的技术说明可从以下网站获取：www.bluetooth.com。

支持蓝牙* 的电子设备之间可建立连接，从而通过短距离对等网络（称为微微网）进行无线通信。 当支持蓝牙* 的设备进入和离开适配器邻近区域时，即自动动态建立微微网。 每个设备最多可同时与同一个微微网中的七个其他设备进行通信，每个设备还可以同时属于多个微微网。 对于如何连接支持蓝牙* 的设备，几乎没有任何限制。

蓝牙* 无线技术的覆盖范围视应用而定。 核心规格要求最小有效距离为 10 米（30 英尺），但没有设定限制，制造商可调整其实施情况，以提供支持其解决方案用例所需的距离。

频谱

蓝牙* 无线技术在无许可证工业、科学和医疗 (ISM) 波段 2.4 至 2.485 GHz 范围内工作，使用额定速率为 1600 跳/秒的扩频、跳频、全双工信号。 大多数国家/地区均提供了 2.4 GHz ISM 波段，无须许可证即可使用该波段。

干扰

蓝牙* 无线技术的自适应跳频 (AFH) 功能专门用于减少共享 2.4 GHz 频谱的无线技术之间的干扰。 AFH 在该频谱内工作就是为了利用可用频率。 用来实现这一目的的技术可检测该频谱内的其他设备，并避免使用这些设备所使用的频率。 自适应跳频以 1 MHz 的间隔在 79 个频率之间跳跃，从而实现了高度抗干扰的能力，且可在该频谱内实现更高效的传输。 对于蓝牙* 无线技术用户来说，跳频提供了更高的性能，即使在其他技术与蓝牙* 无线技术一起使用的情况下也是如此。

有效距离

有效距离可能因实施时使用的适配器种类而异：

- 3 类适配器 - 最大有效距离为 1 米（即 3 英尺）
- 2 类适配器 - 最常用于移动设备，有效距离为 10 米（即 33 英尺）
- 1 类适配器 - 主要用于工业用例，有效距离为 100 米（即 300 英尺）

电源

最常用的适配器是 2 类，使用 2.5 mW 的功率。 蓝牙* 无线技术采用低功耗设计，可在不活动时关闭适配器。

采用版本 3.0 HS 的通用备用 MAC/PHY 可为高速设备搜索远程 AMP，并只在需要进行数据传输时才开启适配器，从而有利于优化功率，并有助于提高适配器的安全性。

数据传输速率

- 版本 1.2 支持 1 Mbps
- 版本 2.0 EDR 最高支持 3 Mbps
- 版本 3.0 HS 最高支持 24 Mbps

返回页首 | 返回目录 | 商标和免责声明