# Bluetooth 기술

Bluetooth® 무선 기술은 높은 보안 수준을 유지하면서도 휴대 장치 및/또는 고정 장치를 연결하는 케이블을 대체하기 위해 고안된 단거리 통신 기술입니다.

Bluetooth에 대한 전 세계적 승인과 Bluetooth 기술 구조로 인해 Bluetooth 지원 장치를 특정 근접 범위 내에 있는 다른 Bluetooth 지원 장치에 연결할 수 있습니다.

이 섹션의 모든 정보 및 자세한 기술 설명은 www.bluetooth.com 웹 사이트를 참조하십시오.

피코넷이라는 애드혹 네트워크를 통해 Bluetooth 지원 전자 기기를 연결하여 일정 범위 안에서 무선으로 통신할 수 있습니다. 피코넷은 Bluetooth 지원 장치가 주파수 범위에 속하거나 벗어남에 따라 동적으로 자동 설정됩니다. 하나의 피코넷에 있는 각 장치는 해당 피코넷 내의 최대 7개의 다른 장치와 동시에 통신할 수 있으며, 각 장치는 또한 여러 개의 피코넷에 동시에 속할 수 있습니다. Bluetooth 장치의 연결 방법은 매우 다양합니다.

Bluetooth 기술 범위는 애플리케이션별로 다양합니다. Core Specification의 경우 최소 범위를 10m로 지정하고 있지만, 정해진 제한이 없으며 제조업체는 해당 구현을 조정하여 솔루션의 사용 사례를 지원하는 데 필요한 범위를 제공할 수 있습니다.

스펙트럼

Bluetooth 기술은 라이선스가 없는 2.4 ~ 2.485GHz의 ISM(Industrial, Scientific, Medical) 대역에서 작동하며, 분산 스펙트럼, 주파수 호핑, 평균 속도가 1600hop/sec인 전 이중 신호 방식을 사용합니다. 2.4GHz ISM 대역을 사용할 수 있으며 대부분의 국가에서 라이선스가 필요하지 않습니다.

범위

범위는 다음과 같이 구현에서 사용 중인 라디오의 클래스에 따라 다를 수 있습니다.

- 클래스 3 라디오 - 최대 1m 범위
- 클래스 2 라디오 - 휴대용 장치에서 가장 흔히 사용되며, 범위는 10m입니다.
- 클래스 1 라디오 - 산업용 사용 사례에서 주로 사용되며 범위는 100m입니다.

전력

Bluetooth 기술은 라디오를 사용하지 않을 때 전원을 끌 수 있도록 하는 등 전력 소비를 최소화하도록 설계되었습니다.

버전 3.0 HS의 Generic AMP(Alternate MAC/PHY)는 고속 장치를 위한 원격 AMP를 검색하고, 데이터 전송이 필요한 경우에만 라디오의 전원을 켜 전원 사용을 최적화하며 라디오 보안 유지에 도움을 줍니다.

데이터 속도

- 버전 1.2의 경우 1Mbps
- 버전 2.0 EDR의 경우 최대 3Mbps 지원
- 버전 3.0 HS의 경우 최대 24Mbps 지원