Zpět k obsahu

# Použití sítě

Software Intel® PROSet/Wireless Software umožňuje navázat se zařízením plnohodnotné síťové spojení pomocí protokolu TCP/IP. Většina mobilních telefonů poskytuje síťovou službu Bluetooth*. S využitím těchto služeb lze navázat se zařízením plnohodnotné síťové spojení pomocí protokolu TCP/IP.

Podporované profily a role:

- Klient PAN-U (Personal Area Network Profile - PAN): Umožňuje zapojení do existující sítě Bluetooth* PAN nebo vytvoření spojení bod k bodu.
- Síť ad hoc PAN-GN Group (Personal Area Network Profile - PAN): Umožňuje vybudovat síť PAN typu Point to Multipoint.
- Datový terminál telefonického připojení k síti (DUN): Umožňuje připojit se k Internetu pomocí modemového zařízení bezdrátové technologie Bluetooth*.
- Datový terminál profilu faxu (FAX): Umožňuje odesílat pomocí zařízení faxové zprávy.

V síti Bluetooth* působí jedno zařízení v roli serveru a jiné v roli klienta. Server je vlastníkem sítě a sleduje zařízení, která jsou k němu připojena. V části Síť v zobrazení služeb jsou k dispozici čtyři možnosti nastavení role, kterou lze počítači přidělit:

- Připojit se k místní síti Bluetooth - Počítač vystupuje v roli síťového klienta; v jednu chvíli může být aktivní pouze jedno síťové připojení.
- Sestavit místní síť Bluetooth - Počítač vystupuje v roli serveru, do sítě lze zapojit více zařízení současně.
- Připojte se k Internetu pomocí vytáčeného připojení - Počítač vystupuje v roli datového terminálu, který zařízením Bluetooth* umožňuje přístup k Internetu nebo odeslání faxové zprávy.
- Připojte zařízení k externí síti pomocí Bluetooth Gateway - Počítač získá přístup k vnější síti, kterou nabízí zařízení.

### Připojení do sítě

Chcete-li zařízení připojit do sítě nebo ji s jeho pomocí vybudovat, postupujte takto:

1. Přepněte zařízení do zjistitelného režimu a nalezněte je v seznamu zařízení: Otevřete okno Můj Bluetooth. Pokud není příslušné zařízení zobrazeno, proveďte hledání zařízení.
2. Poklepáním na ikonu zařízení otevřete okno Můj Bluetooth, ve kterém budou zobrazeny všechny dostupné služby.
   Zařízení může vyžadovat před povolením připojení nebo dokonce hledáním služeb ověření (nebo spárování).
3. V části Připojit se k místní síti Bluetooth nebo Sestavit místní síť Bluetooth (podle typu sítě, který chcete vytvořit - připojení nebo vytvoření) ve skupině Síť klepněte na tlačítko Připojit.
   Přijetí připojení může v zařízení v některých případech vyžadovat další akce.

Po navázání spojení je obsah okna Můj Bluetooth aktualizován informacemi o vytvořeném připojení. Zároveň je znepřístupněno tlačítko Připojit v ostatních částech ve skupině Síť.

Chcete-li síťové připojení v zařízení odpojit, v části Připojit se k místní síti Bluetooth nebo Sestavit místní síť Bluetooth ve skupině Síť klepněte na tlačítko Odpojit.

### Přístup k Internetu pomocí připojení dial-up

Chcete-li v zařízení získat přístup k Internetu pomocí vytáčeného připojení (dial-up), postupujte takto:

1. Přepněte zařízení do zjistitelného režimu a nalezněte je v seznamu zařízení: Otevřete okno Můj Bluetooth. Pokud není příslušné zařízení zobrazeno, proveďte hledání zařízení.
2. Poklepáním na ikonu zařízení otevřete okno Můj Bluetooth, ve kterém budou zobrazeny všechny dostupné služby.
   Zařízení může vyžadovat před povolením připojení nebo dokonce hledáním služeb ověření (nebo spárování).
3. V části Připojte se k Internetu pomocí vytáčeného připojení ve skupině Síť klepněte na tlačítko Připojit.
   Po konfiguraci ovladače modemu je obsah okna aktualizován informacemi o novém připojení Bluetooth* pomocí vytáčeného připojení (dial-up).
   Přijetí připojení může v zařízení v některých případech vyžadovat další akce.
4. V části Připojte se k Internetu pomocí vytáčeného připojení po klepnutí na odkaz Připojit... nakonfigurujte nastavení připojení dial-up a přístup k Internetu.

Chcete-li odesílat faxové zprávy, lze nakonfigurovat faxovou aplikaci a použít nainstalované modemové zařízení Bluetooth*.

Chcete-li přestat používat připojení Bluetooth* dial-up, v části Připojte se k Internetu pomocí vytáčeného připojení ve skupině Síť klepněte na tlačítko Odinstalovat.

### Přístup k vnější síti

Chcete-li prostřednictvím zařízení (použitého jako brána) přistupovat k vnější síti, postupujte takto:

1. Nakonfigurujte v zařízení vnější síť.
2. Přepněte zařízení do zjistitelného režimu a nalezněte je v seznamu zařízení: Otevřete okno Můj Bluetooth. Pokud není příslušné zařízení zobrazeno, proveďte hledání zařízení.
3. Poklepáním na ikonu zařízení otevřete okno Můj Bluetooth, ve kterém budou zobrazeny všechny dostupné služby.
   Zařízení může vyžadovat před povolením připojení nebo dokonce hledáním služeb ověření (nebo spárování).
4. V části Připojte zařízení k externí síti pomocí brány ve skupině Síť klepněte na tlačítko Připojit.
   Po navázání spojení je obsah okna Můj Bluetooth aktualizován informacemi o vytvořeném připojení. Zároveň je znepřístupněno tlačítko Připojit v ostatních částech ve skupině Síť. Přijetí připojení může v zařízení v některých případech vyžadovat další akce.
5. Otevřete internetový prohlížeč a získejte přístup k vnější síti.

Chcete-li se odpojit od existujícího připojení k síti, v části Připojte zařízení k externí síti pomocí brány ve skupině Síť klepněte na tlačítko Odpojit.

Zpět na začátek | Zpět k obsahu | Ochranné známky a odmítnutí zodpovědnosti