목차로 이동

# Bluetooth* 무선 기술

Bluetooth* 무선 기술은 높은 보안 수준을 유지하면서도 휴대 장치 및/또는 고정 장치를 연결하는 케이블을 대체하기 위해 고안된 단거리 통신 기술입니다.

Bluetooth*의 전 세계적 사용과 Bluetooth* 무선 기술 구조 덕분에 Bluetooth* 지원 장치를 지정된 접근 범위 내에 있는 다른 Bluetooth* 지원 장치에 연결할 수 있습니다.

이 섹션의 모든 정보 및 자세한 기술 설명은 www.bluetooth.com 웹 사이트를 참조하십시오.

피코넷이라는 단거리 애드혹 네트워크를 통해 Bluetooth* 지원 장치를 서로 연결하여 무선으로 통신할 수 있습니다. 피코넷은 Bluetooth* 지원 장치가 무선 주파수 범위에 진입하거나 무선 주파수 범위를 벗어남에 따라 동적으로 자동 설정됩니다. 피코넷에 속해 있는 각 장치는 해당 피코넷 내에 있는 최대 7개의 다른 장치와 동시에 통신할 수 있으며, 각 장치는 동시에 여러 피코넷에 속할 수 있습니다. Bluetooth* 지원 장치의 연결 방법은 매우 다양합니다.

Bluetooth* 무선 기술의 범위는 응용 프로그램에 따라 달라집니다. Core Specification의 경우 최소 범위를 10m로 지정하고 있지만, 정해진 한도는 없으며 제조업체에서 구현을 조정하여 솔루션의 사용 사례를 지원하는 데 필요한 범위를 제공할 수 있습니다.

스펙트럼

Bluetooth* 무선 기술은 라이선스가 필요하지 않은 2.4 ~ 2.485GHz의 ISM(Industrial, Scientific, Medical) 대역에서 작동하며, 분산 스펙트럼, 주파수 호핑, 평균 속도가 1600hop/sec인 전 이중 신호 방식을 사용합니다. 대부분의 국가에서 2.4GHz ISM 대역을 사용할 수 있으며 라이선스가 필요하지 않습니다.

간섭

Bluetooth* 무선 기술의 AFH(Adaptive Frequency Hopping) 기능은 2.4GHz 스펙트럼을 공유하는 무선 기술 간의 간섭을 줄이기 위해 개발되었습니다. AFH는 스펙트럼 내에서 작동하여 사용 가능한 주파수를 활용할 수 있도록 합니다. 여기에는 스펙트럼 내의 다른 장치를 감지하여 이러한 장치가 사용 중인 주파수를 피하는 기술이 적용됩니다. 79개의 주파수 간에 1MHz 간격으로 이루어지는 AFH는 간섭으로부터 보호해주며 스펙트럼 내에서 더욱 효율적인 송신이 가능하도록 합니다. 주파수 호핑은 Bluetooth* 무선 기술과 다른 기술을 함께 사용 중인 경우에도 Bluetooth* 무선 기술 사용자에게 더욱 뛰어난 성능을 제공합니다.

범위

범위는 다음과 같이 구현에서 사용하는 무선 연결 클래스에 따라 달라질 수 있습니다.

- 클래스 3 무선 연결 - 최대 1m 범위
- 클래스 2 무선 연결 - 10m 범위로 주로 휴대용 장치에서 사용됨
- 클래스 1 무선 연결 - 100m 범위로 주로 산업용 제품에서 사용됨

전력

가장 널리 사용되는 무선 연결은 클래스 2이며 2.5mW의 전력을 사용합니다. Bluetooth* 무선 기술은 무선 연결을 사용하지 않을 때 전원을 끌 수 있도록 하는 등 전력 소비를 최소화하도록 설계되었습니다.

Generic AMP(Alternate MAC/PHY) 버전 3.0 HS는 고속 장치를 위한 원격 AMP를 검색하고, 데이터 전송이 필요한 경우에만 무선 연결 전원을 켜도록 하여 전원 사용을 최적화할 뿐만 아니라 무선 연결의 보안에도 도움을 줍니다.

데이터 속도

- 버전 1.2: 1Mbps
- 버전 2.0 EDR: 최대 3Mbps 지원
- 버전 3.0 HS: 최대 24Mbps 지원

맨 위로 | 목차로 이동 | 상표 및 법적 고지