# ข้อมูลจำเพาะ

รองรับส่วนต่อประสานหลักของ Bluetooth:

ส่วนต่อประสานตัวควบคุมโฮสต์ (HCI) v3.0 + ความเร็วสูง (HS)

รองรับโปรไฟล์ Bluetooth:

- โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง (A2DP) (ที่มา/ที่เก็บ)
- โปรไฟล์การควบคุมเสียง/วิดีโอจากระยะไกล (AVRCP) (ตัวควบคุม/เป้าหมาย)
- โปรไฟล์การถ่ายโอนไฟล์ (FTP) (ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์)
- โปรไฟล์การกระจายเสียงและวิดีโอทั่วไป (GAVDP)(ที่มา)
- โปรไฟล์การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป (GOEP) (ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์)
- โปรไฟล์อุปกรณ์แฮนด์ฟรี (HFP) (เกตเวย์เสียง)
- โปรไฟล์ชุดหูฟัง (HSP) (เกตเวย์เสียง)
- โปรไฟล์การปรับข้อมูลให้ตรงกัน (SYNC) (ไคลเอนต์)
- โปรไฟล์การสร้างภาพพื้นฐาน (BIP) (ผู้ตอบสนองพุช)
- โปรไฟล์การพิมพ์พื้นฐาน (BPP) (ผู้ส่ง)
- ไคลเอนต์โปรไฟล์การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ (PBAP) และโปรไฟล์การปรับข้อมูลให้ตรงกัน (SYNCH)
- โปรไฟล์การกระจายวิดีโอ (VDP) (ที่มา/ที่เก็บ)

ระบบปฏิบัติการ:

- Windows Vista (32 บิต และ 64 บิต) SP2
- Windows 7 (32 บิต และ 64 บิต)

ภาษาที่รองรับ:

- อาหรับ
- จีนประยุกต์
- จีนดั้งเดิม
- เช็ก
- เดนมาร์ก
- ดัตช์
- อังกฤษ
- ฟินแลนด์
- ฝรั่งเศส
- เยอรมัน
- กรีก
- ฮิบรู
- ฮังการี
- อิตาลี
- ญี่ปุ่น
- เกาหลี
- นอร์เวย์
- โปแลนด์
- บโปรตุเกส (ในบราซิล)
- โปรตุเกส
- รัสเซีย
- สเปน
- สวีเดน
- ไทย
- ตุรกี

รายการคำย่อ:

- A2DP - โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง
- AFH การกระโดดข้ามช่องสัญญาณแบบปรับได้ (การกระจายแถบความถี่)
- AMP ตัวเลือก MAC/PHY
- AVRCP - โปรไฟล์การควบคุมเสียง/วิดีโอจากระยะไกล
- BIP โปรไฟล์การสร้างภาพพื้นฐาน
- BPP - โปรไฟล์การพิมพ์พื้นฐาน
- DRM การจัดการสิทธิ์ดิจิตอล
- EDR อัตราข้อมูลขั้นสูง
- FTP โปรไฟล์การถ่ายโอนไฟล์
- HFP - โปรไฟล์อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- HS - ความเร็วสูง
- HSP - โปรไฟล์ชุดหูฟัง
- MAC/PHY การควบคุมการเข้าถึงสื่อ/ระดับเชิงกายภาพ
- PBAP โปรไฟล์การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์
- OBEX การแลกเปลี่ยนข้อมูล
- PBAP โปรไฟล์การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์
- SCMS-T ระบบการจัดการการคัดลอกแบบอนุกรม
- SYNCH - โปรไฟล์การปรับข้อมูลให้ตรงกัน
- SRM โหมดการตอบครั้งเดียว
- VDP โปรไฟล์การกระจายวิดีโอ
- VoIP เสียงผ่าน IP