Torna al Sommario

# Utilizzo delle porte seriali

Intel® PROSet/Wireless Software fornisce porte seriali virtuali che possono essere utilizzate come sostituzione del cavo per le applicazioni preesistenti che necessitano di una connessione seriale per funzionare.

Dopo avere configurato la porta seriale, le applicazioni preesistenti possono essere eseguite su uno dei dispositivi, utilizzando la porta seriale virtuale nel caso fosse presente in precedenza un vero cavo seriale che connetteva i due dispositivi.

Profili e ruoli supportati:

- Dispositivo A e B SPP (Serial Port Profile): consente di utilizzare le porte Com virtuali in ingresso e uscita

Nota: le porte seriali installate per un dispositivo specifico possono essere utilizzate solo per la comunicazione con tale dispositivo. È necessario installare porte seriali aggiuntive se si desidera configurare connessioni seriali con altri dispositivi abilitati per Bluetooth*.

### Installazione di una porta Com virtuale in uscita

Per installare una porta Com virtuale in uscita, attenersi alla seguente procedura:

1. Impostare lo stato di visibilità del dispositivo e individuarlo nell'elenco dei dispositivi: aprire la finestra Mio Bluetooth; se il dispositivo non viene visualizzato, eseguire una ricerca dei dispositivi.
2. Fare doppio clic sull'icona del dispositivo per aprire la finestra del dispositivo Mio Bluetooth che visualizza tutti i servizi disponibili.
   Il dispositivo potrebbe richiedere l'autenticazione (o l'associazione) per consentire il collegamento o per cercare i servizi.
3. Fare clic sul pulsante Installa nella sezione Installa porta seriale del gruppo Comunicazione.
   Non appena viene configurato il driver, la finestra viene aggiornata per informare delle porte seriali installate.

Per disinstallare una porta Com virtuale in uscita, fare clic sul pulsante Disinstalla nella sezione Installa porta seriale del gruppo Comunicazione.

### Installazione di una porta Com virtuale in ingresso

Per installare una porta Com virtuale in ingresso, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Mio Bluetooth nell'area di notifica e selezionare Impostazioni di Mio Bluetooth...
2. Selezionare Impostazioni della porta seriale nella finestra Impostazioni di Mio Bluetooth.
3. Fare clic sul pulsante Aggiungi ... nell'elenco delle porte seriali virtuali. Non appena viene configurato il driver, la finestra viene aggiornata per informare delle porte seriali installate.

Per disinstallare una porta Com virtuale in ingresso, fare clic sul pulsante Rimuovi in Impostazioni della porta seriale nella finestra Impostazioni di Mio Bluetooth.

Torna all'inizio | Torna al Sommario | Marchi di fabbrica ed esclusioni