กลับสู่เนื้อหา

# เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth*

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth* คือเทคโนโลยีการสื่อสารช่วงสั้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่อุปกรณ์เชื่อมต่อมีสายแบบพกพาหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยระดับสูง

การยอมรับ Bluetooth* ในระดับโลกและโครงสร้างของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย Bluetooth* ช่วยให้อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth* สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth* เครื่องอื่นที่อยู่ในรัศมีที่ระบุ

ข้อมูลทั้งหมดภายในส่วนนี้และคำอธิบายเทคโนโลยีอย่างละเอียดมีอยู่ที่เว็บไซต์ www.bluetooth.com

การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth* อนุญาตให้อุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อกันแบบไร้สายผ่านเครือข่าย แบบเฉพาะกิจ ที่เรียกว่าไพโคเน็ต (การเชื่อมต่อแบบโครงข่ายขนาดเล็ก) ไพโคเน็ตได้รับการติดตั้งอย่างยืดหยุ่นและอัตโนมัติขณะที่อุปกรณ์ที่เปิดการใช้งาน Bluetooth* เข้าสู่และออกจากรัศมีของสัญญาณวิทยุ อุปกรณ์แต่ละเครื่องในไพโคเน็ตสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นอีกเจ็ดเครื่องภายในไพโคเน็ตเดียวกันได้พร้อมกัน และอุปกรณ์แต่ละเครื่องยังสามารถอยู่ในไพโคเน็ตหลายเครือข่ายได้พร้อมกัน วิธีการที่คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เปิดใช้ Bluetooth* เกือบจะมีไม่จำกัด

ระยะของเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth* เป็นข้อมูลจำเพาะของแอปพลิเคชัน ข้อมูลจำเพาะหลักกำหนดระยะต่ำสุดไว้ที่ 10 เมตร หรือ 30 ฟุต แต่ไม่จำกัดขอบเขตที่สามารถค้นหาสัญญาณเพื่อนำเสนอระยะที่จำเป็นในการรองรับกรณีการใช้งานสำหรับโซลูชันต่างๆ

แถบความถี่

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth* ทำงานในย่านความถี่สำหรับอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (ISM) ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่ 2.4-2.485 GHz โดยใช้การกระจายแถบความถี่ การกระโดดข้ามช่องสัญญาณ การรับส่งสัญญาณในเวลาเดียวกันที่อัตรา 1600 hops/sec ย่านความถี่ 2.4 GHz ISM สามารถใช้งานได้และไม่มีสิทธิ์การใช้งานในประเทศส่วนใหญ่

การรบกวน

ความสามารถด้าน Adaptive Frequency Hopping (AFH) ของเทคโนโลยี Bluetooth* ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการรบกวนระหว่างเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้แถบความถี่ 2.4 GHz ร่วมกัน AFH ทำงานภายในแถบความถี่เพื่อใช้ประโยชน์จากความถี่ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งทำได้โดยการที่เทคโนโลยีตรวจจับอุปกรณ์อื่นๆ ในแถบความถี่ดังกล่าว และหลีกเลี่ยงความถี่ที่อุปกรณ์เหล่านั้นใช้งานอยู่ การกระโดดข้ามช่องสัญญาณแบบปรับได้ภายใน 79 ความถี่ที่ช่วง 1 MHz นี้ให้การป้องกันการรบกวนในระดับสูง และยังช่วยให้การถ่ายทอดสัญญาณภายในแถบความถี่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth* การกระโดดข้ามช่องสัญญาณจะให้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแม้มีการใช้งานเทคโนโลยีอื่นๆ พร้อมกับเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth* ก็ตาม

ระยะ

ระยะอาจแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาณวิทยุที่ใช้ในการดำเนินการ ดังนี้

- สัญญาณวิทยุประเภท 3 - มีระยะสูงสุด 1 เมตร หรือ 3 ฟุต
- สัญญาณวิทยุประเภท 2 - ซึ่งส่วนใหญ่พบในโทรศัพท์มือถือ มีระยะสูงสุด 10 เมตร หรือ 33 ฟุต
- สัญญาณวิทยุประเภท 1 - ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเป็นหลัก มีระยะ 100 เมตร หรือ 300 ฟุต

พลังงาน

สัญญาณวิทยุที่ใช้กันมากที่สุดคือประเภท 2 และใช้พลังงาน 2.5 mW เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth* ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้พลังงานต่ำมาก รวมถึงช่วยให้สัญญาณวิทยุไม่ใช้พลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งานอยู่

Generic Alternate MAC/PHY ในเวอร์ชัน 3.0 HS ช่วยให้ค้นพบ AMP ระยะไกลสำหรับอุปกรณ์ความเร็วสูง และเปิดสัญญาณวิทยุเมื่อจำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลเท่านั้น ทำให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยรักษาความปลอดภัยสัญญาณวิทยุ

อัตราข้อมูล

- 1 Mbps สำหรับเวอร์ชัน 1.2
- รองรับสูงสุด 3 Mbps สำหรับเวอร์ชัน 2.0 EDR
- รองรับสูงสุด 24 Mbps สำหรับเวอร์ชัน 3.0 HS

กลับด้านบน | กลับสู่เนื้อหา | เครื่องหมายการค้าและการปฏิเสธ