目次に戻る

# ネットワークを使用する

Intel® PROSet/Wireless Software を使用して、標準の TCP/IP ネットワーク接続を確立できます。大半の携帯電話には、Bluetooth* のネットワーキング機能が搭載されています。このような機能を使用して、標準の TCP/IP ネットワーク接続が確立できます。

サポートされるプロファイルとロール:

- Personal Area Network Profile (PAN: パーソナル エリア ネットワーク プロファイル) PAN-U クライアント: 既存の Bluetooth* PAN ネットワークに接続、またはポイント ツー ポイント接続を確立
- Personal Area Network Profile (PAN: パーソナル エリア ネットワーク プロファイル) PAN-GN グループ アドホック ネットワーク: ポイント ツー マルチポイント PAN ネットワークを確立
- Dial-Up Networking Profile (DUN: ダイヤルアップ ネットワーキング プロファイル) データ端末: Bluetooth* 無線技術を使用したモデム機器を使用してインターネットに接続
- Fax Profile (FAX: ファックス プロファイル) データ端末: デバイスを使用してファックス メッセージを送信

Bluetooth* ネットワークでは、1 台のデバイスがサーバーとして、もう 1 台のデバイスがクライアントとして機能します。サーバーはネットワークを所有し、接続されているデバイスを管理します。コンピュータに割り当てるロールに応じて、サービス ビューの [ネットワーキング] セクションには 4 つのオプションがあります。

- ローカル Bluetooth ネットワークへの接続 - コンピュータはネットワーク クライアントとして機能し、同時に 1 つの接続のみアクティブにできます。
- Bluetooth のローカル ネットワークの設定 - コンピュータはサーバーとして機能し、同時に何台かのデバイスを接続することができます。
- ダイヤルアップ接続によるインターネットへのアクセス - コンピュータはデータ端末として機能し、Bluetooth* 対応機器を使用してインターネットにアクセスしたり、ファックス メッセージを送信したりできます。
- ゲートウェイ経由の外部ネットワークへのアクセス - コンピュータはデバイスから外部ネットワークにアクセスできます。

### ネットワークへの接続

デバイスを使用してネットワークに接続する、またはネットワークを確立するには、以下の手順に従ってください。

1. デバイスを検出可能な状態にし、デバイス リストにそれを表示させます。[My Bluetooth] ウインドウを開き、デバイスが表示されない場合は検出作業を実行します。
2. 希望のデバイスのアイコンをダブルクリックし、[My Bluetooth] のデバイス ウインドウを開き、利用可能なサービスをすべて表示させます。
   デバイスによっては、接続を実行する場合、またサービス検索を実行する場合に、認証 (またはペアリング) が必要です。
3. [ネットワーキング] グループの [ローカル Bluetooth ネットワークへの接続] セクションまたは [Bluetooth のローカル ネットワークの設定] セクションで、希望のネットワーキングのタイプ (接続または確立) の [接続] ボタンをクリックします。
   接続を承認するために、デバイス上で他のアクションを実行しなければならない場合があります。

接続が確立されると、直ちに [My Bluetooth] のデバイス ウインドウが更新され、接続が確立されたことが通知されます。同時に、[ネットワーキング] グループの他のセクションにある [接続] ボタンが無効になります。

デバイスを使用したネットワーク接続を切断するには、[ネットワーキング] グループの [ローカル Bluetooth ネットワークへの接続] セクションまたは [Bluetooth のローカル ネットワークの設定] セクションの [切断] ボタンをクリックします。

### ダイヤルアップ接続によるインターネットへのアクセス

デバイスを使用してダイヤルアップ接続でインターネットにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

1. デバイスを検出可能な状態にし、デバイス リストにそれを表示させます。[My Bluetooth] ウインドウを開き、デバイスが表示されない場合は検出作業を実行します。
2. 希望のデバイスのアイコンをダブルクリックし、[My Bluetooth] のデバイス ウインドウを開き、利用可能なサービスをすべて表示させます。
   デバイスによっては、接続を実行する場合、またサービス検索を実行する場合に、認証 (またはペアリング) が必要です。
3. [ネットワーキング] グループの [ダイヤルアップ接続によるインターネットへのアクセス] セクションにある [接続] ボタンをクリックします。
   モデムのドライバが設定されると、直ちにウインドウが更新され、新しい Bluetooth* ダイヤルアップ接続が確立されたことが通知されます。
   接続を承認するために、デバイス上で他のアクションを実行しなければならない場合があります。
4. [ダイヤルアップ接続によるインターネットへのアクセス] セクションの [ダイアル中...] リンクをクリックし、ダイアルアップの設定を行い、インターネットにアクセスします。

ファックス メッセージを送信するには、FAX アプリケーションを設定して、インストールされている Bluetooth* モデム機器を使用することができます。

既存の Bluetooth* ダイヤルアップ接続の使用を停止するには、[ネットワーキング] グループの [ダイヤルアップ接続によるインターネットへのアクセス] セクションにある [アンインストール] ボタンをクリックします。

### 外部ネットワークへのアクセス

デバイスを介して (ゲートウェイとして使用) 外部ネットワークにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

1. デバイスで外部ネットワークを設定します。
2. デバイスを検出可能な状態にし、デバイス リストにそれを表示させます。[My Bluetooth] ウインドウを開き、デバイスが表示されない場合は検出作業を実行します。
3. 希望のデバイスのアイコンをダブルクリックし、[My Bluetooth] のデバイス ウインドウを開き、利用可能なサービスをすべて表示させます。
   デバイスによっては、接続を実行する場合、またサービス検索を実行する場合に、認証 (またはペアリング) が必要です。
4. [ネットワーキング] グループの [ゲートウェイ経由の外部ネットワークへのアクセス] セクションにある [接続] ボタンをクリックします。
   接続が確立されると、直ちに [My Bluetooth] のデバイス ウインドウが更新され、接続が確立されたことが通知されます。同時に、[ネットワーキング] グループの他のセクションにある [接続] ボタンが無効になります。接続を承認するために、デバイス上で他のアクションを実行しなければならない場合があります。
5. インターネット ブラウザを起動して外部ネットワークにアクセスします。

既存のネットワーク接続を切断するには、[ネットワーキング] グループの [ゲートウェイ経由の外部ネットワークへのアクセス] セクションにある [切断] ボタンをクリックします。

トップに戻る | 目次に戻る | 商標および免責事項