לתוכן העניינים

# שימוש ברשת

באמצעות Intel® PROSet/Wireless Software, תוכל ליצור חיבור רשת TCP/IP רגיל עם ההתקן. רוב הטלפונים הסלולריים מספקים שירות רשת של Bluetooth*. באמצעות שירותים כאלה, באפשרותך ליצור חיבור רשת TCP/IP עם ההתקן.

פרופילים ותפקידים נתמכים:

- Personal Area Network Profile (PAN) PAN-U Client: מאפשר להצטרף לרשת Bluetooth* PAN קיימת או ליצור חיבור מנקודה לנקודה.
- Personal Area Network Profile (PAN) PAN-GN Group Ad-hoc Network: מאפשר לבנות רשת PAN מנקודה לנקודות מרובות
- Dial-Up Networking Profile (DUN) Data Terminal מאפשר להתחבר לאינטרנט באמצעות התקן מודם הפועל בטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth*
- Fax Profile (FAX) Data Terminal: מאפשר לשלוח הודעות פקס באמצעות ההתקן שברשותך

ברשת Bluetooth*, אחד ההתקנים פועל כשרת והתקן אחר פועל כלקוח. הרשת נמצאת בבעלות השרת שעוקב אחר ההתקנים המחוברים אליו. בהתאם לתפקיד שברצונך להקצות למחשב שלך, ישנן ארבע אפשרויות במקטע 'עבודה ברשת' של תצוגת השירות:

- הצטרף לרשת Bluetooth מקומית - המחשב משמש כלקוח רשת ורק חיבור רשת אחד יכול להיות פעיל בכל פעם.
- בנה רשת Bluetooth מקומית - המחשב משמש כשרת וניתן לחבר כמה התקני שרת לרשת בו-זמנית.
- קבל גישה לאינטרנט באמצעות חיוג לרשת - המחשב משמש כמסוף נתונים כדי לגשת לאינטרנט או לשלוח הודעות פקס באמצעות התקן התומך ב-Bluetooth*.
- קבל גישה לרשת חיצונית באמצעות Gateway - המחשב מקבל גישה לרשת חיצונית שההתקן מציע.

### הצטרפות לרשת

כדי להצטרף לרשת או לבנות רשת עם ההתקן, בצע את הפעולות הבאות:

1. העבר את ההתקן למצב ניתן לגילוי ואתר את ההתקן ברשימת ההתקנים: פתח את חלון 'Bluetooth שלי'; אם ההתקן לא מוצג, בצע חיפוש אחר התקנים.
2. לחץ פעמיים על סמל ההתקן כדי לפתוח את חלון ההתקן 'Bluetooth שלי' שמציג את כל השירותים הזמינים.
   ייתכן שההתקן מחייב אימות (או זיווג) כדי לאפשר חיבור או אפילו חיפוש אחר שירותים.
3. לחץ על לחצן התחבר במקטעים הצטרף לרשת Bluetooth מקומית או בנה רשת Bluetooth מקומית בקבוצה עבודה ברשת בהתאם לסוג הרשת שברצונך ליצור (הצטרפות או בנייה).
   You may need to perform additional actions on your device to accept the connection.

ברגע שנוצר חיבור, חלון ההתקן 'Bluetooth שלי' מתעדכן ומדווח שהחיבור נוצר. במקביל, לחצן התחבר במקטעים האחרים של הקבוצה עבודה ברשת מושבת.

כדי לנתק חיבור רשת באמצעות ההתקן, לחץ על לחצן התנתק במקטע הצטרף לרשת Bluetooth מקומית או במקטע בנה רשת Bluetooth מקומית בקבוצה עבודה ברשת.

### גישה לאינטרנט באמצעות חיבור חיוג לרשת

כדי לגשת לאינטרנט באמצעות חיבור חיוג לרשת עם ההתקן, בצע את הפעולות הבאות:

1. העבר את ההתקן למצב ניתן לגילוי ואתר את ההתקן ברשימת ההתקנים: פתח את חלון 'Bluetooth שלי'; אם ההתקן לא מוצג, בצע חיפוש אחר התקנים.
2. לחץ פעמיים על סמל ההתקן כדי לפתוח את חלון ההתקן 'Bluetooth שלי' שמציג את כל השירותים הזמינים.
   ייתכן שההתקן מחייב אימות (או זיווג) כדי לאפשר חיבור או אפילו חיפוש אחר שירותים.
3. לחץ על לחצן התחבר במקטע קבל גישה לאינטרנט באמצעות חיוג לרשת בקבוצה עבודה ברשת.
   ברגע שמנהל ההתקן של המודם הוגדר, החלון מתעדכן כדי לדווח לך על חיבור החיוג לרשת החדש של Bluetooth*.
   You may need to perform additional actions on your device to accept the connection.
4. לחץ על הקישור חיוג... במקטע קבל גישה לאינטרנט באמצעות חיוג לרשת כדי לקבוע את תצורת הגדרות החיוג לרשת ולגשת לאינטרנט.

כדי לשלוח הודעות פקס, באפשרותך לקבוע תצורה של יישום פקס ולהשתמש בהתקן מודם מותקן של Bluetooth*.

כדי להפסיק להשתמש בחיבור חיוג לרשת קיים של Bluetooth*, לחץ על לחצן הסר התקנה במקטע קבל גישה לאינטרנט באמצעות חיוג לרשת בקבוצה עבודה ברשת.

### גישה לרשת חיצונית

כדי לגשת לרשת חיצונית באמצעות ההתקן (משמש כשער), בצע את הפעולות הבאות:

1. קבע תצורה של רשת חיצונית בהתקן שלך.
2. העבר את ההתקן למצב ניתן לגילוי ואתר את ההתקן ברשימת ההתקנים: פתח את חלון 'Bluetooth שלי'; אם ההתקן לא מוצג, בצע חיפוש אחר התקנים.
3. לחץ פעמיים על סמל ההתקן כדי לפתוח את חלון ההתקן 'Bluetooth שלי' שמציג את כל השירותים הזמינים.
   ייתכן שההתקן מחייב אימות (או זיווג) כדי לאפשר חיבור או אפילו חיפוש אחר שירותים.
4. לחץ על לחצן התחבר במקטע קבל גישה לרשת חיצונית באמצעות Gateway בקבוצה עבודה ברשת.
   ברגע שנוצר חיבור, חלון ההתקן 'Bluetooth שלי' מתעדכן ומדווח שהחיבור נוצר. במקביל, לחצן התחבר במקטעים האחרים של הקבוצה עבודה ברשת מושבת. You may need to perform additional actions on your device to accept the connection.
5. פתח דפדפן אינטרנט כדי לקבל גישה לרשת החיצונית.

כדי להתנתק מחיבור רשת קיים, לחץ על לחצן התנתק במקטע קבל גישה לרשת חיצונית באמצעות Gateway של הקבוצה עבודה ברשת.

לראש הדף | לתוכן העניינים | סימנים מסחריים והסרת אחריות