กลับสู่เนื้อหา

# ข้อมูลจำเพาะ

รองรับส่วนต่อประสานหลักของ Bluetooth*:

- ส่วนต่อประสานตัวควบคุมโฮสต์ (HCI) v3.0
- ส่วนต่อประสานตัวควบคุมโฮสต์ (HCI) v2.1 + อัตราข้อมูลขยาย (EDR)
- ส่วนต่อประสานตัวควบคุมโฮสต์ (HCI) v2.0 + อัตราข้อมูลขยาย (EDR)
- ส่วนต่อประสานตัวควบคุมโฮสต์ (HCI) v1.2
- ส่วนต่อประสานตัวควบคุมโฮสต์ (HCI) v1.1

รองรับ โปรไฟล์* Bluetooth:

- ตัวควบคุมและเป้าหมายโปรไฟล์การควบคุมเสียง/วิดีโอจากระยะไกล (AVRCP)
- ที่มาและที่เก็บโปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง (A2DP)
- ตัวตอบสนองพุชโปรไฟล์การสร้างภาพพื้นฐาน (BIP)
- ตัวส่งโปรไฟล์การพิมพ์พื้นฐาน (BPP)
- รหัสอุปกรณ์
- ปลายทางข้อมูลโปรไฟล์เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ (DUN)
- ปลายทางข้อมูลโปรไฟล์โทรสาร (FAX)
- ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์โปรไฟล์การถ่ายโอนข้อมูล (FTP)
- ที่มาของโปรไฟล์การกระจายเสียงและวิดีโอทั่วไป (GAVDP)
- โปรไฟล์การเข้าถึงทั่วไป (GAP)
- ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์โปรไฟล์การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป (GOEP)
- เกตเวย์เสียงของโปรไฟล์อุปกรณ์แฮนด์ฟรี (HFP)
- โฮสต์โปรไฟล์การทดแทนสำเนาถาวร (HCRP)
- เกตเวย์เสียงของโปรไฟล์ชุดหูฟัง (HSP)
- โฮสต์โปรไฟล์ Human Interface Device (HID)
- ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์โปรไฟล์การส่งข้อมูล (OPP)
- ไคลเอนต์โปรไฟล์เครือข่ายพื้นที่ส่วนบุคคล (PAN) PAN-U และเครือข่าย PAN-GN Group Ad-hoc
- ไคลเอนต์สมุดโทรศัพท์ของโปรไฟล์การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ (PBAP)
- อุปกรณ์ A และ B ของโปรไฟล์อนุกรม (SPP)
- ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์โปรไฟล์แอปพลิเคชันการค้นหาบริการ (SDAP)
- ไคลเอนต์โปรไฟล์การปรับข้อมูลให้ตรงกัน (SYNC)

Bluetooth* โปรโตคอล:

- โปรโตคอลถ่ายทอดการควบคุมเสียง/วิดีโอ (AVCTP)
- โปรโตคอลถ่ายทอดการกระจายเสียง/วิดีโอ (AVDTP)
- Bluetooth* โปรโตคอลการห่อหุ้มเครือข่าย (BNEP)
- โปรโตคอลการปรับและควบคุมลิงก์เชิงตรรกะ (L2CAP)
- โปรโตคอลตัวจัดการลิงก์ (LMP)
- โปรโตคอลการแลกเปลี่ยนข้อมูล (OBEX)
- การสื่อสารแบบ RF (RFCOMM)
- โปรโตคอลการค้นหาบริการ (SDP)

คุณสมบัติ:

- ส่วนติดต่อผู้ใช้ Intuitive Explorer
- Bluetooth* คุณสมบัติและรายการ 3.0, 2.1 และ 2.0 SIG BQE
- ตัวควบคุมคำสั่ง AT (ATx)

รายการคำย่อ:

A2DP | - โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง
AFH | - การกระโดดข้ามช่องสัญญาณแบบปรับได้
AMP | - ตัวเลือก MAC/PHY
AVRCP | - โปรไฟล์การควบคุมเสียง/วิดีโอจากระยะไกล
BIP | - โปรไฟล์การสร้างภาพพื้นฐาน
BPP | - โปรไฟล์การพิมพ์พื้นฐาน
EDR | - อัตราข้อมูลขั้นสูง
EEPROM | - หน่วยโปรแกรมอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า
EMC | - ความสามารถในการใช้งานกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
FTP | - โปรโตคอลการถ่ายโอนข้อมูล
HFP | - โปรไฟล์อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
HSP | - โปรไฟล์ชุดหูฟัง
ISM band | - ย่านความถี่สำหรับอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์
อะแดปเตอร์ LAN | - อะแดปเตอร์เครือข่ายพื้นที่ในเครื่อง
MAC/PHY | - การควบคุมการเข้าถึงสื่อ/ระดับเชิงกายภาพ
OBEX | - การแลกเปลี่ยนข้อมูล
OPP | - โปรไฟล์การส่งข้อมูล
PBAP | - โปรไฟล์การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์
PIN | - หมายเลขระบุส่วนบุคคล
TCP/IP (โปรโตคอลเครือข่าย) | - โปรโตคอลควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณ / โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต
VoIP | - เสียงผ่าน IP

กลับด้านบน | กลับสู่เนื้อหา | เครื่องหมายการค้าและการปฏิเสธ