Voltar ao Índice

# Utilizar a Rede

O Intel® PROSet/Wireless Software permite-lhe estabelecer uma ligação de rede TCP/IP normal com o dispositivo. A maior parte dos telemóveis fornecem um serviço de rede Bluetooth*. Com um serviço deste tipo, é possível estabelecer uma ligação de rede TCP/IP normal com o dispositivo.

Funções e perfis suportados:

- Cliente PAN-U do Perfil de Rede Pessoal (PAN): permite-lhe aderir a uma rede PAN Bluetooth* existente ou estabelecer uma ligação ponto-a-ponto
- Rede Ad-hoc de Grupo PAN-GN do Perfil de Rede Pessoal (PAN): permite-lhe criar uma rede PAN Ponto-a-Multiponto
- Terminal de Dados do Perfil de Acesso Telefónico à Rede (DUN): permite-lhe ligar à Internet utilizando um modem com tecnologia Bluetooth* sem fios
- Terminal de Dados do Perfil de Fax (FAX): permite-lhe enviar mensagens de fax utilizando o seu dispositivo

Numa rede Bluetooth*, um dos dispositivos funciona como servidor e outro como cliente. O servidor é o proprietário da rede e monitoriza os dispositivos ligados a esta. Dependendo da função que pretende atribuir ao computador, tem à sua disposição quatro opções na secção Rede da vista do serviço:

- Associar a uma Rede Local Bluetooth - O seu computador age como um cliente de rede e só é possível existir uma ligação de rede activa de cada vez.
- Criar uma Rede Local Bluetooth - O seu computador age como um servidor e é possível ligar simultaneamente vários dispositivos à sua rede.
- Aceder à Internet através de uma Ligação de Acesso Telefónico - O seu computador age como um terminal de dados para aceder à Internet ou enviar mensagens de fax através do dispositivo com capacidades Bluetooth*.
- Aceder a uma Rede Externa através de um Gateway Bluetooth - O seu computador obtém acesso a uma rede externa disponibilizada pelo seu dispositivo.

### Aderir a uma rede

Para aderir ou criar uma rede com o seu dispositivo, siga estes passos:

1. Coloque o dispositivo num estado detectável e localize-o na lista de dispositivos: abra a janela O Meu Bluetooth; se o seu dispositivo não for apresentado, efectue uma pesquisa de dispositivos.
2. Faça duplo clique no ícone do dispositivo para abrir a janela O Meu Bluetooth do dispositivo, apresentando todos os serviços disponíveis.
   O seu dispositivo poderá necessitar de autenticação (ou emparelhamento) para permitir a ligação ou até mesmo para procurar dispositivos.
3. Clique no botão Ligar nas secções Associar a uma Rede Local Bluetooth ou Criar uma Rede Local Bluetooth do grupo Rede correspondente ao tipo de rede que pretende criar (Associar ou Criar).
   Poderá ter de efectuar acções adicionais no dispositivo para aceitar a ligação.

Assim que a ligação for estabelecida, a janela O Meu Bluetooth do dispositivo é actualizada para informá-lo do estabelecimento da ligação. Ao mesmo tempo, o botão Ligar nas outras secções do grupo Rede é desactivado.

Para terminar a ligação de rede com o dispositivo, clique no botão Desligar nas secções Associar a uma Rede Local Bluetooth ou Criar uma Rede Local Bluetooth do grupo Rede.

### Aceder à Internet através de uma ligação de acesso telefónico

Para aceder à Internet através de uma ligação de acesso telefónico com o seu dispositivo, siga estes passos:

1. Coloque o dispositivo num estado detectável e localize-o na lista de dispositivos: abra a janela O Meu Bluetooth; se o seu dispositivo não for apresentado, efectue uma pesquisa de dispositivos.
2. Faça duplo clique no ícone do dispositivo para abrir a janela O Meu Bluetooth do dispositivo, apresentando todos os serviços disponíveis.
   O seu dispositivo poderá necessitar de autenticação (ou emparelhamento) para permitir a ligação ou até mesmo para procurar dispositivos.
3. Clique no botão Ligar na secção Aceder à Internet através de uma Ligação de Acesso Telefónico do grupo Rede.
   Assim que o controlador de modem estiver configurado, a janela é actualizada para informá-lo da nova ligação de acesso telefónico Bluetooth*.
   Poderá ter de efectuar acções adicionais no dispositivo para aceitar a ligação.
4. Clique no botão Marcar... na secção Aceder à Internet através de uma Ligação de Acesso Telefónico para configurar as definições de acesso telefónico e aceder à Internet.

Para enviar mensagens de fax, poderá configurar uma aplicação de fax e utilizar o modem Bluetooth* instalado.

Para parar de utilizar a ligação de acesso telefónico Bluetooth* existente, clique no botão Ligar na secção Aceder à Internet através de uma Ligação de Acesso Telefónico do grupo Rede.

### Aceder a uma rede externa

Para aceder a uma rede externa através do seu dispositivo (utilizado como gateway), siga estes passos:

1. Configure uma rede externa no dispositivo.
2. Coloque o dispositivo num estado detectável e localize-o na lista de dispositivos: abra a janela O Meu Bluetooth; se o seu dispositivo não for apresentado, efectue uma pesquisa de dispositivos.
3. Faça duplo clique no ícone do dispositivo para abrir a janela O Meu Bluetooth do dispositivo, apresentando todos os serviços disponíveis.
   O seu dispositivo poderá necessitar de autenticação (ou emparelhamento) para permitir a ligação ou até mesmo para procurar dispositivos.
4. Clique no botão Ligar na secção Aceder a uma Rede Externa através de um Gateway do grupo Rede.
   Assim que a ligação for estabelecida, a janela O Meu Bluetooth do dispositivo é actualizada para informá-lo do estabelecimento da ligação. Ao mesmo tempo, o botão Ligar nas outras secções do grupo Rede é desactivado. Poderá ter de efectuar acções adicionais no dispositivo para aceitar a ligação.
5. Abra um browser para aceder à rede externa.

Para terminar uma ligação de rede externa existente, clique no botão Desligar na secção Aceder a uma Rede Externa através de um Gateway do grupo Rede.

Voltar ao Início | Voltar ao Índice | Marcas Registadas e Exclusões de Responsabilidades