Retour au sommaire

# Utiliser des ports série

Intel® PROSet/Wireless Software fournit des ports série virtuels pouvant être utilisés à la place d'un câble pour les applications héritées dont le fonctionnement nécessite une connexion série.

Une fois le port série virtuel configuré, toute application héritée peut être exécutée sur l'un ou l'autre des périphériques en utilisant le port série virtuel comme s'il s'agissait d'un câble série réel reliant les deux périphériques.

Profils et rôles pris en charge :

- Périphériques A et B SPP (Serial Port Profile) : vous permet d'utiliser les ports de communication virtuels entrants et sortants

Remarque : les ports série installés pour un périphérique donné ne peuvent être utilisés que pour la communication avec ce périphérique. Si vous souhaitez configurer des connexions série avec d'autres périphériques Bluetooth*, vous devez installer des ports série supplémentaires.

### Installer un port de communication virtuel sortant

Pour installer un port de communication virtuel sortant, suivez les étapes ci-dessous :

1. Placez votre périphérique en mode détectable et recherchez-le dans la liste des périphériques : ouvrez la fenêtre Mon Bluetooth ; si votre périphérique n'est pas affiché, effectuez une recherche de périphériques.
2. Double-cliquez sur l'icône du périphérique pour ouvrir la fenêtre Mon Bluetooth du périphérique, qui affiche la liste de tous les services disponibles.
   Votre périphérique requiert peut-être une authentification (ou un appariement) pour permettre la connexion ou même pour la recherche de services.
3. Cliquez sur le bouton Installer dans la section Installer un port série du groupe Communications.
   Une fois le pilote configuré, la fenêtre est mise à jour de façon à vous informer des ports série installés.

Pour désinstaller un port de communication virtuel sortant, cliquez sur le bouton Désinstaller dans la section Installer un port série du groupe Communications.

### Installer un port de communication virtuel entrant

Pour installer un port de communication virtuel entrant, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Mon Bluetooth de la barre d'état et sélectionnez Paramètres de Mon Bluetooth...
2. Sélectionnez Paramètres des ports série dans la fenêtre Paramètres de Mon Bluetooth.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter... dans la liste des ports série virtuels. Une fois le pilote configuré, la fenêtre est mise à jour de façon à vous informer des ports série installés.

Pour désinstaller un port de communication virtuel entrant, cliquez sur le bouton Désinstaller dans la section Paramètres des ports série de la fenêtre Paramètres de Mon Bluetooth.

Retour au début | Retour au sommaire | Marques et clauses de non-garantie