返回目录

# 使用网络

利用 Intel® PROSet/Wireless Software，您可以建立与设备之间的常规 TCP/IP 网络连接。 大多数移动电话都提供蓝牙* 网络服务。 利用此类服务，您可以建立与设备之间的常规 TCP/IP 网络连接。

支持的模式和角色：

- 个人区域网络模式 (PAN) PAN-U 客户端：允许您加入现有蓝牙* PAN 网络或建立点对点连接
- 个人区域网络模式 (PAN) PAN-GN 组对等网络：允许您建立点对多点的 PAN 网络
- 拨号网络模式 (DUN) 数据终端：允许您使用蓝牙* 无线技术调制解调器设备连接到互联网
- 传真模式 (FAX) 数据终端：允许您使用您的设备发送传真消息

在蓝牙* 网络中，一台设备作为服务器运行，另一台设备作为客户端运行。 该服务器拥有此网络，并跟踪与其相连的设备。 根据您要分配给计算机的角色，服务视图的“网络”部分中包含以下四个选项：

- 加入本地蓝牙网络 - 您的计算机充当网络客户端，并且一次只能有一个网络连接处于活动状态。
- 建立本地蓝牙网络 - 您的计算机充当服务器，并且可同时将多台设备连接到您的网络。
- 通过拨号连接访问互联网 - 您的计算机充当数据终端，以便使用支持蓝牙* 的设备访问互联网或发送传真消息。
- 通过蓝牙网关访问外部网络 - 您的计算机可获取对设备提供的外部网络的访问权限。

### 加入网络

要加入网络或与您的设备建立网络，请按以下步骤操作：

1. 将设备置于可搜索状态，并在设备列表中查找设备：打开“我的蓝牙”窗口；如果未显示设备，请执行设备搜索。
2. 双击设备图标，打开“我的蓝牙设备”窗口，其中显示了所有可用服务。
   设备可能要求执行验证（或配对）后，才允许连接或搜索服务。
3. 在与要加入或建立的网络类型所对应的网络组的加入本地蓝牙网络或建立本地蓝牙网络部分中，单击连接按钮。
   您可能需要在设备上执行其他操作才能接受连接。

建立连接之后，“我的蓝牙设备”窗口就会立即更新，通知您已建立连接。 同时，网络组的其他部分中的连接按钮将禁用。

要断开与设备之间的网络连接，请在网络组的加入本地蓝牙网络或建立本地蓝牙网络部分中，单击断开按钮。

### 通过拨号连接访问互联网

要用设备通过拨号连接访问互联网，请按以下步骤操作：

1. 将设备置于可搜索状态，并在设备列表中查找设备：打开“我的蓝牙”窗口；如果未显示设备，请执行设备搜索。
2. 双击设备图标，打开“我的蓝牙设备”窗口，其中显示了所有可用服务。
   设备可能要求执行验证（或配对）后，才允许连接或搜索服务。
3. 在网络组的通过拨号连接访问互联网部分中，单击连接按钮。
   配置调制解调器驱动程序之后，此窗口就会立即更新，通知您已建立新的蓝牙* 拨号连接。
   您可能需要在设备上执行其他操作才能接受连接。
4. 在通过拨号连接访问互联网部分中单击拨号... 链接，配置拨号设置和对互联网的访问。

要发送传真消息，您可以配置传真应用程序，并使用所安装的蓝牙* 调制解调器设备。

要停止使用现有的蓝牙* 拨号连接，请在网络组的通过拨号连接访问互联网部分中单击卸载按钮。

### 访问外部网络

要通过设备（用作网关）访问外部网络，请按以下步骤操作：

1. 在设备上配置外部网络。
2. 将设备置于可搜索状态，并在设备列表中查找设备：打开“我的蓝牙”窗口；如果未显示设备，请执行设备搜索。
3. 双击设备图标，打开“我的蓝牙设备”窗口，其中显示了所有可用服务。
   设备可能要求执行验证（或配对）后，才允许连接或搜索服务。
4. 在网络组的通过网关访问外部网络部分中，单击连接按钮。
   建立连接之后，“我的蓝牙设备”窗口就会立即更新，通知您已建立连接。 同时，网络组的其他部分中的连接按钮将禁用。 您可能需要在设备上执行其他操作才能接受连接。
5. 打开互联网浏览器，可访问外部网络。

要断开现有网络连接，请在网络组的通过网关访问外部网络部分中单击断开按钮。

返回页首 | 返回目录 | 商标和免责声明