Volver al índice

# Tecnología inalámbrica Bluetooth*

La tecnología inalámbrica Bluetooth* es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que conecta los dispositivos portátiles o fijos a la vez que se mantienen niveles altos de seguridad.

La aceptación global de Bluetooth* y de la estructura de la tecnología inalámbrica Bluetooth*, permite que cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth* se pueda conectar a otro dispositivo que también esté habilitado para Bluetooth* y que se encuentre a una proximidad especificada.

Toda la información de esta sección y una descripción más detallada de la tecnología se encuentran disponibles en el sitio web www.bluetooth.com.

Las conexiones entre los dispositivos electrónicos habilitados para Bluetooth* permiten que dichos dispositivos se comuniquen de forma inalámbrica a través de redes ad hoc de corto alcance que se denominan piconets. Las redes piconets se establecen de forma dinámica y automática a medida que los dispositivos habilitados para Bluetooth* entran y salen de la proximidad de radio. Cada dispositivo de una piconet puede comunicarse simultáneamente con un máximo de siete dispositivos en la misma piconet y cada dispositivo también puede pertenecer a varias piconets simultáneamente. Las formas en que puede conectar los dispositivos habilitados para Bluetooth* son prácticamente ilimitadas.

El alcance la tecnología inalámbrica Bluetooth* depende de la aplicación. En las especificaciones básicas se indica que debe ser un alcance mínimo de 10 metros, pero no hay definido ningún límite y los fabricantes pueden optimizar sus implementaciones para ofrecer el alcance necesario para los casos de uso de sus soluciones.

Espectro

La tecnología inalámbrica Bluetooth* funciona en la banda industrial, científica y médica (ISM) sin licencia entre 2,4 y 2,485 GHz, mediante un espectro de dispersión, salto de frecuencia y señal de dúplex completo a una velocidad nominal de 1600 saltos/segundo. La banda ISM a 2,4 GHz está disponible sin licencia en la mayoría de los países.

Interferencia

La capacidad de salto de frecuencia adaptable (AFH) de la tecnología inalámbrica Bluetooth* se ha diseñado para reducir las interferencias entre las tecnologías inalámbricas que comparten el espectro de 2,4 GHz. AFH funciona dentro del espectro para aprovechar la frecuencia disponible. Para esta operación, la tecnología detecta los demás dispositivos del espectro y evita las frecuencias que utilizan. Esta capacidad de saltos adaptables entre 79 frecuencias a intervalos de 1 MHz ofrece un elevado grado de inmunidad frente a las interferencias y también permite una transmisión más eficaz dentro del espectro. Para los usuarios de la tecnología inalámbrica Bluetooth*, la capacidad de saltos de frecuencias ofrece un mayor rendimiento incluso si las demás tecnologías se utilizan junto con la tecnología inalámbrica Bluetooth*.

Alcance

El alcance puede variar según la clase de radio que se utilice en una implementación:

- Radios de clase 3: tienen un alcance de hasta 1 metro
- Radios de clase 2: la mayoría se encuentra habitualmente en dispositivos móviles y tienen un alcance de hasta 10 metros
- Radios de clase 1: se utilizan principalmente para uso industrial y tienen un alcance de hasta 100 metros

Potencia

La radio que se utiliza con más frecuencia es la de clase 2 y emplea 2,5 mW de potencia. La tecnología inalámbrica Bluetooth* se ha diseñado para tener un consumo muy bajo, incluido el hecho de permitir a las radios que se apaguen cuando estén inactivas.

La tecnología MAC/PHY alternativa genérica en HS versión 3.0 permite la detección de AMP remotos para dispositivos de alta velocidad y activa la radio sólo cuando es necesario para la transferencia de datos, lo que ofrece ventaja en la optimización de la alimentación, además de contribuir a la seguridad de las radios.

Velocidad de transmisión de datos

- 1 Mbps para la versión 1.2
- Se admiten hasta 3 Mbps para EDR versión 2.0
- Se admiten hasta 24 Mbps para HS versión 3.0

Volver arriba | Volver al índice | Marcas comerciales y renuncias de responsabilidad