回到內容

# 使用序列埠

Intel® PROSet/Wireless Software提供虛擬序列埠，可代替纜線供那些需要序列連線才能運作的舊版應用程式使用。

虛擬序列埠設定完成之後，任何舊版應用程式可以透過虛擬序列埠在任一裝置上執行，如同兩個裝置間實際有序列纜線連接一樣。

支援的規範與角色：

- 序列埠規範 (SPP) 裝置 A 和 B：可讓您使用傳入和傳出虛擬序列埠

注意：為特定裝置安裝的序列埠只能用於與該裝置的通訊作業。如果您要設定與其他藍牙* 裝置的序列連線，您必須安裝其他序列埠。

### 安裝傳出虛擬序列埠

若要安裝傳出虛擬序列埠，請遵循下列步驟：

1. 請將裝置設成可被找到狀態並從裝置清單找到此裝置：開啟 [我的藍牙] 視窗，如果其中未顯示您的裝置，請執行裝置搜尋作業。
2. 按兩下裝置圖示開啟 [我的藍牙裝置] 視窗，其中會顯示所有可用裝置。
   您的裝置可能需要先驗證 (或配對)，才能連線或搜尋服務。
3. 在 [通訊] 群組的 [安裝序列埠] 區段中，按一下 [安裝] 按鈕。
   驅動程式設定完成後，視窗便會更新，通知您序列埠已安裝。

若要解除安裝傳出虛擬序列埠，在 [通訊] 群組的 [安裝序列埠] 區段中，按一下 [解除安裝] 按鈕。

### 安裝傳入虛擬序列埠

若要安裝傳入虛擬序列埠，請遵循下列步驟：

1. 以滑鼠右鍵按一下 [我的藍牙] 工具列圖示，然後選擇 [我的藍牙設定…]
2. 在 [我的藍牙設定] 視窗中，按一下 [序列埠設定]。
3. 在虛擬序列埠清單中，按一下 [新增…]。驅動程式設定完成後，視窗便會更新，通知您序列埠已安裝。

若要解除安裝傳入虛擬序列埠，在 [我的藍牙設定] 視窗中，按一下 [序列埠設定] 中的 [移除] 按鈕。

回到頁首 | 回到內容 | 商標與免責聲明