# Technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth® je technologie komunikace na krátkou vzdálenost, která nahrazuje kabely propojující přenosná a pevně stojící zařízení při zachování nejvyšší úrovně zabezpečení.

Celosvětové rozšíření technologie Bluetooth a struktura této technologie umožňuje zařízením, která ji podporují, připojit se k libovolnému dalšímu zařízení podporujícímu technologii Bluetooth a umístěnému ve specifikované blízké vzdálenosti.

Veškeré informace v této části a podrobnější popis technologie naleznete na webové stránce www.bluetooth.com.

Propojení mezi elektronickými zařízeními Bluetooth umožňuje těmto zařízením bezdrátově komunikovat na krátkou vzdálenost v sítích ad hoc známých pod názvem pikosítě. Pikosítě jsou vytvářeny dynamicky a automaticky s tím, jak zařízení Bluetooth vstupují do oblasti rádiového signálu a vystupují z ní. Každé zařízení v pikosíti může současně komunikovat až se sedmi dalšími zařízeními v jedné pikosíti a každé zařízení může také patřit do několika pikosítí současně. Způsoby připojení zařízení Bluetooth jsou téměř neomezené.

Dosah technologie Bluetooth závisí na použití. Základní specifikace předepisují minimální dosah 10 metrů (resp. 30 stop). Není však stanoven žádný limit, takže výrobci mohou své implementace přizpůsobit a nabízet dosah potřebný pro podporu svých vlastních řešení.

Spektrum

Technologie Bluetooth pracuje v nelicencovaném průmyslovém, vědeckém a zdravotnickém pásmu (ISM) na frekvenci 2,4 až 2,485 GHz. Využívá plně duplexní signál s nominální rychlostí 1600 skoků/s s rozprostřeným spektrem a frekvenčními skoky. Pásmo ISM na frekvenci 2,4 GHz je dostupné a nelicencované ve většině zemí.

Dosah

Dosah se může měnit v závislosti na třídě rádiové jednotky použité v implementaci:

- Rádiové jednotky třídy 3 – mají dosah až 1 m (3 stopy)
- Rádiové jednotky třídy 2 – nejčastěji používané v mobilních zařízeních – mají dosah 10 m (33 stop)
- Rádiové jednotky třídy 1 – používají se zejména v průmyslu – mají dosah 100 m (300 stop)

Výkon

Technologie Bluetooth je navržena tak, aby měla velmi nízký příkon. Umožňuje také vypnout rádiovou jednotku v době nečinnosti.

Obecná funkce Alternate MAC/PHY (AMP) ve verzi 3.0 HS umožňuje zjišťovat vzdálená vysokorychlostní zařízení AMP a zapíná rádiovou jednotku pouze tehdy, když je potřebný k přenosu dat. Snižuje tím spotřebu energie a přispívá k lepšímu zabezpečení rádiových jednotek.

Rychlost přenosu dat

- 1 Mb/s pro verzi 1.2
- Podporováno až 3 Mb/s pro verzi 2.0 EDR
- Podporováno až 24 Mb/s pro verzi 3.0 HS