לתוכן העניינים

# טכנולוגיה אלחוטית Bluetooth*

הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth* היא טכנולוגיית תקשורת לטווח קצר שמיועדת להחליף את הכבלים המחברים התקנים ניידים ו/או קבועים תוך שמירה על רמות אבטחה גבוהות.

הקבלה הגלובלית של Bluetooth* והמבנה של הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth* מאפשרים לכל התקן התומך ב-Bluetooth* להתחבר לכל התקן אחר התומך ב-Bluetooth* שנמצא בקרבה שצוינה.

כל המידע הכלול בסעיף זה ותיאור מפורט יותר של הטכנולוגיה זמינים באתר האינטרנט www.bluetooth.com.

חיבורים בין התקנים אלקטרוניים התומכים ב-Bluetooth* המאפשרים להתקנים לנהל תקשורת אלחוטית באמצעות רשתות אד הוק לטווח קצר, המוכרות בשם רשתות Piconet. רשתות Piconet נוצרות באופן דינמי ואוטומטי כאשר התקנים התומכים ב- Bluetooth* נכנסים ויוצאים מטווח קרבת רדיו. כל התקן ברשת Piconet יכול לנהל תקשורת בו-זמנית עם עד שבעה התקנים אחרים בתוך אותה רשת Piconet וכל התקן יכול להשתייך גם לכמה רשתות Piconet בו-זמנית. מספר הדרכים שבהן ניתן לחבר התקנים התומכים ב- Bluetooth*הוא כמעט אינסופי.

הטווח של הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth* הוא ספציפי ליישום. טכנולוגיית הליבה מאפשרת טווח של 10 מ' לכל הפחות, אך אין כל מגבלה קבועה והיצרן יכול לכוונן את היישומים שלו כך שיספקו את הטווח הדרוש לתמיכה בפתרונות שלהם.

ספקטרום

הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth* פועלת בתדר תעשייתי, מדעי ורפואי (ISM) ללא רישיון של 2.4 GHz עד 2.485 GHz, באמצעות פריסת ספקטרום, דילוגי תדרים, אות דופלקס מלא בקצב נומינלי של 1600 דילוגים/שנייה. תדר 2.4 GHz ISM זמין ואינו כפוף לרישיון ברוב המדינות.

ממשק

יכולת הדילוג בין תדרים (AFH) של הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth* מיועדת לצמצם את ההפרעות בין טכנולוגיות אלחוטיות המשתפות את אותו ספקטרום של 2.4 GHz. AFH פועל בתוך הספקטרום כדי לנצל את יתרונות התדר הזמין. הדבר מתבצע כאשר הטכנולוגיה מזהה התקנים אחרים בספקטרום ונמנעת מלהשתמש בתדרים שבהם הם משתמשים. דילוגים אלה בין 79 תדרים במרווחים של 1 MHz מספקים מידה רבה של חסינות מפני הפרעות ואף מאפשרת שידור יעיל יותר בתוך הספקטרום. עבור המשתמשים בטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth*, דילוגים בין תדרים מספקים ביצועים טובים יותר גם כאשר נעשה שימוש בטכנולוגיות אחרות לצד הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth*.

טווח

הטווח עשוי להשתנות בהתאם לסוג תדר הרדיו שבו נעשה שימוש ביישום:

- תדרי רדיו מסוג 3 - טווח של עד 1 מטר
- תדרי רדיו מסוג 2 - הנפוץ ביותר בהתקנים ניידים - טווח של 10 מטר
- תדרי רדיו מסוג 1 - משמשים בראש ובראשונה לשימושים תעשייתיים - טווח של 100 מטרים

הפעלה

תדר הרדיו הנפוץ ביותר הוא תדר מסוג 2 שמשתמש במתח של 2.5 mW. הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth* מיועדת לפעול בצריכת מתח נמוכה מאוד, ואף מאפשרת לכבות תדרי רדיו כאשר אלה אינם פעילים.

ה-Generic Alternate MAC/PHY ב-Version 3.0 HS מאפשר לגלות AMPs מרוחקים עבור התקנים במהירות גבוהה ומפעיל את תדר הרדיו רק כאשר יש צורך בהעברת נתונים, יתרון שמאפשר ניצול מיטבי של המתח ואף מסייע באבטחה של תדרי הרדיו.

קצב נתונים

- 1 Mbps עבור גרסה 1.2
- עד 3 Mbps נתמכים עבור גרסה 2.0 EDR
- עד 24 Mbps נתמכים עבור גרסה 3.0 HS

לראש הדף | לתוכן העניינים | סימנים מסחריים והסרת אחריות