返回目录

# 规格

支持的蓝牙* 核心接口：

- 主机控制器接口 (HCI) v3.0
- 主机控制器接口 (HCI) v2.1 + 扩展数据速率 (EDR)
- 主机控制器接口 (HCI) v2.0 + 扩展数据速率 (EDR)
- 主机控制器接口 (HCI) v1.2
- 主机控制器接口 (HCI) v1.1

支持的蓝牙* 模式：

- 音频/视频远程控制模式 (AVRCP) 目标和控制器
- 高级音频分发模式 (A2DP) 发射源和接收器
- 基本图像模式 (BIP) 推送响应器
- 基本打印模式 (BPP) 发送器
- 设备 ID
- 拨号网络模式 (DUN) 数据终端
- 传真模式 (FAX) 数据终端
- 文件传输模式 (FTP) 客户端和服务器
- 通用 A/V 分发模式 (GAVDP) 源
- 通用访问模式 (GAP)
- 通用对象交换模式 (GOEP) 客户端和服务器
- 免提模式 (HFP) 音频网关
- 打印替换模式 (HCRP) 主机
- 耳机模式 (HSP) 音频网关
- 人体学接口设备模式 (HID) 主机
- 对象推送模式 (OPP) 客户端和服务器
- 个人区域网络模式 (PAN) PAN-U 客户端和 PAN-GN 组对等网络
- 电话簿访问模式 (PBAP) 电话簿客户端
- 串行模式 (SPP) 设备 A 和 B
- 服务搜索应用程序模式 (SDAP) 客户端和服务器
- 同步模式 (SYNC) 客户端

蓝牙* 协议：

- 音频/视频控制传输协议 (AVCTP)
- 音频/视频分发传输协议 (AVDTP)
- 蓝牙* 网络封装协议 (BNEP)
- 逻辑链路控制和适配协议 (L2CAP)
- 链路管理器协议 (LMP)
- 对象交换协议 (OBEX)
- RF 通讯 (RFCOMM)
- 服务搜索协议 (SDP)

特色：

- 直观的浏览器用户界面
- 蓝牙* 3.0、2.1 和 2.0 SIG BQE 鉴定和列出
- AT 命令处理程序 (ATx)

缩写词列表：

A2DP | - 高级音频分发模式
AFH | - 自适应跳频
AMP | - 备用 MAC/PHY
AVRCP | - 音频/视频远程控制模式
BIP | - 基本图像模式
BPP | - 基本打印模式
EDR | - 提高的数据速率
EEPROM | - 电可擦编程只读存储器
EMC | - 电磁兼容性
FTP | - 文件传输协议
HFP | - 免提模式
HSP | - 耳机模式
ISM 波段 | - 工业、科学和医疗波段
LAN 适配器 | - 局域网适配器
MAC/PHY | - 媒体访问控制/物理层
OBEX | - 对象交换
OPP | - 对象推送模式
PBAP | - 电话簿访问模式
PIN | - 个人标识号
TCP/IP（网络协议） | - 传输控制协议/Internet 协议
VoIP | - IP 语音

返回页首 | 返回目录 | 商标和免责声明