Назад к содержанию

# Беспроводная технология Bluetooth*

Беспроводная технология Bluetooth* - это технология связи ближнего действия, которая заменяет кабели при подключении переносных или стационарных устройств с сохранением высокого уровня безопасности.

Широкое распространение функции Bluetooth* и структура беспроводной технологии Bluetooth* позволяют любому устройству Bluetooth* подключаться к любому другому устройству Bluetooth* в пределах заданного расстояния.

Вся информация этого раздела и более подробное описание технологии доступны на веб-сайте www.bluetooth.com.

Подключения между электронными устройствами Bluetooth* позволяют этим устройствам осуществлять беспроводную связь через сети ad hoc (прямое сетевое подключение) короткого радиуса действия, известные как пикосети. Пикосети устанавливаются динамически и автоматически, когда устройства Bluetooth* попадают в область действия радиосвязи или покидают ее. Каждое устройство может одновременно осуществлять связь с семью другими устройствами в пределах одной пикосети. При этом каждое устройство может одновременно принадлежать нескольким пикосетям. Варианты подключения устройств Bluetooth* практически неограниченны.

Радиус действия беспроводной технологии Bluetooth* зависит от применения. Согласно основной спецификации минимальное расстояние составляет 10 метров, но никаких установленных ограничений нет, поэтому производители могут улучшать свои разработки, чтобы обеспечить расстояния, необходимые для их решений.

Диапазон

Беспроводная технология Bluetooth* работает в нелицензируемом диапазоне ISM (промышленный, научный и медицинский диапазон) на частоте 2,4-2,485 ГГц, используя расширение спектра, скачкообразное изменение частот и дуплексный сигнал при номинальной скорости 1600 скачков/сек. Диапазон ISM 2,4 ГГц доступен и может использоваться без лицензии в большинстве стран.

Помехи

Алгоритм адаптивного скачкообразного изменения частот (AFH) в беспроводной технологии Bluetooth* уменьшает помехи между беспроводными устройствами, работающими в общем частотном диапазоне 2,4 ГГц. Технология AFH предназначена для использования доступной частоты в пределах диапазона. Это возможно благодаря технологии выявления других устройств в диапазоне и исключения частот, которые они используют. Адаптивное скачкообразное изменение 79 частот с интервалом в 1 МГц обеспечивает высокую степень помехозащищенности для более эффективной передачи данных внутри диапазона. Для пользователей беспроводной технологии Bluetooth* скачкообразное изменение частот обеспечивает более высокую производительность, даже если наряду с Bluetooth* используются другие технологии.

Радиус действия

Радиус действия может зависеть от класса радиопередатчика, используемого в устройстве.

- Радиопередатчики класса 3 имеют радиус действия до 1 метра.
- Радиопередатчики класса 2, которые чаще всего используются в мобильных устройствах, имеют радиус действия 10 метров.
- Радиопередатчики класса 1, которые используются преимущественно в промышленных целях, имеют радиус действия 100 метров.

Питание

Наиболее распространенные радиопередатчики относятся к классу 2 и используют 2,5 мВт энергии. Беспроводная технология Bluetooth* разработана для очень низкого энергопотребления, включая возможность отключения питания радиопередатчиков, когда они неактивны.

Технология Generic Alternate MAC/PHY в версии 3.0 HS позволяет выявлять удаленные сигналы AMP высокоскоростных устройств и включает радиопередатчик только тогда, когда это необходимо для передачи данных, что оптимизирует энергопотребление и способствует обеспечению безопасности радиопередатчиков.

Скорость передачи данных

- 1 Мбит/с для версии 1.2
- До 3 Мбит/с для версии 2.0 EDR
- До 24 Мбит/с для версии 3.0 HS

Наверх | Назад к содержанию | Товарные знаки и отказы от гарантий