Назад к содержанию

# Использование последовательных портов

Программа Intel® PROSet/Wireless Software предоставляет виртуальные последовательные порты, которые могут служить заменой кабелям при использовании старых приложений, для работы которых требуется последовательное подключение.

После настройки виртуального последовательного порта любое старое приложение может быть запущено на любом устройстве через виртуальный последовательный порт, как если бы между устройствами было установлено последовательное кабельное подключение.

Поддерживаемые профили и роли:

- Устройства A и B для SPP (Serial Port Profile): позволяет использовать входящие и исходящие виртуальные Com-порты.

Примечание. Последовательные порты, установленные для определенного устройства, могут использоваться только для связи с этим устройством. Чтобы настроить последовательные подключения к другим устройствам Bluetooth*, необходимо установить дополнительные последовательные порты.

### Установка исходящего виртуального Com-порта

Чтобы установить исходящий виртуальный Com-порт, выполните следующие действия.

1. Переведите устройство в режим обнаружения и найдите его в списке устройств: откройте окно «Мой Bluetooth»; если устройство не показано, выполните поиск устройств.
2. Дважды щелкните значок устройства, чтобы открыть окно «Мой Bluetooth», в котором будут показаны все доступные службы.
   Ваше устройство может потребовать проверку подлинности (или установление связи), чтобы разрешить подключение или даже выполнить поиск услуг.
3. Нажмите кнопку Установить в разделе Установить последовательный порт группы Связь.
   Когда драйвер будет настроен, в окне появится информация об установленных последовательных портах.

Чтобы удалить исходящий виртуальный Com-порт, нажмите кнопку Удалить в разделе Установить последовательный порт группы Связь.

### Установка входящего виртуального Com-порта

Чтобы установить входящий виртуальный Com-порт, выполните следующие действия.

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Мой Bluetooth на панели задач и выберите пункт Мои настройки Bluetooth....
2. Выберите пункт Настройки последовательных портов в окне «Мои настройки Bluetooth».
3. Нажмите кнопку Добавить... в списке виртуальных последовательных портов. Когда драйвер будет настроен, в окне появится информация об установленных последовательных портах.

Чтобы удалить входящий виртуальный Com-порт, нажмите кнопку Удалить в разделе Настройки последовательных портов окна «Мои настройки Bluetooth».

Наверх | Назад к содержанию | Товарные знаки и отказы от гарантий