Powrót do spisu treści

# Technologia bezprzewodowa Bluetooth*

Technologia bezprzewodowa Bluetooth* to technologia łączności krótkiego zasięgu, która pozwala łączyć przenośne i/lub stacjonarne urządzenia bez użycia kabli, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Dzięki powszechnemu zastosowaniu na całym świecie i strukturze technologii bezprzewodowej Bluetooth* każde obsługujące ją urządzenie można podłączyć do innego urządzenia Bluetooth* znajdującego się w odpowiedniej odległości.

Wszystkie informacje w tej sekcji, jak również bardziej szczegółowy opis technologii, można znaleźć w witrynie www.bluetooth.com.

Połączenia między urządzeniami elektronicznymi obsługującymi technologię Bluetooth* umożliwiają bezprzewodową komunikację między nimi w sieciach ad hoc krótkiego zasięgu, zwanych sieciami „piconet”. Piconety są ustanawiane dynamicznie i automatycznie z chwilą, gdy urządzenia z włączoną funkcją Bluetooth* znajdują się w zasięgu radia i poza nim. Każde urządzenie w piconecie może łączyć się z siedmioma innymi urządzeniami w tym samym czasie, w ramach tego samego piconetu. Każde urządzenie może też należeć do kilku piconetów jednocześnie. Liczba konfiguracji połączeń między urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth* jest niemal nieograniczona.

Zasięg technologii bezprzewodowej Bluetooth* zależy od poszczególnych aplikacji. Minimalny zasięg dla aplikacji typu „Core Specification” wynosi 10 metrów. Nie istnieją jednak ustalone limity zasięgu i producenci mogą dopasowywać swoje rozwiązania do odpowiednich zastosowań.

Pasmo

Technologia bezprzewodowa Bluetooth* działa w nielicencjonowanym paśmie urządzeń przemysłowych, naukowych i medycznych (ISM) o szerokości od 2,4 do 2,485 GHz, wykorzystując sygnał dupleksu rozproszonego widma z opcją skakania po kanałach znamionowo 1600 razy/s. W większości krajów pasmo ISM 2,4 GHz jest ogólnie dostępne i nielicencjonowane.

Zakłócenia

Zastosowany w technologii bezprzewodowej Bluetooth* mechanizm skokowych zmian częstotliwości (AFH) służy ograniczeniu zakłóceń między urządzeniami bezprzewodowymi działającymi w paśmie 2,4 GHz. Mechanizm AFH działa w granicach pasma, wykorzystując dostępne częstotliwości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii wykrywania innych urządzeń działających w tym paśmie i omijania wykorzystywanych przez nie częstotliwości. Mechanizm umożliwia skakanie między 79 częstotliwościami w odstępach co 1 MHz, co daje wysoką odporność na zakłócenia i poprawia wydajność transmisji w granicach pasma. Dla użytkowników technologii bezprzewodowej Bluetooth* mechanizm skokowych zmian częstotliwości oznacza większą wydajność urządzeń, nawet jeśli oprócz Bluetooth* korzystają oni z innych technologii.

Zasięg

Zasięg może różnić się w zależności od klasy modułu radiowego:

- Moduły radiowe klasy 3 mają zasięg do 1 metra
- Moduły radiowe klasy 2 (większość telefonów komórkowych) mają zasięg do 10 metrów
- Moduły radiowe klasy 1 (stosowane głównie w przemyśle) mają zasięg do 100 metrów

Zasilanie

Najpopularniejszą klasą modułów radiowych jest klasa 2, charakteryzująca się poborem mocy na poziomie 2,5 mW. Technologia bezprzewodowa Bluetooth* została zaprojektowana z myślą o bardzo niskim poborze mocy i możliwości wyłączania modułu radiowego, gdy nie jest on używany.

Warstwa AMP (Generic Alternate MAC/PHY) w wersji 3.0 HS pozwala wykrywać zdalne urządzenia AMP w urządzeniach szerokopasmowych i włącza moduł radiowy tylko wtedy, gdy jest on potrzebny do przesłania danych. Takie rozwiązanie pozwala zoptymalizować pobór mocy i poprawia bezpieczeństwo modułów radiowych.

Prędkość transferu danych

- 1 Mb/s w wersji 1.2
- Do 3 Mb/s w wersji 2.0 EDR
- Do 24 Mb/s w wersji 3.0 HS

Powrót do początku | Powrót do spisu treści | Znaki towarowe i zastrzeżenia