Vissza a tartalomhoz

# Soros portok használata

Az Intel® PROSet/Wireless Software virtuális soros portokat biztosít, amelyekkel kiválthatók a kábeles összeköttetések a soros kapcsolatot igénylő régi alkalmazások esetében.

A virtuális soros port konfigurálása után minden régi alkalmazás futtatható az eszközökön, a virtuális soros portot használva az összeköttetéshez valódi soros kábel helyett.

Támogatott profilok és szerepkörök:

- Soros porti profil (SPP), A és B eszköz: lehetővé teszi a bejövő és kimenő virtuális COM-portok használatát.

Megjegyzés: Az adott eszközhöz telepített soros portok csak az adott eszközzel való kommunikációra használhatók. Ha más Bluetooth*-kompatibilis eszközökkel is szeretne soros összeköttetést létesíteni, további soros portokat kell telepítenie.

### Kimenő virtuális COM-port telepítése

Az alábbi lépésekkel telepíthet kimenő virtuális COM-portot:

1. Állítsa az eszközt felfedezhető állapotba, és keresse meg az eszközlistában: nyissa meg a Bluetooth ablakot, és ha az eszköz nincs feltüntetve, indítson eszközkeresést.
2. Kattintson duplán az eszköz ikonjára a Bluetooth-eszköz ablak megnyitásához, amely az összes elérhető szolgáltatást tartalmazza.
   Az eszköz hitelesítést (vagy párosítást) igényelhet a kapcsolat vagy csupán a szolgáltatások keresésének engedélyezéséhez is.
3. Kattintson a Telepítés gombra a Kommunikáció csoport Soros port telepítése részében.
   Amint az illesztőprogram konfigurálva van, az ablak frissül, és tájékoztatja Önt a telepített soros portokról.

Kimenő virtuális COM-port eltávolításához kattintson az Eltávolítás gombra a Kommunikáció csoport Soros port telepítése részében.

### Bejövő virtuális COM-port telepítése

Az alábbi lépésekkel telepíthet bejövő virtuális COM-portot:

1. Kattintson a jobb gombbal a Bluetooth tálcaikonra, és válassza a Bluetooth-beállítások menüpontot.
2. Válassza a Soros port beállításai lehetőséget a Bluetooth-beállítások ablakban.
3. Kattintson a Hozzáadás... gombra a virtuális soros portok listájában. Amint az illesztőprogram konfigurálva van, az ablak frissül, és tájékoztatja Önt a telepített soros portokról.

Bejövő virtuális COM-port eltávolításához kattintson az Eltávolítás gombra a Bluetooth-beállítások ablak Soros port beállításai részében.

Vissza a tetejére | Vissza a tartalomhoz | Védjegyek és felelősségkizárás