# Tecnologia Bluetooth

Tecnologia sem fio Bluetooth® é uma tecnologia de comunicação de curto alcance desenvolvida para substituir os cabos que conectam dispositivos portáteis e/ou fixos e, ao mesmo tempo, manter altos níveis de segurança.

A aceitação global e a estrutura da tecnologia Bluetooth permitem conectar qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth a qualquer outro dispositivo habilitado para Bluetooth localizado dentro de uma distância específica.

Todas as informações desta seção e uma descrição mais detalhada da tecnologia estão disponíveis no site www.bluetooth.com.

A conexão entre dispositivos eletrônicos habilitados para Bluetooth permite que esses dispositivos se comuniquem de modo sem fio através de redes ad hoc de curto alcance conhecidas como piconets. As piconets são estabelecidas dinâmica e automaticamente à medida que dispositivos habilitados para Bluetooth entram e saem da proximidade de rádio. Cada dispositivo de uma piconet pode se comunicar ao mesmo tempo com até sete outros dispositivos dentro dessa única piconet e cada dispositivo também pode pertencer a várias piconets simultaneamente. Você pode conectar seus dispositivos Bluetooth de praticamente infinitas maneiras.

A faixa da tecnologiaBluetooth é específica do aplicativo. A Core Specification exige uma distância mínima de 10 metros ou 30 pés, mas não há um limite definido e os fabricantes podem ajustar suas implementações para fornecer a faixa necessária para suportar os casos de uso de suas soluções.

Espectro

A tecnologia Bluetooth opera na banda ISM (industrial, scientific and medical, industrial, científica e médica) não licenciada de 2,4 a 2,485 GHz, usando um sinal duplex de espectro difuso e salto de frequência em uma taxa nominal de 1600 saltos/s. A banda ISM de 2,4 GHz está disponível e não é licenciada na maioria dos países.

Alcance

O alcance pode variar dependendo da classe do rádio usado em uma implementação:

- Rádios da classe 3 – têm um alcance de até 1 metro ou 3 pés
- Rádios da classe 2, normalmente encontrados em dispositivos móveis – têm um alcance de até 10 metros ou 33 pés
- Rádios da classe 1, usados principalmente em casos de uso industrial – têm um alcance de até 100 metros ou 300 pés

Energia

A tecnologia Bluetooth foi desenvolvida para consumir pouca energia e, inclusive, permitir que os rádios sejam desligados quando não estiverem em uso.

O Generic Alternate MAC/PHY versão 3.0 HS permite detectar AMPs remotos para dispositivos de alta velocidade e liga o rádio somente quando necessário para transferência de dados, gerando um benefício de otimização de energia e auxiliando na segurança dos rádios.

Taxa de dados

- 1 Mbps para a versão 1.2;
- Suporte para até 3 Mbps na versão 2.0 EDR
- Suporte para até 24 Mbps na versão 3.0 HS