К содержанию

# Нормативная информация

> ПРИМЕЧАНИЕ. В силу того, что нормативная база и стандарты в отношении беспроводных ЛС (стандарт IEEE 802.11 и аналогичные стандарты) находятся в стадии развития, информация, приведенная в данном документе, подлежит изменениям. Корпорация Intel не несет ответственности за ошибки или опечатки, которые могут содержаться в настоящем документе.

- Адаптер Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Адаптер Intel® WiFi Link 5300
- Адаптер Intel® WiFi Link 5100
- Адаптер Intel® WiFi Link 1000
- Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (Этот продукт доступен только на системах Windows* 7)
- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (Этот продукт доступен только на системах Windows* 7)

## Беспроводные адаптеры Intel WiFi/WiMAX

Информация этого раздела относится к следующим беспроводным адаптерам:

- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (номер модели 622ANXHMWG)
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

См. раздел Спецификации для получения полной спецификации беспроводного адаптера.

> ПРИМЕЧАНИЕ. В этом разделе все упоминания о "беспроводных адаптерах" относятся к перечисленным выше адаптерам.

Далее представлена следующая информация:

- Информация для пользователя
- Нормативная информация

### Информация для пользователя

#### Инструкции по технике безопасности

#### USA—FCC и FAA

Федеральной комиссией связи США (FCC) в пакете инициатив ET Docket 96-8 были сформулированы и приняты стандарты безопасности в отношении подверженности человека воздействию радиочастотной электромагнитной энергии, генерируемой радиопередающим оборудованием, сертифицированным FCC. Беспроводный адаптер соответствует нормам допустимого воздействия радиочастотной энергии на организм человека (Human Exposure limits), определенным в бюллетенях приложения C OET Bulletin 65, 2001 г и ANSI/IEEE C95.1, 1992 г. Надлежащее использование данного радиооборудования в соответствии с инструкциями настоящего руководства обеспечит воздействие радиочастотной энергии на организм человека на уровне, являющемся значительно ниже предельного уровня воздействия, рекомендуемого FCC.

Необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- Не прикасайтесь к антенне и не меняйте ее положение во время приема или передачи данных изделием.
- Размещая оборудование, содержащее радиопередающие компоненты, следите за тем, чтобы эти компоненты, например, радиопередающая антенна, не находились слишком близко или, тем более, не касались незащищенных частей тела пользователя (особенно лица или глаз) во время сеанса приема/передачи данных.
- Не активизируйте радиосвязь или не пытайтесь передавать данные, пока не подключите антенну; Использование устройства радиосвязи без антенны может привести к его повреждению.
- Использование радиопередающего оборудования в особых зонах:
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь в опасных зонах, ограничено условиями, рекомендуемыми ответственными регулирующими организациями.
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь на борту самолетов, регулируется положениями Федерального авиационного управления (FAA).
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь на территории стационарных лечебных заведений, регламентируется правилами, принятыми в каждом лечебном заведении.

#### Использование антенны

- Чтобы обеспечить соответствие положениям FCC в отношении предельного воздействия радиочастотной электромагнитной энергии на организм человека, при размещении интегрированных антенн с малым коэффициентом усиления необходимо выдержать минимальное расстояние между антеннами и пользователями/окружающими, равное 20 см (8 дюймам).

#### Предупреждение об использовании вблизи взрывных устройств

Предупреждение: Не используйте портативный передатчик (включая этот беспроводный адаптер) в непосредственной близости от незащищенных детонаторов или во взрывоопасной среде, если его конструкция не была модифицирована таким образом, что допускало бы его такое использование.

#### Предупреждение по использованию антенны:

Предупреждение: Чтобы обеспечить соответствие требованиям FCC и ANSI C95.1 RF в отношении предельного воздействия радиочастотной электромагнитной энергии на организм человека, рекомендуется, чтобы при установке антенны для беспроводного адаптера, установленного на стационарный или портативный компьютер, было обеспечено расстояние между антенной и окружающими, равное не менее 20 см (8"). Пользователю рекомендуется ограничивать время пребывания под воздействием электромагнитной энергии, если расстояние между ним и антенной менее 20 см (8").

Предупреждение: Беспроводный адаптер не предназначен для использования с направленными антеннами большого усиления.

#### Меры предосторожности по использованию беспроводного сетевого оборудования на борту летательных аппаратов

Внимание! В соответствии с положениями FCC и FAA использование радиочастотного беспроводного оборудования (беспроводные адаптеры) на борту летательных аппаратов не допускается из-за возможных помех в работе бортовых приборов, вызываемых сигналами, формируемыми данным оборудованием.

#### Прочие беспроводные устройства

Положения по технике безопасности в отношении прочих устройств, используемых в рамках беспроводной сети: См. документацию, входящую в комплект беспроводных адаптеров или прочих устройств, используемых в рамках беспроводной сети.

#### Местные ограничения по использованию стандартов радиообмена 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.16e

Внимание! В связи с тем, что частоты, используемые оборудованием беспроводных ЛС стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.16e, не приведены к единому частотному стандарту, используемому во все странах, оборудование стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.16e, предназначено для использования только на территории определенных стран; при этом использование данного оборудования в других странах запрещается. Являясь пользователем данного оборудования, вы несете ответственность за его использование только на территории тех стран, для которых оно предназначено, а также за проверку конфигурации, которая обеспечивала бы надлежащий частотный диапазон и подбор каналов, принятых в соответствующих странах. Интерфейс контроля мощности передаваемого сигнала (TPC) входит в утилиту подключений Intel® PROSet/Wireless WiFi . Эксплуатационные ограничения по эквивалентной мощности изотропического источника (EIRP) предоставляются компанией-изготовителем системы. Любое отклонение от допустимых параметров мощности и частоты, принятых в стране применения оборудования, являются нарушением закона и предполагают соответствующие меры взыскания.

Информация об использовании оборудования в определенных странах приведена в дополнительном положении о соответствии, входящем в комплект оборудования.

#### Совместимость беспроводного сетевого оборудования

Беспроводный адаптер совместим с другим оборудованием для беспроводных ЛС, работающих на базе технологии расширения спектра с применением кода прямой последовательности (технология радиообмена DSSS) и соответствует следующим стандартам:

- Стандарт беспроводных ЛС, совместимый со спецификацией IEEE Std 802.11b
- Стандарт беспроводных ЛС, совместимый со спецификацией IEEE Std 802.11g
- Стандарт беспроводных ЛС, совместимый со спецификацией IEEE Std 802.11a
- Опытный стандарт беспроводных ЛС, совместимый со спецификацией IEEE Std 802.11n версии 2.0
- Стандарт IEEE 802.16e-2005, совместимый с Wave 2
- Сертификация Wireless Fidelity (WiFi), как определено Wi-Fi Alliance
- Сертификация WiMAX, определенная форумом WiMAX

#### Влияние беспроводного адаптера на ваше здоровье

Подобно другим радиопередающим устройствам беспроводный адаптер генерирует радиочастотную электромагнитную энергию. При этом, мощность электромагнитной энергии, генерируемая беспроводным адаптером ниже, чем мощность электромагнитной энергии, генерируемой другим беспроводным оборудованием, например, мобильными телефонами. Беспроводный адаптер функционирует в соответствии с директивами стандартов и рекомендациями безопасности в отношении радиочастотного электромагнитного излучения. Данные стандарты и рекомендации отражают консенсус научной общественности и основаны на решениях научных комиссий и комитетов, постоянно изучающих и обрабатывающих большие массивы исследовательской информации. В некоторых случаях или при определенных условиях, использование беспроводного адаптера может ограничиваться владельцем объекта недвижимости или уполномоченными представителями компетентной организации. Примеры таких ситуаций:

- Использование беспроводного адаптера на борту летательных аппаратов или
- Использование беспроводного адаптера в любых других условиях, предполагающих риск воздействия на работу других устройств или процессов, или же определяющих такое воздействие, как опасное.

Если вы не вполне знакомы с требованиями, предъявляемыми в связи с использованием беспроводных адаптеров в определенных организациях или при определенных условиях (например, на территории аэропорта), вам рекомендуется испросить разрешение на использование беспроводного сетевого адаптера прежде, чем переходить к его непосредственной эксплуатации.

#### WEEE

### Нормативная информация

#### Информация для производителей OEM и системных интеграторов:

Следующая формулировка должна включаться во все редакции данного документа, предназначающегося производителям OEM или системным интеграторам, при этом, она не должна включаться в те редакции, которые предназначаются конечным пользователям.

- Данное устройство предназначено только для интеграторов OEM.
- Информацию по другим ограничениям см. в полной версии документа о передаче оборудования.
- Подключение данного устройства необходимо осуществлять к той точке доступа, использование которой разрешено местным законодательством.

#### Информация, предоставляемая конечным пользователям производителями OEM или системными интеграторами

Следующая нормативная информация и информация о мерах безопасности публикуется в документации, предоставляемой конечным пользователям оборудования или систем, использующих беспроводный адаптер Intel® в соответствии с положениями местного законодательства. Хост-система должна быть помечена ярлыком следующего содержания: "Contains FCC ID: XXXXXXXX" (Содержит идентификационный код FCC XXXXXXXX), с указанием кода FCC.

Беспроводный адаптер Intel® должен устанавливаться и использоваться в строгом соответствии с инструкциями производителя, которые содержатся в документации для пользователя, поставляющейся вместе с данным оборудованием. Корпорация Intel не несет ответственности за любые радио или телевизионные помехи, вызванные несанкционированным изменением устройств, которые включены в комплект беспроводного адаптера, замену или подключение кабелей или оборудования, отличного от определенного корпорацией Intel. Пользователь несет ответственность за устранение помех, вызываемых несанкционированной модификацией оборудования, а также имеющих место в связи с заменой комплектующих или использованием других комплектующих. Корпорация Intel, а также ее уполномоченные представители и дистрибьюторы не несут ответственности за любой ущерб или несоблюдение государственных норм и правил, которые могут иметь место по причине невыполнения пользователем требований, изложенных в настоящем документе.

#### Местные ограничения по использованию стандартов радиообмена 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n.

Следующие формулировки в отношении местных ограничений публикуются в документации о соответствии для всего оборудования, использующего стандарты 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n.

Внимание! В связи с тем, что частоты, используемые оборудованием беспроводных ЛС стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.16e, не приведены к единому частотному стандарту, используемому во все странах, оборудование стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.16e, предназначено для использования только на территории определенных стран; при этом использование данного оборудования в других странах запрещается. Являясь пользователем данного оборудования, вы несете ответственность за его использование только на территории тех стран, для которых оно предназначено, а также за проверку конфигурации, которая обеспечивала бы надлежащий частотный диапазон и подбор каналов, принятых в соответствующих странах. Любое отклонение от допустимых параметров мощности и частоты, принятых в стране применения оборудования, являются нарушением закона и предполагают соответствующие меры взыскания.

### Требования FCC в отношении радиочастотных помех

Настоящий беспроводный адаптер использует частотный диапазон от 5,15 до 5,25 ГГц, и по этой причине подлежит исключительному использованию внутри помещений. В соответствии с требованиями FCC, с целью снижения уровня возможных интерференционных помех, создаваемых в системе Mobile Satellite, данный беспроводный адаптер, использующий частотный диапазон 5,15 - 5,25 ГГц, должен использоваться только внутри помещений. Оборудованием, определенным в качестве первичного пользователя частотных диапазонов 5,25 - 5,35 ГГц и 5,65 - 5,85 ГГц, являются радары высокой мощности. Такие радары могут вызывать помехи в работе данного оборудования и/или привести к его порче.

- Данный беспроводный адаптер предназначен только для интеграторов OEM.
- Запрещается совмещать данный беспроводный адаптер с любым другим радиопередающим оборудованием, если это не было одобрено FCC.

#### США — Федеральная комиссия связи (FCC)

Этот беспроводный адаптер удовлетворяет требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация оборудования должна осуществляться с соблюдением двух следующих условий:

- Данное оборудование не должно служить источником интерференционных помех.
- Данное оборудование не должно воспринимать внешние помехи, способные привести к снижению качества работы оборудования.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Выходная мощность излучения, генерируемого адаптером, значительно ниже, чем предельные значения воздействия радиочастотной энергии на организм человека, определенные FCC. Не смотря на это, адаптер следует использовать таким образом, чтобы свести к минимуму возможное воздействие радиочастотной энергии на человека в процессе работы адаптера. Во избежание возможного превышения предельных параметров воздействия радиочастотной энергии на организм человека, определенных FCC, расстояние между пользователем (или окружающими) и антенной адаптера, встроенной в ваш компьютер, должно быть не менее 20 см. Информацию об утвержденных конфигурациях можно найти на сайте http://www.fcc.gov/oet/ea/ посредством ввода указанного на устройстве номера FCC ID.

#### Положение о помехах

Этот беспроводный адаптер был протестирован и соответствует ограничениям на цифровые устройства Класса B, которые квалифицируются на основании части 15 правил FCC. Данные нормы предназначены для обеспечения надлежащей защиты от недопустимых помех в жилых помещениях. Данный беспроводный адаптер генерирует, использует и способен излучать радиочастотную энергию. Несоблюдение инструкций по установке и использованию данного беспроводного адаптера может привести к тому, что адаптер будет генерировать помехи, влияющие на качество работы радиосвязи. При этом, отсутствие помех в любом случае при условии надлежащей установки и использования оборудования не гарантируется. Если данный беспроводный адаптер все же генерирует помехи, воспринимаемые радио и телевизионным оборудованием (что устанавливается с помощью последовательного выключения и включения данного оборудования), пользователю рекомендуется принять одну или несколько мер, указанных ниже:

- Переориентируйте приемную антенну или переместите ее в новое место.
- Увеличьте расстояние между беспроводным адаптером и принимающим устройством.
- Выберите для подключения оборудования розетку сети питания, к которой не подключено принимающее устройство.
- Проконсультируйтесь у поставщика, радио или телемастера.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер должен устанавливаться и использоваться в строгом соответствии с инструкциями производителя, которые содержатся в документации для пользователя, поставляющейся вместе с данным оборудованием. Установка или использование оборудование любым иным образом будут означать нарушение условий Части 15 FCC.

### Предписание Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Для использования с персональными компьютерами, внесенными в список UL, или с совместимыми компьютерами.

### Наклейка "Halogen-Free" (Не содержит галогены)

Упаковка некоторых адаптеров имеет наклейку "Halogen-Free". Это утверждение относится только к пожаробезопасным материалам на основе галогенов, а также к содержащим поливинилхлорид компонентам. Уровень содержания галогенов (галоидов) - менее 900 PPM для брома и менее 900 PPM для хлора.

### Тайвань

### Лицензии на использование радиопередающего оборудования

Чтобы определить, имеете ли вы право на использование оборудования для беспроводной связи в определенной стране, убедитесь в том, что код типа радиооборудования, указанный на паспортной табличке вашего устройства, имеется в нормативной документации производителя (OEM Regulatory Guidance).

### Требования к маркировке

Список необходимых требований, предъявляемых к маркировке, можно найти на web-сайте по адресу http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Чтобы отобразить нормативную информацию для вашего адаптера, щелкните относящуюся к нему ссылку. Затем выберите Additional Information (Дополнительная информация) > Regulatory Documents (Нормативные документы).

## Только адаптеры Intel WiFi, совместимые с 802.11n

Информация, приведенная в данном разделе, распространяется на следующую продукцию:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 (номер модели 633ANHMW)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205 (номера моделей 62205ANHMW, 62205AGHRU)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230 (номера моделей 62230ANHMW, 62230AGHRU)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200 (номера моделей 622ANHMW, 622AGHRU)
- Intel® WiFi Link 5300 (номера моделей 533AN_HMW, 533AN_MMW)
- Intel® WiFi Link 5100 (номера моделей 512AN_HMW, 512AG_HMW, 512AN_MMW 512AG_MMW)
- Intel® WiFi Link 1000 (номера моделей 112BNMMW, 112BNHMW, 112BGMMW, 112BGHMW)
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (номер модели WM4965AGN)
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (номера моделей 130BNHMW, 130BGHMW)
- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (номера моделей 100BNHMW, 100BGHMW)

См. раздел Спецификации для получения спецификаций беспроводных адаптеров.

> ПРИМЕЧАНИЕ. В этом разделе все упоминания о "беспроводных адаптерах" относятся к перечисленным выше адаптерам.

Далее представлена следующая информация:

- Информация для пользователя
- Нормативная информация

### Информация для пользователя

#### Инструкции по технике безопасности

#### USA—FCC и FAA

Федеральной комиссией связи США (FCC) в пакете инициатив ET Docket 96-8 были сформулированы и приняты стандарты безопасности в отношении подверженности человека воздействию радиочастотной электромагнитной энергии, генерируемой радиопередающим оборудованием, сертифицированным FCC. Беспроводный адаптер соответствует нормам допустимого воздействия радиочастотной энергии на организм человека (Human Exposure limits), определенным в бюллетенях приложения C OET Bulletin 65, 2001 г и ANSI/IEEE C95.1, 1992 г. Надлежащее использование данного радиооборудования в соответствии с инструкциями настоящего руководства обеспечит воздействие радиочастотной энергии на организм человека на уровне, являющемся значительно ниже предельного уровня воздействия, рекомендуемого FCC.

Необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- Не прикасайтесь к антенне и не меняйте ее положение во время приема или передачи данных изделием.
- Размещая оборудование, содержащее радиопередающие компоненты, следите за тем, чтобы эти компоненты, например, радиопередающая антенна, не находились слишком близко или, тем более, не касались незащищенных частей тела пользователя (особенно лица или глаз) во время сеанса приема/передачи данных.
- Не активизируйте радиосвязь или не пытайтесь передавать данные, пока не подключите антенну; Использование устройства радиосвязи без антенны может привести к его повреждению.
- Использование радиопередающего оборудования в особых зонах:
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь в опасных зонах, ограничено условиями, рекомендуемыми ответственными регулирующими организациями.
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь на борту самолетов, регулируется положениями Федерального авиационного управления (FAA).
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь на территории стационарных лечебных заведений, регламентируется правилами, принятыми в каждом лечебном заведении.

#### Использование антенны

- Чтобы обеспечить соответствие положениям FCC в отношении предельного воздействия радиочастотной электромагнитной энергии на организм человека, при размещении интегрированных антенн с малым коэффициентом усиления необходимо выдержать минимальное расстояние между антеннами и пользователями/окружающими, равное 20 см (8 дюймам).

#### Предупреждение об использовании вблизи взрывных устройств

Предупреждение: Не используйте портативный передатчик (включая этот беспроводный адаптер) в непосредственной близости от незащищенных детонаторов или во взрывоопасной среде, если его конструкция не была модифицирована таким образом, что допускало бы его такое использование.

#### Предупреждение по использованию антенны:

Предупреждение: Чтобы обеспечить соответствие требованиям FCC и ANSI C95.1 RF в отношении предельного воздействия радиочастотной электромагнитной энергии на организм человека, рекомендуется, чтобы при установке антенны для беспроводного адаптера, установленного на стационарный или портативный компьютер, было обеспечено расстояние между антенной и окружающими, равное не менее 20 см (8"). Пользователю рекомендуется ограничивать время пребывания под воздействием электромагнитной энергии, если расстояние между ним и антенной менее 20 см (8").

Предупреждение: Беспроводный адаптер не предназначен для использования с направленными антеннами большого усиления.

#### Меры предосторожности по использованию беспроводного сетевого оборудования на борту летательных аппаратов

Внимание! В соответствии с положениями FCC и FAA использование радиочастотного беспроводного оборудования (беспроводные адаптеры) на борту летательных аппаратов не допускается из-за возможных помех в работе бортовых приборов, вызываемых сигналами, формируемыми данным оборудованием.

#### Прочие беспроводные устройства

Положения по технике безопасности в отношении прочих устройств, используемых в рамках беспроводной сети: См. документацию, входящую в комплект беспроводных адаптеров или прочих устройств, используемых в рамках беспроводной сети.

#### Местные ограничения по использованию стандартов радиообмена 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n

Внимание! В связи с тем, что частоты, используемые оборудованием беспроводных ЛС стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n, не приведены к единому частотному стандарту, используемому во все странах, оборудование стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n, предназначено для использования только на территории определенных стран; при этом использование данного оборудования в других странах запрещается. Являясь пользователем данного оборудования, вы несете ответственность за его использование только на территории тех стран, для которых оно предназначено, а также за проверку конфигурации, которая обеспечивала бы надлежащий частотный диапазон и подбор каналов, принятых в соответствующих странах. Интерфейс контроля мощности передаваемого сигнала (TPC) входит в утилиту подключений Intel® PROSet/Wireless WiFi . Эксплуатационные ограничения по эквивалентной мощности изотропического источника (EIRP) предоставляются компанией-изготовителем системы. Любое отклонение от допустимых параметров мощности и частоты, принятых в стране применения оборудования, являются нарушением закона и предполагают соответствующие меры взыскания.

Информация об использовании оборудования в определенных странах приведена в дополнительном положении о соответствии, входящем в комплект оборудования.

#### Совместимость беспроводного сетевого оборудования

Беспроводный адаптер совместим с другим оборудованием для беспроводных ЛС, работающих на базе технологии расширения спектра с применением кода прямой последовательности (технология радиообмена DSSS) и соответствует следующим стандартам:

- Стандарт беспроводных ЛС, совместимый со спецификацией IEEE Std 802.11b
- Стандарт беспроводных ЛС, совместимый со спецификацией IEEE Std 802.11g
- Стандарт беспроводных ЛС, совместимый со спецификацией IEEE Std 802.11a
- Опытный стандарт беспроводных ЛС, совместимый со спецификацией IEEE Std 802.11n версии 2.0
- Сертификация Wireless Fidelity (WiFi), как определено Wi-Fi Alliance

#### Влияние беспроводного адаптера на ваше здоровье

Подобно другим радиопередающим устройствам беспроводный адаптер генерирует радиочастотную электромагнитную энергию. При этом, мощность электромагнитной энергии, генерируемая беспроводным адаптером ниже, чем мощность электромагнитной энергии, генерируемой другим беспроводным оборудованием, например, мобильными телефонами. Беспроводный адаптер функционирует в соответствии с директивами стандартов и рекомендациями безопасности в отношении радиочастотного электромагнитного излучения. Данные стандарты и рекомендации отражают консенсус научной общественности и основаны на решениях научных комиссий и комитетов, постоянно изучающих и обрабатывающих большие массивы исследовательской информации. В некоторых случаях или при определенных условиях, использование беспроводного адаптера может ограничиваться владельцем объекта недвижимости или уполномоченными представителями компетентной организации. Примеры таких ситуаций:

- Использование беспроводного адаптера на борту летательных аппаратов или
- Использование беспроводного адаптера в любых других условиях, предполагающих риск воздействия на работу других устройств или процессов, или же определяющих такое воздействие, как опасное.

Если вы не вполне знакомы с требованиями, предъявляемыми в связи с использованием беспроводных адаптеров в определенных организациях или при определенных условиях (например, на территории аэропорта), вам рекомендуется испросить разрешение на использование беспроводного сетевого адаптера прежде, чем переходить к его непосредственной эксплуатации.

#### WEEE

### Нормативная информация

#### Информация для производителей OEM и системных интеграторов:

Следующая формулировка должна включаться во все редакции данного документа, предназначающегося производителям OEM или системным интеграторам, при этом, она не должна включаться в те редакции, которые предназначаются конечным пользователям.

- Данное устройство предназначено только для интеграторов OEM.
- Информацию по другим ограничениям см. в полной версии документа о передаче оборудования.
- Подключение данного устройства необходимо осуществлять к той точке доступа, использование которой разрешено местным законодательством.

#### Информация, предоставляемая конечным пользователям производителями OEM или системными интеграторами

Следующая нормативная информация и информация о мерах безопасности публикуется в документации, предоставляемой конечным пользователям оборудования или систем, использующих беспроводный адаптер Intel® в соответствии с положениями местного законодательства. Хост-система должна быть помечена ярлыком следующего содержания: "Contains FCC ID: XXXXXXXX" (Содержит идентификационный код FCC XXXXXXXX), с указанием кода FCC.

Беспроводный адаптер должен устанавливаться и использоваться в строгом соответствии с инструкциями производителя, которые содержатся в документации для пользователя, поставляющейся вместе с данным оборудованием. Разрешения об использовании данного оборудования в определенных странах содержатся в Лицензиях на использование радиопередающего оборудования. Корпорация Intel не несет ответственности за любые радио или телевизионные помехи, вызванные несанкционированным изменением устройств, которые включены в комплект беспроводного адаптера, замену или подключение кабелей или оборудования, отличного от определенного корпорацией Intel. Пользователь несет ответственность за устранение помех, вызываемых несанкционированной модификацией оборудования, а также имеющих место в связи с заменой комплектующих или использованием других комплектующих. Корпорация Intel, а также ее уполномоченные представители и дистрибьюторы не несут ответственности за любой ущерб или несоблюдение государственных норм и правил, которые могут иметь место по причине невыполнения пользователем требований, изложенных в настоящем документе.

#### Местные ограничения по использованию стандартов радиообмена 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n.

Следующие формулировки в отношении местных ограничений публикуются в документации о соответствии для всего оборудования, использующего стандарты 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n.

Внимание! В связи с тем, что частоты, используемые оборудованием беспроводных ЛС стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n, не приведены к единому частотному стандарту, используемому во все странах, оборудование стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n, предназначено для использования только на территории определенных стран; при этом использование данного оборудования в других странах запрещается. Являясь пользователем данного оборудования, вы несете ответственность за его использование только на территории тех стран, для которых оно предназначено, а также за проверку конфигурации, которая обеспечивала бы надлежащий частотный диапазон и подбор каналов, принятых в соответствующих странах. Любое отклонение от допустимых параметров и ограничений, принятых в стране применения оборудования, могут рассматриваться как нарушение закона и предполагать соответствующие меры взыскания.

### Требования FCC в отношении радиочастотных помех

Настоящее устройство предназначено только для использования внутри помещений из-за того что оно работает в частотных диапазонах от 5,15 до 5,25 ГГц и от 5,470 до 5,725 ГГц. В соответствии с требованиями FCC, с целью снижения уровня возможных помех для мобильных спутниковых систем, при использовании частотных диапазонов 5,15 - 5,25 ГГц и 5,470 - 5,725 ГГц, данное оборудование должно использоваться только внутри помещений. Оборудованием, определенным в качестве первичного пользователя частотных диапазонов 5,25 - 5,35 ГГц и 5,65 - 5,85 ГГц, являются радары высокой мощности. Такие радары могут вызывать помехи в работе данного оборудования и/или привести к его порче. Для данного беспроводного адаптера не было создано никаких настроек, которые бы могли использоваться для изменения частот его работы за допустимые пределы, установленные FCC, которые гарантируют авторизацию работы для США в соответствии с Частью 15.407 Правил FCC.

- Данное устройство предназначено только для интеграторов OEM.
- Запрещается совмещать данное устройство с любым другим радиопередающим оборудованием, если это не было одобрено FCC.

#### США — Федеральная комиссия связи (FCC)

Это устройство удовлетворяет требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация оборудования должна осуществляться с соблюдением двух следующих условий:

- Данное оборудование не должно служить источником интерференционных помех.
- Данное оборудование не должно воспринимать внешние помехи, способные привести к снижению качества работы оборудования.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Выходная мощность излучения, генерируемого адаптером, значительно ниже, чем предельные значения воздействия радиочастотной энергии на организм человека, определенные FCC. Не смотря на это, адаптер следует использовать таким образом, чтобы свести к минимуму возможное воздействие радиочастотной энергии на человека в процессе работы адаптера. Во избежание возможного превышения предельных параметров воздействия радиочастотной энергии на организм человека, определенных FCC, расстояние между пользователем (или окружающими) и антенной адаптера, встроенной в ваш компьютер, должно быть не менее 20 см. Информацию об утвержденных конфигурациях можно найти на сайте http://www.fcc.gov/oet/ea/ посредством ввода указанного на устройстве номера FCC ID.

#### Положение о помехах

Этот беспроводный адаптер был протестирован и соответствует ограничениям на цифровые устройства Класса B, которые квалифицируются на основании части 15 правил FCC. Данные нормы предназначены для обеспечения надлежащей защиты от недопустимых помех в жилых помещениях. Данный беспроводный адаптер генерирует, использует и способен излучать радиочастотную энергию. Несоблюдение инструкций по установке и использованию данного беспроводного адаптера может привести к тому, что адаптер будет генерировать помехи, влияющие на качество работы радиосвязи. При этом, отсутствие помех в любом случае при условии надлежащей установки и использования оборудования не гарантируется. Если данный беспроводный адаптер все же генерирует помехи, воспринимаемые радио и телевизионным оборудованием (что устанавливается с помощью последовательного выключения и включения данного оборудования), пользователю рекомендуется принять одну или несколько мер, указанных ниже:

- Переориентируйте приемную антенну или переместите ее в новое место.
- Увеличьте расстояние между беспроводным адаптером и принимающим устройством.
- Выберите для подключения оборудования розетку сети питания, к которой не подключено принимающее устройство.
- Проконсультируйтесь у поставщика, радио или телемастера.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер должен устанавливаться и использоваться в строгом соответствии с инструкциями производителя, которые содержатся в документации для пользователя, поставляющейся вместе с данным оборудованием. Установка или использование оборудование любым иным образом будут означать нарушение условий Части 15 FCC.

### Предписание Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Для использования с персональными компьютерами, внесенными в список UL, или с совместимыми компьютерами.

### Наклейка "Halogen-Free" (Не содержит галогены)

Упаковка некоторых адаптеров имеет наклейку "Halogen-Free". Это утверждение относится только к пожаробезопасным материалам на основе галогенов, а также к содержащим поливинилхлорид компонентам. Уровень содержания галогенов (галоидов) - менее 900 PPM для брома и менее 900 PPM для хлора.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### Европейское Сообщество

Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений.

Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 1999/5/EC. См. раздел Директивы соответствия Европейского Сообщества.

#### Декларация о соответствии для стран Европейского Сообщества

Декларация о соответствии для стран Европейского Сообщества находится по адресу: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/.

Чтобы отобразить Декларацию о соответствии для вашего адаптера, щелкните относящуюся к нему ссылку. Затем выберите Additional Information (Дополнительная информация) > Regulatory Documents (Нормативные документы).

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Япония

Только для использования внутри помещений на полосе частот 5 ГГц.

### Корея

### Марокко

Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN не утвержден для использования в Марокко. Для всех других адаптеров в этом разделе: Эксплуатация данного продукта на 2 радиоканале (2417 МГц) запрещена в следующих городах: Агадир, Асса-Заг, Кабо Негро, Чауин, Гулмима, Ожда, Тан-Тан, Таурирт, Тарудант и Таза.

Эксплуатация данного продукта на 4, 5, 6 и 7 радиоканалах (2425 - 2442 МГц) запрещена в следующих городах: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Ben Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Тайвань

### Лицензии на использование радиопередающего оборудования

Чтобы определить, имеете ли вы право на использование оборудования для беспроводной связи в определенной стране, убедитесь в том, что код типа радиооборудования, указанный на паспортной табличке вашего устройства, имеется в нормативной документации производителя (OEM Regulatory Guidance).

### Требования к маркировке

Список необходимых требований, предъявляемых к маркировке, можно найти на web-сайте по адресу http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Чтобы отобразить нормативную информацию для вашего адаптера, щелкните относящуюся к нему ссылку. Затем выберите Additional Information (Дополнительная информация) > Regulatory Documents (Нормативные документы).

## Адаптеры Intel® WiFi

Информация, приведенная в данном разделе, распространяется на следующую продукцию:

- Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ (модель WM4965AG_)
- Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (модель WM3945ABG)
- Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection (модель WM3945BG)

См. раздел Спецификации для получения полной спецификации беспроводного адаптера.

> ПРИМЕЧАНИЕ. В этом разделе все упоминания о "беспроводных адаптерах" относятся к перечисленным выше адаптерам.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Информация в этом разделе, относящаяся к работе на частоте 5 ГГц (IEEE 802.3a), не относится к адаптеру Intel PRO/Wireless 3945BG, который не предназначен для работы на частоте 5 ГГц.

Далее представлена следующая информация:

- Информация для пользователя
- Нормативная информация

### Информация для пользователя

#### Инструкции по технике безопасности

#### USA—FCC и FAA

Федеральной комиссией связи США (FCC) в пакете инициатив ET Docket 96-8 были сформулированы и приняты стандарты безопасности в отношении подверженности человека воздействию радиочастотной электромагнитной энергии, генерируемой радиопередающим оборудованием, сертифицированным FCC. Беспроводный адаптер соответствует нормам допустимого воздействия радиочастотной энергии на организм человека (Human Exposure limits), определенным в бюллетенях приложения C OET Bulletin 65, 2001 г и ANSI/IEEE C95.1, 1992 г. Надлежащее использование данного радиооборудования в соответствии с инструкциями настоящего руководства обеспечит воздействие радиочастотной энергии на организм человека на уровне, являющемся значительно ниже предельного уровня воздействия, рекомендуемого FCC.

Необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- Не прикасайтесь к антенне и не меняйте ее положение во время приема или передачи данных изделием.
- Размещая оборудование, содержащее радиопередающие компоненты, следите за тем, чтобы эти компоненты, например, радиопередающая антенна, не находились слишком близко или, тем более, не касались незащищенных частей тела пользователя (особенно лица или глаз) во время сеанса приема/передачи данных.
- Не активизируйте радиосвязь или не пытайтесь передавать данные, пока не подключите антенну; Использование устройства радиосвязи без антенны может привести к его повреждению.
- Использование радиопередающего оборудования в особых зонах:
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь в опасных зонах, ограничено условиями, рекомендуемыми ответственными регулирующими организациями.
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь на борту самолетов, регулируется положениями Федерального авиационного управления (FAA).
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь на территории стационарных лечебных заведений, регламентируется правилами, принятыми в каждом лечебном заведении.

#### Использование антенны

- Чтобы обеспечить соответствие положениям FCC в отношении предельного воздействия радиочастотной электромагнитной энергии на организм человека, при размещении интегрированных антенн с малым коэффициентом усиления необходимо выдержать минимальное расстояние между антеннами и пользователями/окружающими, равное 20 см (8 дюймам).

#### Предупреждение об использовании вблизи взрывных устройств

Предупреждение: Не используйте портативный передатчик (включая этот беспроводный адаптер) в непосредственной близости от незащищенных детонаторов или во взрывоопасной среде, если его конструкция не была модифицирована таким образом, что допускало бы его такое использование.

#### Предупреждение по использованию антенны:

Предупреждение: Чтобы обеспечить соответствие требованиям FCC и ANSI C95.1 RF в отношении предельного воздействия радиочастотной электромагнитной энергии на организм человека, рекомендуется, чтобы при установке антенны для беспроводного адаптера, установленного на стационарный или портативный компьютер, было обеспечено расстояние между антенной и окружающими, равное не менее 20 см (8"). Пользователю рекомендуется ограничивать время пребывания под воздействием электромагнитной энергии, если расстояние между ним и антенной менее 20 см (8").

Предупреждение: Беспроводный адаптер не предназначен для использования с направленными антеннами большого усиления.

#### Меры предосторожности по использованию беспроводного сетевого оборудования на борту летательных аппаратов

Внимание! В соответствии с положениями FCC и FAA использование радиочастотного беспроводного оборудования (беспроводные адаптеры) на борту летательных аппаратов не допускается из-за возможных помех в работе бортовых приборов, вызываемых сигналами, формируемыми данным оборудованием.

#### Прочие беспроводные устройства

Положения по технике безопасности в отношении прочих устройств, используемых в рамках беспроводной сети: См. документацию, входящую в комплект беспроводных адаптеров или прочих устройств, используемых в рамках беспроводной сети.

#### Местные ограничения по использованию стандартов радиообмена 802.11a, 802.11b и 802.11g.

Внимание! В связи с тем, что частоты, используемые оборудованием беспроводных ЛС стандартов 802.11a, 802.11b и 802.11g, не приведены к единому частотному стандарту, используемому во все странах, оборудование стандартов 802.11a, 802.11b и 802.11g, предназначено для использования только на территории определенных стран; при этом использование данного оборудования в других странах запрещается. Являясь пользователем данного оборудования, вы несете ответственность за его использование только на территории тех стран, для которых оно предназначено, а также за проверку конфигурации, которая обеспечивала бы надлежащий частотный диапазон и подбор каналов, принятых в соответствующих странах. Интерфейс контроля мощности передаваемого сигнала (TPC) входит в утилиту подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi. Эксплуатационные ограничения по эквивалентной мощности изотропического источника (EIRP) предоставляются компанией-изготовителем системы. Любое отклонение от допустимых параметров мощности и частоты, принятых в стране применения оборудования, являются нарушением закона и предполагают соответствующие меры взыскания.

Информация об использовании оборудования в определенных странах приведена в дополнительном положении о соответствии, входящем в комплект оборудования.

#### Совместимость беспроводного сетевого оборудования

Беспроводный адаптер совместим с другим оборудованием для беспроводных ЛС, работающих на базе технологии расширения спектра с применением кода прямой последовательности (технология радиообмена DSSS) и соответствует следующим стандартам:

- Стандарт беспроводных ЛС, совместимый со спецификацией IEEE Std 802.11b
- Стандарт беспроводных ЛС, совместимый со спецификацией IEEE Std 802.11g
- Стандарт беспроводных ЛС, совместимый со спецификацией IEEE Std 802.11a
- Сертификация Wireless Fidelity (WiFi), как определено Wi-Fi Alliance

#### Влияние беспроводного адаптера на ваше здоровье

Подобно другим радиопередающим устройствам беспроводный адаптер генерирует радиочастотную электромагнитную энергию. При этом, мощность электромагнитной энергии, генерируемая беспроводным адаптером ниже, чем мощность электромагнитной энергии, генерируемой другим беспроводным оборудованием, например, мобильными телефонами. Беспроводный адаптер функционирует в соответствии с директивами стандартов и рекомендациями безопасности в отношении радиочастотного электромагнитного излучения. Данные стандарты и рекомендации отражают консенсус научной общественности и основаны на решениях научных комиссий и комитетов, постоянно изучающих и обрабатывающих большие массивы исследовательской информации. В некоторых случаях или при определенных условиях, использование беспроводного адаптера может ограничиваться владельцем объекта недвижимости или уполномоченными представителями компетентной организации. Примеры таких ситуаций:

- Использование беспроводного адаптера на борту летательных аппаратов или
- Использование беспроводного адаптера в любых других условиях, предполагающих риск воздействия на работу других устройств или процессов, или же определяющих такое воздействие, как опасное.

Если вы не вполне знакомы с требованиями, предъявляемыми в связи с использованием беспроводных адаптеров в определенных организациях или при определенных условиях (например, на территории аэропорта), вам рекомендуется испросить разрешение на использование беспроводного сетевого адаптера прежде, чем переходить к его непосредственной эксплуатации.

#### WEEE

### Нормативная информация

#### Информация для производителей OEM и системных интеграторов:

Следующая формулировка должна включаться во все редакции данного документа, предназначающегося производителям OEM или системным интеграторам, при этом, она не должна включаться в те редакции, которые предназначаются конечным пользователям.

- Данное устройство предназначено только для интеграторов OEM.
- Информацию по другим ограничениям см. в полной версии документа о передаче оборудования.
- Подключение данного устройства необходимо осуществлять к той точке доступа, использование которой разрешено местным законодательством.

### Информация, предоставляемая конечным пользователям производителями OEM или системными интеграторами

Следующая нормативная информация и информация о мерах безопасности публикуется в документации, предоставляемой конечным пользователям оборудования или систем, использующих беспроводный адаптер Intel® в соответствии с положениями местного законодательства. Хост-система должна быть помечена ярлыком следующего содержания: "Contains FCC ID: XXXXXXXX" (Содержит идентификационный код FCC XXXXXXXX), с указанием кода FCC.

Беспроводный адаптер Intel® должен устанавливаться и использоваться в строгом соответствии с инструкциями производителя, которые содержатся в документации для пользователя, поставляющейся вместе с данным оборудованием. Разрешения об использовании данного оборудования в определенных странах содержатся в Лицензиях на использование радиопередающего оборудования. Корпорация Intel не несет ответственности за любые радио или телевизионные помехи, вызванные несанкционированным изменением устройств, которые включены в комплект беспроводного адаптера, замену или подключение кабелей или оборудования, отличного от определенного корпорацией Intel. Пользователь несет ответственность за устранение помех, вызываемых несанкционированной модификацией оборудования, а также имеющих место в связи с заменой комплектующих или использованием других комплектующих. Корпорация Intel, а также ее уполномоченные представители и дистрибьюторы не несут ответственности за любой ущерб или несоблюдение государственных норм и правил, которые могут иметь место по причине невыполнения пользователем требований, изложенных в настоящем документе.

#### Местные ограничения по использованию стандартов радиообмена 802.11a, 802.11b и 802.11g.

Следующие формулировки в отношении местных ограничений публикуются в документации о соответствии для всех беспроводных адаптеров, использующих стандарты 802.11a, 802.11b и 802.11g.

Внимание! В связи с тем, что частоты, используемые оборудованием беспроводных ЛС стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n, не приведены к единому частотному стандарту, используемому во все странах, оборудование стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n, предназначено для использования только на территории определенных стран; при этом использование данного оборудования в других странах запрещается. Являясь пользователем данного оборудования, вы несете ответственность за его использование только на территории тех стран, для которых оно предназначено, а также за проверку конфигурации, которая обеспечивала бы надлежащий частотный диапазон и подбор каналов, принятых в соответствующих странах. Любое отклонение от допустимых параметров и ограничений, принятых в стране применения оборудования, могут рассматриваться как нарушение закона и предполагать соответствующие меры взыскания.

### Требования FCC в отношении радиочастотных помех

> ПРИМЕЧАНИЕ. Следующий параграф не относится к адаптеру Intel PRO/Wireless 3945BG, который не предназначен для работы на частоте 5 ГГц.

Настоящее устройство предназначено только для использования внутри помещений из-за того что оно работает в частотных диапазонах от 5,15 до 5,25 ГГц и от 5,470 до 5,725 ГГц. В соответствии с требованиями FCC, с целью снижения уровня возможных помех для мобильных спутниковых систем, при использовании частотных диапазонов 5,15 - 5,25 ГГц и 5,470 - 5,725 ГГц, данное оборудование должно использоваться только внутри помещений. Оборудованием, определенным в качестве первичного пользователя частотных диапазонов 5,25 - 5,35 ГГц и 5,65 - 5,85 ГГц, являются радары высокой мощности. Такие радары могут вызывать помехи в работе данного оборудования и/или привести к его порче. Для данного беспроводного адаптера не было создано никаких настроек, которые бы могли использоваться для изменения частот его работы за допустимые пределы, установленные FCC, которые гарантируют авторизацию работы для США в соответствии с Частью 15.407 Правил FCC.

Беспроводный адаптер предназначен только для интеграторов OEM.

#### США — Федеральная комиссия связи (FCC)

Это устройство удовлетворяет требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация оборудования должна осуществляться с соблюдением двух следующих условий:

- Данное оборудование не должно служить источником интерференционных помех.
- Данное оборудование не должно воспринимать внешние помехи, способные привести к снижению качества работы оборудования.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Выходная мощность излучения, генерируемого адаптером, значительно ниже, чем предельные значения воздействия радиочастотной энергии на организм человека, определенные FCC. Не смотря на это, адаптер следует использовать таким образом, чтобы свести к минимуму возможное воздействие радиочастотной энергии на человека в процессе работы адаптера. Во избежание возможного превышения предельных параметров воздействия радиочастотной энергии на организм человека, определенных FCC, расстояние между пользователем (или окружающими) и антенной адаптера, встроенной в ваш компьютер, должно быть не менее 20 см. Информацию об утвержденных конфигурациях можно найти на сайте http://www.fcc.gov/oet/ea/ посредством ввода указанного на устройстве номера FCC ID.

#### Положение о помехах

Этот беспроводный адаптер был протестирован и соответствует ограничениям на цифровые устройства Класса B, которые квалифицируются на основании части 15 правил FCC. Данные нормы предназначены для обеспечения надлежащей защиты от недопустимых помех в жилых помещениях. Данный беспроводный адаптер генерирует, использует и способен излучать радиочастотную энергию. Несоблюдение инструкций по установке и использованию данного беспроводного адаптера может привести к тому, что адаптер будет генерировать помехи, влияющие на качество работы радиосвязи. При этом, отсутствие помех в любом случае при условии надлежащей установки и использования оборудования не гарантируется. Если данный беспроводный адаптер все же генерирует помехи, воспринимаемые радио и телевизионным оборудованием (что устанавливается с помощью последовательного выключения и включения данного оборудования), пользователю рекомендуется принять одну или несколько мер, указанных ниже:

- Переориентируйте приемную антенну или переместите ее в новое место.
- Увеличьте расстояние между беспроводным адаптером и принимающим устройством.
- Выберите для подключения оборудования розетку сети питания, к которой не подключено принимающее устройство.
- Проконсультируйтесь у поставщика, радио или телемастера.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Беспроводный адаптер должен устанавливаться и использоваться в строгом соответствии с инструкциями производителя, которые содержатся в документации для пользователя, поставляющейся вместе с данным оборудованием. Установка или использование оборудование любым иным образом будут означать нарушение условий Части 15 FCC.

### Предписание Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Для использования с персональными компьютерами, внесенными в список UL, или с совместимыми компьютерами.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this wireless adapter is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this wireless adapter is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this wireless adapter is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### Европейское Сообщество

Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений.

Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 1999/5/EC. См. раздел Директивы соответствия Европейского Сообщества.

#### Декларация о соответствии для стран Европейского Сообщества

Декларация о соответствии для стран Европейского Сообщества находится по адресу: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/.

Чтобы отобразить Декларацию о соответствии для вашего адаптера, щелкните относящуюся к нему ссылку. Затем выберите Additional Information (Дополнительная информация) > Regulatory Documents (Нормативные документы).

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Япония

Только для использования внутри помещений.

### Корея

### Тайвань

### Лицензии на использование радиопередающего оборудования

Чтобы определить, имеете ли вы право на использование оборудования для беспроводной связи в определенной стране, убедитесь в том, что код типа радиооборудования, указанный на паспортной табличке вашего устройства, имеется в нормативной документации производителя (OEM Regulatory Guidance).

### Требования к маркировке

Список необходимых требований, предъявляемых к маркировке, можно найти на web-сайте по адресу http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Чтобы отобразить нормативную информацию для вашего адаптера, щелкните относящуюся к нему ссылку. Затем выберите Additional Information (Дополнительная информация) > Regulatory Documents (Нормативные документы).

## Директива соответствия Европейского Сообщества

Каждый из перечисленных далее адаптеров соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 1999/5/EC.

- Адаптер Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Адаптер Intel® WiFi Link 5300
- Адаптер Intel® WiFi Link 5100
- Адаптер Intel® WiFi Link 1000
- Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 100

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств