Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Zulassungsinformationen

> HINWEIS: Aufgrund der sich ständig entwickelnden Regeln und Normen im Bereich der drahtlosen LANs (IEEE 802.11 und ähnliche Normen) sind die nachfolgenden Informationen freibleibend. Intel Corporation übernimmt keine Verantwortung für Fehler und Auslassungen in diesem Dokument.

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi-Link 5300
- Intel® WiFi-Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (Dieses Produkt ist nur für die Installation unter Windows* 7 verfügbar.)
- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (Dieses Produkt ist nur für die Installation unter Windows* 7 verfügbar.)

## Intel WiFi/WiMAX – drahtlose Adapter

Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für die folgenden drahtlosen Adapter:

- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (Modellnummer 622ANXHMWG)
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

In den Spezifikationen finden Sie die vollständigen Spezifikationen der drahtlosen Adapter.

> HINWEIS: In diesem Abschnitt bezieht sich der Ausdruck "drahtloser Adapter" auf alle oben angeführten Adapter.

Folgende Informationen werden bereitgestellt:

- Informationen für den Benutzer
- Zulassungsinformationen

### Informationen für den Benutzer

#### Sicherheitshinweise

#### USA—FCC und FAA

Die FCC hat mit ET Docket 96-8 einen Sicherheitsstandard für Personen festgeschrieben, die hochfrequenter elektromagnetischer Energie ausgesetzt sind, wie sie von Geräten mit FCC-Zulassung ausgestrahlt wird. Der drahtlose Adapter befindet sich innerhalb der Grenzwerte für den Schutz von Personen, die in OET Bulletin 65, Ergänzung C, 2001 und ANSI/IEEE C95.1, 1992, festgelegt wurden. Bei ordnungsgemäßem Betrieb des Hochfrequenzgeräts unter Beachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen werden Hochfrequenzen abgegeben, die weit unterhalb der von der FCC empfohlenen Grenzwerte liegen.

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Sie dürfen die Antenne nicht berühren oder bewegen, während die Einheit sendet oder empfängt.
- Halten Sie keine Komponente, die den Sender enthält, beim Übertragen so, dass die Antenne exponierten Körperteilen, insbesondere dem Gesicht oder den Augen, sehr nahe kommt oder diese berührt.
- Betreiben Sie den Sender nur dann und versuchen Sie nur dann Daten zu übermitteln, wenn die Antenne angeschlossen ist. Andernfalls kann der Sender beschädigt werden.
- Einsatz in bestimmten Umgebungen:
  - Die Verwendung von drahtlosen Adaptern in gefährlichen Umgebungen unterliegt den durch das Sicherheitspersonal solcher Umgebungen auferlegten Einschränkungen.
  - Die Verwendung von drahtlosen Adaptern in Flugzeugen unterliegt den Bestimmungen der USA-Luftfahrtbehörde (FAA).
  - Die Verwendung von drahtlosen Adaptern in Krankenhäusern unterliegt den vom jeweiligen Krankenhaus auferlegten Einschränkungen.

#### Einsatz der Antenne

- Damit gewährleistet wird, dass die Hochfrequenz-Belastungsgrenzwerte der FCC eingehalten werden, sollten sich integrierte Antennen mindestens 20 cm von allen Personen entfernt befinden.

#### Warnung für den Betrieb in der Nähe explosionsgefährdeter Geräte

Warnung: Unterlassen Sie den Betrieb eines tragbaren Senders (einschließlich dieses drahtlosen Adapters) in der Nähe von nicht abgeschirmten Sprengkapseln oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung, es sei denn, es handelt sich um einen speziell für einen solchen Einsatz qualifizierten Sender.

#### Antennenwarnungen

Warnung: Um die Sicherheitsstandards der FCC und ANSI C95.1 bezüglich Hochfrequenz-Belastungsgrenzwerten zu erfüllen, wird empfohlen, dass für den in einem Desktop- oder Notebook-Computer installierten drahtlosen Adapter die Antenne für den drahtlosen Adapter so installiert wird, dass ein Trennungsabstand von mindestens 20 cm zu allen Personen besteht. Befindet sich die Antenne weniger als 20 cm vom Benutzer entfernt, sollte die Benutzungsdauer des Gerätes eingeschränkt werden.

Warnung: Dieser drahtlose Adapter ist nicht für den Einsatz mit Richtantennen mit hohem Durchsatz vorgesehen.

#### Vorsicht beim Einsatz in Flugzeugen

Vorsicht: Die Bestimmungen der FCC und FAA untersagen den Betrieb von drahtlosen Funkgeräten (drahtlosen Adaptern) während des Fluges, da deren Signale den Betrieb von kritischen Bordinstrumenten stören können.

#### Andere drahtlose Geräte

Hinweise zur Sicherheit für andere Geräte im drahtlosen Netzwerk: Lesen Sie die mit den drahtlosen Adaptern oder anderen Geräten im drahtlosen Netzwerk gelieferte Dokumentation.

#### Örtliche Einschränkungen für den 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- und 802.16e-Funkeinsatz

Vorsicht: Aufgrund der Tatsache, dass die von 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n und 802.16e drahtlosen LAN-Geräten verwendeten Frequenzen noch nicht in allen Ländern angeglichen sind, sind 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- und 802.16e-Produkte nur zum Einsatz in bestimmten Ländern gedacht und dürfen in anderen als den angegebenen Ländern nicht eingesetzt werden. Als Benutzer dieser Produkte müssen Sie sicherstellen, dass die Produkte nur in den Ländern verwendet werden, für die sie vorgesehen sind, und dass sie mit der für das jeweilige Land korrekten Frequenz- und Kanalauswahl konfiguriert sind. Die TPC-Schnittstelle (Transmit Power Control) des Gerätes ist Teil der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility Software. Die EIRP-Betriebseinschränkungen (Einschränkungen für die effektiv isotrop ausgestrahlte Leistung) werden vom Systemhersteller geliefert. Jegliche Abweichung von den zulässigen Leistungs- und Frequenzeinstellungen für das Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, stellt eine Verletzung des Landesrechts dar und wird dementsprechend bestraft.

Länderspezifische Informationen finden Sie in den dem Produkt beiliegenden zusätzlichen Einhaltungsinformationen.

#### Wireless-Interoperabilität

Der drahtlose Adapter wurde zur Interoperabilität mit anderen drahtlosen LAN-Produkten konzipiert, die auf der DSSS-Funktechnologie (Direct Sequence Spread Spectrum) aufbauen, und erfüllt die folgenden Normen:

- mit IEEE Std. 802.11b übereinstimmender Standard für Wireless-LAN
- mit IEEE Std. 802.11g übereinstimmender Standard für Wireless-LAN
- mit IEEE Std. 802.11a übereinstimmender Standard für Wireless-LAN
- mit IEEE 802.11n Entwurf 2.0. übereinstimmender Standard für Wireless-LAN
- mit IEEE 802.16e-2005 Wave 2 übereinstimmend
- Wireless Fidelity Zertifizierung, gemäß der Definition der Wi-Fi Alliance
- WiMAX-Zertifizierung, gemäß der Definition des WiMAX Forums.

#### Drahtlose Adapter und Ihre Gesundheit

Der drahtlose Adapter strahlt wie andere Funkgeräte hochfrequente elektromagnetische Energie aus. Die Strahlungsbelastung des drahtlosen Adapters liegt jedoch unter den elektromagnetischen Strahlungswerten von anderen drahtlosen Geräten wie z. B. Handys. Der drahtlose Adapter erfüllt die Richtlinien von Hochfrequenz-Sicherheitsnormen und -Empfehlungen. Diese Normen und Empfehlungen spiegeln den Konsens der wissenschaftlichen Gemeinschaft wider, und bauen auf Beratungen von Wissenschaftlergremien und -komitees auf, die die umfassende Forschungsliteratur ständig überprüfen und interpretieren. In gewissen Situationen oder Umgebungen kann der Einsatz des drahtlosen Adapters möglicherweise vom Eigentümer des Gebäudes oder den Verantwortlichen der jeweiligen Organisation eingeschränkt sein. Dazu gehören Situationen wie diese:

- Einsatz des drahtlosen Adapters an Bord von Flugzeugen oder
- Einsatz des drahtlosen Adapters in anderen Umgebungen, in denen das Risiko der Störung anderer Geräte oder Dienste als schädlich eingeschätzt wird.

Falls Sie nicht sicher sind, welche Richtlinien auf den Einsatz eines drahtlosen Adapters in einer bestimmten Organisation oder Umgebung (z. B. in einem Flughafen) zutreffen, empfiehlt es sich, eine Genehmigung zur Verwendung des Adapters einzuholen, bevor Sie ihn einschalten.

#### WEEE (Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte)

### Zulassungsinformationen

#### Informationen für Originalgerätehersteller und Systemintegratoren

Die folgende Anweisung muss in allen Versionen dieses Dokuments, dass an einen OEM oder Integrator ausgeliefert wird, eingeschlossen sein, sollte jedoch nicht an den Endbenutzer verteilt werden.

- Dieses Gerät ist nur für OEM-Integratoren konzipiert.
- Im vollständigen Ausrüstungsgewährungsdokument finden Sie weitere Einschränkungen.
- Dieses Gerät muss mit einem örtlich genehmigten Zugriffspunkt betrieben und eingesetzt werden.

#### Informationen, die der OEM oder Integrator dem Endbenutzer liefern muss

Die nachfolgenden rechtlichen und sicherheitstechnischen Hinweise müssen in der Dokumentation veröffentlicht werden, die dem Endbenutzer eines Produkts oder Systems mit einem drahtlosen Intel® Adapter in Übereinstimmung mit örtlichen Bestimmungen geliefert wird. Das Hostsystem muss folgende Informationen aufweisen: "Enthält FCC ID XXXXXXXX", FCC-ID wird auf dem Etikett angezeigt.

Der drahtlose Intel® Adapter muss in strikter Übereinstimmung mit den Herstelleranleitungen in der dem Produkt beiliegenden Benutzerdokumentation installiert und eingesetzt werden. Intel ist nicht verantwortlich für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch unerlaubte Veränderungen von Geräten, die über das Adapterkit verfügen, oder durch den Austausch oder das Anbringen von Verbindungskabeln oder Ausrüstungsteilen, die nicht von Intel aufgelistet wurden, zustande kommen. Die Behebung von Störungen, die durch solch unerlaubtes Verändern, Austauschen oder Anbringen zustande kommen, obliegt dem Benutzer. Intel Corporation und seine autorisierten Händler oder Distributoren haften nicht für Schäden oder Verletzung von behördlichen Bestimmungen, die sich ergeben können, falls der Benutzer diese Bestimmungen nicht einhält.

#### Örtliche Einschränkungen für den 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Funkeinsatz

Die folgende Aussage zu örtlichen Einschränkungen muss als Teil der Einhaltungsdokumentation für alle 802.11a-, 802.11b- und 802.11g- und 802.11n-Produkte veröffentlicht werden.

Vorsicht: Aufgrund der Tatsache, dass die von 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n und 802.16e drahtlosen LAN-Geräten verwendeten Frequenzen noch nicht in allen Ländern angeglichen sind, sind 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- und 802.16e-Produkte nur zum Einsatz in bestimmten Ländern gedacht und dürfen in anderen als den angegebenen Ländern nicht eingesetzt werden. Als Benutzer dieser Produkte müssen Sie sicherstellen, dass die Produkte nur in den Ländern verwendet werden, für die sie vorgesehen sind, und dass sie mit der für das jeweilige Land korrekten Frequenz- und Kanalauswahl konfiguriert sind. Jegliche Abweichung von den zulässigen Leistungs- und Frequenzeinstellungen für das Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, stellt eine Verletzung des Landesrechts dar und wird dementsprechend bestraft.

### Senderfrequenzstörungsanforderungen der FCC

Dieser drahtlose Adapter darf aufgrund seines Betriebs im 5,15- bis 5,25 GHz-Frequenzbereich nicht im Freien betrieben werden. Die FCC-Bestimmungen erfordern, dass dieser drahtlose Adapter für den Frequenzbereich 5,15- bis 5,25 GHz nicht im Freien betrieben wird, um schädliche Störungen an Zweikanal-Funksatellitensystemen zu verringern. Hochleistungsradars sind als Hauptbenutzer der 5,25 - 5,35 GHz- und 5,65 - 5,85 GHz-Bänder zugewiesen. Diese Radarstationen können Störungen oder Schäden an diesem Gerät verursachen.

- Dieser drahtlose Adapter ist nur für OEM-Integratoren konzipiert.
- Dieser drahtlose Adapter muss getrennt von anderen Sendern installiert und eingesetzt werden, es sei denn, eine solche Installation und Verwendung wird von der FCC genehmigt.

#### USA—Federal Communications Commission (FCC)

Dieser drahtlose Adapter entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb dieses Gerätes untersteht den folgenden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störung verursachen.
- Dieses Gerät muss Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

> HINWEIS: Die vom Adapter abgegebene Strahlung liegt weit unter den Grenzwerten der FCC für Hochfrequenzstrahlung. Trotzdem sollte der Adapter immer so eingesetzt werden, dass er bei normalem Betrieb so wenig wie möglich in Kontakt mit Benutzern kommt. Um die Grenzwerte der FCC für Hochfrequenzstrahlung nicht zu überschreiten, sollte ein Mindestabstand von 20 Zentimetern zwischen dem Benutzer (und anderen Personen in der Nähe) und der integrierten Antenne eingehalten werden. Einzelheiten zu den zugelassenen Konfigurationen finden Sie durch Eingabe der FCC-ID-Nummer des Gerätes unter http://www.fcc.gov/oet/ea/.

#### Interferenzerklärung

Dieser drahtlose Adapter wurde getestet und normgerecht mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften befunden. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um Kunden einen angemessenen Schutz vor schädlicher Interferenz bei Installation in Wohnräumen zu bieten. Dieser drahtlose Adapter generiert und verbraucht Hochfrequenzstrom und kann diesen abgeben. Sofern der drahtlose Adapter nicht ordnungsgemäß installiert und gemäß den Anleitungen betrieben wird, kann er Störungen der Radio- bzw. Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation niemals Störungen auftreten. Sollte der Radio- und Fernsehempfang durch diesen drahtlosen Adapter beeinträchtigt werden, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne des Geräts, das durch Interferenzen beeinträchtigt ist, neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem drahtlosen Adapter und dem Gerät, das durch Interferenzen beeinträchtigt ist.
- Schließen Sie den Computer mit dem drahtlosen Adapter an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als das Gerät, das durch Interferenzen beeinträchtigt ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

> HINWEIS: Der Adapter muss in strikter Übereinstimmung mit den Herstelleranleitungen in der dem Produkt beiliegenden Benutzerdokumentation installiert und eingesetzt werden. Jede andere Installation oder Verwendung verstößt gegen Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften.

### Underwriters Laboratories Inc. (UL) Zulassungswarnung

Für den Gebrauch mit von UL aufgelisteten (oder kompatiblen) Computern.

### Etikett für halogenfreie Produkte

Die Verpackung einiger Adapter ist mit einem Etikett für halogenfreie Produkte versehen. Diese Angabe betrifft nur Komponenten mit halogenhaltigen Flammhemmern und PVC. Die Grenzwerte für Halogene liegen unter 900 ppm für Brom und 900 ppm für Chlor.

### Taiwan

### Funkgenehmigungen

Um zu ermitteln, ob Sie Ihr drahtloses Netzwerkgerät in einem bestimmten Land verwenden dürfen, überprüfen Sie, ob die auf dem Identifizierungsetikett des Gerätes aufgedruckte Sendertypennummer in den OEM-Genehmigungsrichtlinien des Herstellers aufgelistet ist.

### Zulassungskennzeichnungen

Eine Liste der Zulassungskennzeichnungen finden Sie im Internet unter http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Um zu den Zulassungsinformationen für Ihren Adapter zu gelangen, klicken Sie den Link Ihres Adapters an. Klicken Sie anschließend auf Additional Information (Weitere Informationen) > Regulatory Documents (Zulassungsdokumente).

## Reine Intel WiFi-Adapter, kompatibel mit 802.11n

Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für die folgenden Produkte:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 (Modellnummer 633ANHMW)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205 (Modellnummern 62205ANHMW, 62205AGHRU)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230 (Modellnummern 62230ANHMW, 62230AGHRU)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200 (Modellnummern 622ANHMW, 622AGHRU)
- Intel® WiFi Link 5300 (Modellnummern 533AN_HMW, 533AN_MMW)
- Intel® WiFi Link 5100 (Modellnummern 512AN_HMW, 512AG_HMW, 512AN_MMW 512AG_MMW)
- Intel® WiFi Link 1000 (Modellnummern 112BNMMW, 112BNHMW, 112BGMMW, 112BGHMW)
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (Modellnummern WM4965AGN)
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (Modellnummern 130BNHMW, 130BGHMW)
- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (Modellnummern 100BNHMW, 100BGHMW)

In den Spezifikationen finden Sie die Spezifikationen der drahtlosen Adapter.

> HINWEIS: In diesem Abschnitt bezieht sich der Ausdruck "drahtloser Adapter" auf alle oben angeführten Adapter.

Folgende Informationen werden bereitgestellt:

- Informationen für den Benutzer
- Zulassungsinformationen

### Informationen für den Benutzer

#### Sicherheitshinweise

#### USA—FCC und FAA

Die FCC hat mit ET Docket 96-8 einen Sicherheitsstandard für Personen festgeschrieben, die hochfrequenter elektromagnetischer Energie ausgesetzt sind, wie sie von Geräten mit FCC-Zulassung ausgestrahlt wird. Der drahtlose Adapter befindet sich innerhalb der Grenzwerte für den Schutz von Personen, die in OET Bulletin 65, Ergänzung C, 2001 und ANSI/IEEE C95.1, 1992, festgelegt wurden. Bei ordnungsgemäßem Betrieb des Hochfrequenzgeräts unter Beachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen werden Hochfrequenzen abgegeben, die weit unterhalb der von der FCC empfohlenen Grenzwerte liegen.

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Sie dürfen die Antenne nicht berühren oder bewegen, während die Einheit sendet oder empfängt.
- Halten Sie keine Komponente, die den Sender enthält, beim Übertragen so, dass die Antenne exponierten Körperteilen, insbesondere dem Gesicht oder den Augen, sehr nahe kommt oder diese berührt.
- Betreiben Sie den Sender nur dann und versuchen Sie nur dann Daten zu übermitteln, wenn die Antenne angeschlossen ist. Andernfalls kann der Sender beschädigt werden.
- Einsatz in bestimmten Umgebungen:
  - Die Verwendung von drahtlosen Adaptern in gefährlichen Umgebungen unterliegt den durch das Sicherheitspersonal solcher Umgebungen auferlegten Einschränkungen.
  - Die Verwendung von drahtlosen Adaptern in Flugzeugen unterliegt den Bestimmungen der USA-Luftfahrtbehörde (FAA).
  - Die Verwendung von drahtlosen Adaptern in Krankenhäusern unterliegt den vom jeweiligen Krankenhaus auferlegten Einschränkungen.

#### Einsatz der Antenne

- Damit gewährleistet wird, dass die Hochfrequenz-Belastungsgrenzwerte der FCC eingehalten werden, sollten sich integrierte Antennen mindestens 20 cm von allen Personen entfernt befinden.

#### Warnung für den Betrieb in der Nähe explosionsgefährdeter Geräte

Warnung: Unterlassen Sie den Betrieb eines tragbaren Senders (einschließlich dieses drahtlosen Adapters) in der Nähe von nicht abgeschirmten Sprengkapseln oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung, es sei denn, es handelt sich um einen speziell für einen solchen Einsatz qualifizierten Sender.

#### Antennenwarnungen

Warnung: Um die Sicherheitsstandards der FCC und ANSI C95.1 bezüglich Hochfrequenz-Belastungsgrenzwerten zu erfüllen, wird empfohlen, dass für den in einem Desktop- oder Notebook-Computer installierten drahtlosen Adapter die Antenne für den drahtlosen Adapter so installiert wird, dass ein Trennungsabstand von mindestens 20 cm zu allen Personen besteht. Befindet sich die Antenne weniger als 20 cm vom Benutzer entfernt, sollte die Benutzungsdauer des Gerätes eingeschränkt werden.

Warnung: Dieser drahtlose Adapter ist nicht für den Einsatz mit Richtantennen mit hohem Durchsatz vorgesehen.

#### Vorsicht beim Einsatz in Flugzeugen

Vorsicht: Die Bestimmungen der FCC und FAA untersagen den Betrieb von drahtlosen Funkgeräten (drahtlosen Adaptern) während des Fluges, da deren Signale den Betrieb von kritischen Bordinstrumenten stören können.

#### Andere drahtlose Geräte

Hinweise zur Sicherheit für andere Geräte im drahtlosen Netzwerk: Lesen Sie die mit den drahtlosen Adaptern oder anderen Geräten im drahtlosen Netzwerk gelieferte Dokumentation.

#### Örtliche Einschränkungen für den 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Funkeinsatz

Vorsicht: Aufgrund der Tatsache, dass die von 802.11a, 802.11b, 802.11g und 802.11n drahtlosen LAN-Geräten verwendeten Frequenzen noch nicht in allen Ländern angeglichen sind, sind 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Produkte nur zum Einsatz in bestimmten Ländern gedacht und dürfen in anderen als den angegebenen Ländern nicht eingesetzt werden. Als Benutzer dieser Produkte müssen Sie sicherstellen, dass die Produkte nur in den Ländern verwendet werden, für die sie vorgesehen sind, und dass sie mit der für das jeweilige Land korrekten Frequenz- und Kanalauswahl konfiguriert sind. Die TPC-Schnittstelle (Transmit Power Control) des Gerätes ist Teil der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility Software. Die EIRP-Betriebseinschränkungen (Einschränkungen für die effektiv isotrop ausgestrahlte Leistung) werden vom Systemhersteller geliefert. Jegliche Abweichung von den zulässigen Leistungs- und Frequenzeinstellungen für das Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, stellt eine Verletzung des Landesrechts dar und wird dementsprechend bestraft.

Länderspezifische Informationen finden Sie in den dem Produkt beiliegenden zusätzlichen Einhaltungsinformationen.

#### Wireless-Interoperabilität

Der drahtlose Adapter wurde zur Interoperabilität mit anderen drahtlosen LAN-Produkten konzipiert, die auf der DSSS-Funktechnologie (Direct Sequence Spread Spectrum) aufbauen, und erfüllt die folgenden Normen:

- mit IEEE Std. 802.11b übereinstimmender Standard für Wireless-LAN
- mit IEEE Std. 802.11g übereinstimmender Standard für Wireless-LAN
- mit IEEE Std. 802.11a übereinstimmender Standard für Wireless-LAN
- mit IEEE 802.11n Entwurf 2.0. übereinstimmender Standard für Wireless-LAN
- Wireless Fidelity Zertifizierung, gemäß der Definition der Wi-Fi Alliance

#### Drahtlose Adapter und Ihre Gesundheit

Der drahtlose Adapter strahlt wie andere Funkgeräte hochfrequente elektromagnetische Energie aus. Die Strahlungsbelastung des drahtlosen Adapters liegt jedoch unter den elektromagnetischen Strahlungswerten von anderen drahtlosen Geräten wie z. B. Handys. Der drahtlose Adapter erfüllt die Richtlinien von Hochfrequenz-Sicherheitsnormen und -Empfehlungen. Diese Normen und Empfehlungen spiegeln den Konsens der wissenschaftlichen Gemeinschaft wider, und bauen auf Beratungen von Wissenschaftlergremien und -komitees auf, die die umfassende Forschungsliteratur ständig überprüfen und interpretieren. In gewissen Situationen oder Umgebungen kann der Einsatz des drahtlosen Adapters möglicherweise vom Eigentümer des Gebäudes oder den Verantwortlichen der jeweiligen Organisation eingeschränkt sein. Dazu gehören Situationen wie diese:

- Einsatz des drahtlosen Adapters an Bord von Flugzeugen oder
- Einsatz des drahtlosen Adapters in anderen Umgebungen, in denen das Risiko der Störung anderer Geräte oder Dienste als schädlich eingeschätzt wird.

Falls Sie nicht sicher sind, welche Richtlinien auf den Einsatz eines drahtlosen Adapters in einer bestimmten Organisation oder Umgebung (z. B. in einem Flughafen) zutreffen, empfiehlt es sich, eine Genehmigung zur Verwendung des Adapters einzuholen, bevor Sie ihn einschalten.

#### WEEE (Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte)

### Zulassungsinformationen

#### Informationen für Originalgerätehersteller und Systemintegratoren

Die folgende Anweisung muss in allen Versionen dieses Dokuments, dass an einen OEM oder Integrator ausgeliefert wird, eingeschlossen sein, sollte jedoch nicht an den Endbenutzer verteilt werden.

- Dieses Gerät ist nur für OEM-Integratoren konzipiert.
- Im vollständigen Ausrüstungsgewährungsdokument finden Sie weitere Einschränkungen.
- Dieses Gerät muss mit einem örtlich genehmigten Zugriffspunkt betrieben und eingesetzt werden.

#### Informationen, die der OEM oder Integrator dem Endbenutzer liefern muss

Die nachfolgenden rechtlichen und sicherheitstechnischen Hinweise müssen in der Dokumentation veröffentlicht werden, die dem Endbenutzer eines Produkts oder Systems mit einem drahtlosen Intel® Adapter in Übereinstimmung mit örtlichen Bestimmungen geliefert wird. Das Hostsystem muss folgende Informationen aufweisen: "Enthält FCC ID XXXXXXXX", FCC-ID wird auf dem Etikett angezeigt.

Der drahtlose Adapter muss in strikter Übereinstimmung mit den Herstelleranleitungen in der dem Produkt beiliegenden Benutzerdokumentation installiert und eingesetzt werden. Länderspezifische Genehmigungen finden Sie unter Funkgenehmigungen. Intel ist nicht verantwortlich für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch unerlaubte Veränderungen von Geräten, die über das Adapterkit verfügen, oder durch den Austausch oder das Anbringen von Verbindungskabeln oder Ausrüstungsteilen, die nicht von Intel aufgelistet wurden, zustande kommen. Die Behebung von Störungen, die durch solch unerlaubtes Verändern, Austauschen oder Anbringen zustande kommen, obliegt dem Benutzer. Intel Corporation und seine autorisierten Händler oder Distributoren haften nicht für Schäden oder Verletzung von behördlichen Bestimmungen, die sich ergeben können, falls der Benutzer diese Bestimmungen nicht einhält.

#### Örtliche Einschränkungen für den 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Funkeinsatz

Die folgende Aussage zu örtlichen Einschränkungen muss als Teil der Einhaltungsdokumentation für alle 802.11a-, 802.11b- und 802.11g- und 802.11n-Produkte veröffentlicht werden.

Vorsicht: Aufgrund der Tatsache, dass die von 802.11a, 802.11b, 802.11g und 802.11n drahtlosen LAN-Geräten verwendeten Frequenzen noch nicht in allen Ländern angeglichen sind, sind 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Produkte nur zum Einsatz in bestimmten Ländern gedacht und dürfen in anderen als den angegebenen Ländern nicht eingesetzt werden. Als Benutzer dieser Produkte müssen Sie sicherstellen, dass die Produkte nur in den Ländern verwendet werden, für die sie vorgesehen sind, und dass sie mit der für das jeweilige Land korrekten Frequenz- und Kanalauswahl konfiguriert sind. Jegliche Abweichung von den zulässigen Einstellungen und den Einschränkungen für das Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, kann eine Verletzung des Landesrechts darstellen und dementsprechend bestraft werden.

### Senderfrequenzstörungsanforderungen der FCC

Dieses Gerät darf aufgrund seines Betriebs im 5,15- bis 5,25-GHz-Frequenzbereich und im 5,470- bis 5,725-GHz-Frequenzbereich nicht im Freien betrieben werden. Die FCC-Bestimmungen erfordern, dass dieses Produkt für die Frequenzbereiche 5,15 bis 5,25 GHz und 5,470 bis 5,725 GHz nicht im Freien betrieben wird, um schädliche Störungen an Zweikanal-Funksatellitensystemen zu verringern. Hochleistungsradars sind als Hauptbenutzer der 5,25 - 5,35 GHz- und 5,65 - 5,85 GHz-Bänder zugewiesen. Diese Radarstationen können Störungen oder Schäden an diesem Gerät verursachen. Für diesen drahtlosen Adapter wird keine Konfigurationskontrolle bereitgestellt, die Änderungen an der Betriebsfrequenz entsprechend der FCC Genehmigung zum Betrieb in den U.S.A. (Abschnitt 15.407 der FCC-Vorschriften) zulässt.

- Dieses Gerät ist nur für OEM-Integratoren konzipiert.
- Dieses Gerät muss getrennt von anderen Sendern installiert und eingesetzt werden, es sei denn, eine solche Installation und Verwendung wird von der FCC genehmigt.

#### USA—Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften in Abschnitt 15. Der Betrieb dieses Gerätes untersteht den folgenden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störung verursachen.
- Dieses Gerät muss Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

> HINWEIS: Die vom Adapter abgegebene Strahlung liegt weit unter den Grenzwerten der FCC für Hochfrequenzstrahlung. Trotzdem sollte der Adapter immer so eingesetzt werden, dass er bei normalem Betrieb so wenig wie möglich in Kontakt mit Benutzern kommt. Um die Grenzwerte der FCC für Hochfrequenzstrahlung nicht zu überschreiten, sollte ein Mindestabstand von 20 Zentimetern zwischen dem Benutzer (und anderen Personen in der Nähe) und der integrierten Antenne eingehalten werden. Einzelheiten zu den zugelassenen Konfigurationen finden Sie durch Eingabe der FCC-ID-Nummer des Gerätes unter http://www.fcc.gov/oet/ea/.

#### Interferenzerklärung

Dieser drahtlose Adapter wurde getestet und normgerecht mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften befunden. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um Kunden einen angemessenen Schutz vor schädlicher Interferenz bei Installation in Wohnräumen zu bieten. Dieser drahtlose Adapter generiert und verbraucht Hochfrequenzstrom und kann diesen abgeben. Sofern der drahtlose Adapter nicht ordnungsgemäß installiert und gemäß den Anleitungen betrieben wird, kann er Störungen der Radio- bzw. Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation niemals Störungen auftreten. Sollte der Radio- und Fernsehempfang durch diesen drahtlosen Adapter beeinträchtigt werden, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne des Geräts, das durch Interferenzen beeinträchtigt ist, neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem drahtlosen Adapter und dem Gerät, das durch Interferenzen beeinträchtigt ist.
- Schließen Sie den Computer mit dem drahtlosen Adapter an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als das Gerät, das durch Interferenzen beeinträchtigt ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

> HINWEIS: Der Adapter muss in strikter Übereinstimmung mit den Herstelleranleitungen in der dem Produkt beiliegenden Benutzerdokumentation installiert und eingesetzt werden. Jede andere Installation oder Verwendung verstößt gegen Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften.

### Underwriters Laboratories Inc. (UL) Zulassungswarnung

Für den Gebrauch mit von UL aufgelisteten (oder kompatiblen) Computern.

### Etikett für halogenfreie Produkte

Die Verpackung einiger Adapter ist mit einem Etikett für halogenfreie Produkte versehen. Diese Angabe betrifft nur Komponenten mit halogenhaltigen Flammhemmern und PVC. Die Grenzwerte für Halogene liegen unter 900 ppm für Brom und 900 ppm für Chlor.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### Europäische Union

Der untere Frequenzbereich von 5,15 - -5,35 GHz ist nur für den Innenbetrieb gedacht.

Dieses Gerät erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Vorschriften 1999/5/EC. Siehe Erklärung zur EU-Konformität.

#### Konformitätserklärung der Europäischen Union

Die Konformitätserklärung der Europäischen Union für jeden Adapter finden Sie unter: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/.

Um zur Konformitätserklärung für Ihren Adapter zu gelangen, klicken Sie den Link Ihres Adapters an. Klicken Sie anschließend auf Additional Information (Weitere Informationen) > Regulatory Documents (Zulassungsdokumente).

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Japan

Innenbetrieb nur im 5-GHz-Band.

### Korea

### Marokko

Der Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN Adapter ist für den Betrieb in Marokko nicht genehmigt. Für alle anderen Adapter in diesem Abschnitt gilt: Der Betrieb dieses Produkts auf dem Funkkanal 2 (2417 MHz) ist in folgenden Städten nicht zugelassen: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant und Taza.

Der Betrieb dieses Produkts auf den Funkkanälen 4, 5, 6 und 7 (2425 - 2442 MHz) ist in folgenden Städten nicht zugelassen: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Taiwan

### Funkgenehmigungen

Um zu ermitteln, ob Sie Ihr drahtloses Netzwerkgerät in einem bestimmten Land verwenden dürfen, überprüfen Sie, ob die auf dem Identifizierungsetikett des Gerätes aufgedruckte Sendertypennummer in den OEM-Genehmigungsrichtlinien des Herstellers aufgelistet ist.

### Zulassungskennzeichnungen

Eine Liste der Zulassungskennzeichnungen finden Sie im Internet unter http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Um zu den Zulassungsinformationen für Ihren Adapter zu gelangen, klicken Sie den Link Ihres Adapters an. Klicken Sie anschließend auf Additional Information (Weitere Informationen) > Regulatory Documents (Zulassungsdokumente).

## Intel® WiFi-Adapter

Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für die folgenden Produkte:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ (Modell WM4965AG_)
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Modell WM3945ABG)
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection (Modell WM3945BG)

In den Spezifikationen finden Sie die vollständigen Spezifikationen der drahtlosen Adapter.

> HINWEIS: In diesem Abschnitt bezieht sich der Ausdruck "drahtloser Adapter" auf alle oben angeführten Adapter.

> HINWEIS: Die Information in diesem Abschnitt zum Betrieb im 5-GHz-Band (IEEE 802.3a) gilt nicht für den Intel PRO/Wireless 3945BG Adapter, der das 5-GHz-Band nicht unterstützt.

Folgende Informationen werden bereitgestellt:

- Informationen für den Benutzer
- Zulassungsinformationen

### Informationen für den Benutzer

#### Sicherheitshinweise

#### USA—FCC und FAA

Die FCC hat mit ET Docket 96-8 einen Sicherheitsstandard für Personen festgeschrieben, die hochfrequenter elektromagnetischer Energie ausgesetzt sind, wie sie von Geräten mit FCC-Zulassung ausgestrahlt wird. Der drahtlose Adapter befindet sich innerhalb der Grenzwerte für den Schutz von Personen, die in OET Bulletin 65, Ergänzung C, 2001 und ANSI/IEEE C95.1, 1992, festgelegt wurden. Bei ordnungsgemäßem Betrieb des Hochfrequenzgeräts unter Beachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen werden Hochfrequenzen abgegeben, die weit unterhalb der von der FCC empfohlenen Grenzwerte liegen.

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Sie dürfen die Antenne nicht berühren oder bewegen, während die Einheit sendet oder empfängt.
- Halten Sie keine Komponente, die den Sender enthält, beim Übertragen so, dass die Antenne exponierten Körperteilen, insbesondere dem Gesicht oder den Augen, sehr nahe kommt oder diese berührt.
- Betreiben Sie den Sender nur dann und versuchen Sie nur dann Daten zu übermitteln, wenn die Antenne angeschlossen ist. Andernfalls kann der Sender beschädigt werden.
- Einsatz in bestimmten Umgebungen:
  - Die Verwendung von drahtlosen Adaptern in gefährlichen Umgebungen unterliegt den durch das Sicherheitspersonal solcher Umgebungen auferlegten Einschränkungen.
  - Die Verwendung von drahtlosen Adaptern in Flugzeugen unterliegt den Bestimmungen der USA-Luftfahrtbehörde (FAA).
  - Die Verwendung von drahtlosen Adaptern in Krankenhäusern unterliegt den vom jeweiligen Krankenhaus auferlegten Einschränkungen.

#### Einsatz der Antenne

- Damit gewährleistet wird, dass die Hochfrequenz-Belastungsgrenzwerte der FCC eingehalten werden, sollten sich integrierte Antennen mindestens 20 cm von allen Personen entfernt befinden.

#### Warnung für den Betrieb in der Nähe explosionsgefährdeter Geräte

Warnung: Unterlassen Sie den Betrieb eines tragbaren Senders (einschließlich dieses drahtlosen Adapters) in der Nähe von nicht abgeschirmten Sprengkapseln oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung, es sei denn, es handelt sich um einen speziell für einen solchen Einsatz qualifizierten Sender.

#### Antennenwarnungen

Warnung: Um die Sicherheitsstandards der FCC und ANSI C95.1 bezüglich Hochfrequenz-Belastungsgrenzwerten zu erfüllen, wird empfohlen, dass für den in einem Desktop- oder Notebook-Computer installierten drahtlosen Adapter die Antenne für den drahtlosen Adapter so installiert wird, dass ein Trennungsabstand von mindestens 20 cm zu allen Personen besteht. Befindet sich die Antenne weniger als 20 cm vom Benutzer entfernt, sollte die Benutzungsdauer des Gerätes eingeschränkt werden.

Warnung: Dieser drahtlose Adapter ist nicht für den Einsatz mit Richtantennen mit hohem Durchsatz vorgesehen.

#### Vorsicht beim Einsatz in Flugzeugen

Vorsicht: Die Bestimmungen der FCC und FAA untersagen den Betrieb von drahtlosen Funkgeräten (drahtlosen Adaptern) während des Fluges, da deren Signale den Betrieb von kritischen Bordinstrumenten stören können.

#### Andere drahtlose Geräte

Hinweise zur Sicherheit für andere Geräte im drahtlosen Netzwerk: Lesen Sie die mit den drahtlosen Adaptern oder anderen Geräten im drahtlosen Netzwerk gelieferte Dokumentation.

#### Örtliche Einschränkungen für den 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Funkeinsatz

Vorsicht: Aufgrund der Tatsache, dass die von 802.11a, 802.11b und 802.11g drahtlosen LAN-Geräten verwendeten Frequenzen noch nicht in allen Ländern angeglichen sind, sind 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Produkte nur zum Einsatz in bestimmten Ländern gedacht und dürfen in anderen als den angegebenen Ländern nicht eingesetzt werden. Als Benutzer dieser Produkte müssen Sie sicherstellen, dass die Produkte nur in den Ländern verwendet werden, für die sie vorgesehen sind, und dass sie mit der für das jeweilige Land korrekten Frequenz- und Kanalauswahl konfiguriert sind. Die TPC-Schnittstelle (Transmit Power Control) des Gerätes ist Teil der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility. Die EIRP-Betriebseinschränkungen (Einschränkungen für die effektiv isotrop ausgestrahlte Leistung) werden vom Systemhersteller geliefert. Jegliche Abweichung von den zulässigen Leistungs- und Frequenzeinstellungen für das Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, stellt eine Verletzung des Landesrechts dar und wird dementsprechend bestraft.

Länderspezifische Informationen finden Sie in den dem Produkt beiliegenden zusätzlichen Einhaltungsinformationen.

#### Wireless-Interoperabilität

Der drahtlose Adapter wurde zur Interoperabilität mit anderen drahtlosen LAN-Produkten konzipiert, die auf der DSSS-Funktechnologie (Direct Sequence Spread Spectrum) aufbauen, und erfüllt die folgenden Normen:

- mit IEEE Std. 802.11b übereinstimmender Standard für Wireless-LAN
- mit IEEE Std. 802.11g übereinstimmender Standard für Wireless-LAN
- mit IEEE Std. 802.11a übereinstimmender Standard für Wireless-LAN
- Wireless Fidelity Zertifizierung, gemäß der Definition der Wi-Fi Alliance

#### Drahtlose Adapter und Ihre Gesundheit

Der drahtlose Adapter strahlt wie andere Funkgeräte hochfrequente elektromagnetische Energie aus. Die Strahlungsbelastung des drahtlosen Adapters liegt jedoch unter den elektromagnetischen Strahlungswerten von anderen drahtlosen Geräten wie z. B. Handys. Der drahtlose Adapter erfüllt die Richtlinien von Hochfrequenz-Sicherheitsnormen und -Empfehlungen. Diese Normen und Empfehlungen spiegeln den Konsens der wissenschaftlichen Gemeinschaft wider, und bauen auf Beratungen von Wissenschaftlergremien und -komitees auf, die die umfassende Forschungsliteratur ständig überprüfen und interpretieren. In gewissen Situationen oder Umgebungen kann der Einsatz des drahtlosen Adapters möglicherweise vom Eigentümer des Gebäudes oder den Verantwortlichen der jeweiligen Organisation eingeschränkt sein. Dazu gehören Situationen wie diese:

- Einsatz des drahtlosen Adapters an Bord von Flugzeugen oder
- Einsatz des drahtlosen Adapters in anderen Umgebungen, in denen das Risiko der Störung anderer Geräte oder Dienste als schädlich eingeschätzt wird.

Falls Sie nicht sicher sind, welche Richtlinien auf den Einsatz eines drahtlosen Adapters in einer bestimmten Organisation oder Umgebung (z. B. in einem Flughafen) zutreffen, empfiehlt es sich, eine Genehmigung zur Verwendung des Adapters einzuholen, bevor Sie ihn einschalten.

#### WEEE (Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte)

### Zulassungsinformationen

#### Informationen für Originalgerätehersteller und Systemintegratoren

Die folgende Anweisung muss in allen Versionen dieses Dokuments, dass an einen OEM oder Integrator ausgeliefert wird, eingeschlossen sein, sollte jedoch nicht an den Endbenutzer verteilt werden.

- Dieses Gerät ist nur für OEM-Integratoren konzipiert.
- Im vollständigen Ausrüstungsgewährungsdokument finden Sie weitere Einschränkungen.
- Dieses Gerät muss mit einem örtlich genehmigten Zugriffspunkt betrieben und eingesetzt werden.

### Informationen, die der OEM oder Integrator dem Endbenutzer liefern muss

Die nachfolgenden rechtlichen und sicherheitstechnischen Hinweise müssen in der Dokumentation veröffentlicht werden, die dem Endbenutzer eines Produkts oder Systems mit einem drahtlosen Intel® Adapter in Übereinstimmung mit örtlichen Bestimmungen geliefert wird. Das Hostsystem muss folgende Informationen aufweisen: "Enthält FCC ID XXXXXXXX", FCC-ID wird auf dem Etikett angezeigt.

Der drahtlose Intel® Adapter muss in strikter Übereinstimmung mit den Herstelleranleitungen in der dem Produkt beiliegenden Benutzerdokumentation installiert und eingesetzt werden. Länderspezifische Genehmigungen finden Sie unter Funkgenehmigungen. Intel ist nicht verantwortlich für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch unerlaubte Veränderungen von Geräten, die über das Adapterkit verfügen, oder durch den Austausch oder das Anbringen von Verbindungskabeln oder Ausrüstungsteilen, die nicht von Intel aufgelistet wurden, zustande kommen. Die Behebung von Störungen, die durch solch unerlaubtes Verändern, Austauschen oder Anbringen zustande kommen, obliegt dem Benutzer. Intel Corporation und seine autorisierten Händler oder Distributoren haften nicht für Schäden oder Verletzung von behördlichen Bestimmungen, die sich ergeben können, falls der Benutzer diese Bestimmungen nicht einhält.

#### Örtliche Einschränkungen für den 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Funkeinsatz

Die folgende Aussage zu örtlichen Einschränkungen muss als Teil der Einhaltungsdokumentation für alle drathlosen Adapter mit 802.11a-, 802.11b- und 802.11g-Technik veröffentlicht werden.

Vorsicht: Aufgrund der Tatsache, dass die von 802.11a, 802.11b, 802.11g und 802.11n drahtlosen LAN-Geräten verwendeten Frequenzen noch nicht in allen Ländern angeglichen sind, sind 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Produkte nur zum Einsatz in bestimmten Ländern gedacht und dürfen in anderen als den angegebenen Ländern nicht eingesetzt werden. Als Benutzer dieser Produkte müssen Sie sicherstellen, dass die Produkte nur in den Ländern verwendet werden, für die sie vorgesehen sind, und dass sie mit der für das jeweilige Land korrekten Frequenz- und Kanalauswahl konfiguriert sind. Jegliche Abweichung von den zulässigen Einstellungen und den Einschränkungen für das Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, kann eine Verletzung des Landesrechts darstellen und dementsprechend bestraft werden.

### Senderfrequenzstörungsanforderungen der FCC

> HINWEIS: Der folgende Absatz ist nicht gültig für Intel PRO/Wireless 3945BG Adapter, der das 5-GHz-Band nicht unterstützt.

Dieses Gerät darf aufgrund seines Betriebs im 5,15- bis 5,25-GHz-Frequenzbereich und im 5,470- bis 5,725-GHz-Frequenzbereich nicht im Freien betrieben werden. Die FCC-Bestimmungen erfordern, dass dieses Produkt für die Frequenzbereiche 5,15 bis 5,25 GHz und 5,470 bis 5,725 GHz nicht im Freien betrieben wird, um schädliche Störungen an Zweikanal-Funksatellitensystemen zu verringern. Hochleistungsradars sind als Hauptbenutzer der 5,25 - 5,35 GHz- und 5,65 - 5,85 GHz-Bänder zugewiesen. Diese Radarstationen können Störungen oder Schäden an diesem Gerät verursachen. Für diesen drahtlosen Adapter wird keine Konfigurationskontrolle bereitgestellt, die Änderungen an der Betriebsfrequenz entsprechend der FCC Genehmigung zum Betrieb in den U.S.A. (Abschnitt 15.407 der FCC-Vorschriften) zulässt.

Der drahtlose Adapter ist nur für OEM-Integratoren konzipiert.

#### USA—Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften in Abschnitt 15. Der Betrieb dieses Gerätes untersteht den folgenden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störung verursachen.
- Dieses Gerät muss Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

> HINWEIS: Die vom Adapter abgegebene Strahlung liegt weit unter den Grenzwerten der FCC für Hochfrequenzstrahlung. Trotzdem sollte der Adapter immer so eingesetzt werden, dass er bei normalem Betrieb so wenig wie möglich in Kontakt mit Benutzern kommt. Um die Grenzwerte der FCC für Hochfrequenzstrahlung nicht zu überschreiten, sollte ein Mindestabstand von 20 Zentimetern zwischen dem Benutzer (und anderen Personen in der Nähe) und der integrierten Antenne eingehalten werden. Einzelheiten zu den zugelassenen Konfigurationen finden Sie durch Eingabe der FCC-ID-Nummer des Gerätes unter http://www.fcc.gov/oet/ea/.

#### Interferenzerklärung

Dieser drahtlose Adapter wurde getestet und normgerecht mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften befunden. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um Kunden einen angemessenen Schutz vor schädlicher Interferenz bei Installation in Wohnräumen zu bieten. Dieser drahtlose Adapter generiert und verbraucht Hochfrequenzstrom und kann diesen abgeben. Sofern der drahtlose Adapter nicht ordnungsgemäß installiert und gemäß den Anleitungen betrieben wird, kann er Störungen der Radio- bzw. Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation niemals Störungen auftreten. Sollte der Radio- und Fernsehempfang durch diesen drahtlosen Adapter beeinträchtigt werden, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne des Geräts, das durch Interferenzen beeinträchtigt ist, neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem drahtlosen Adapter und dem Gerät, das durch Interferenzen beeinträchtigt ist.
- Schließen Sie den Computer mit dem drahtlosen Adapter an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als das Gerät, das durch Interferenzen beeinträchtigt ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

> HINWEIS: Der drahtlose Adapter muss in strikter Übereinstimmung mit den Herstelleranleitungen in der dem Produkt beiliegenden Benutzerdokumentation installiert und eingesetzt werden. Jede andere Installation oder Verwendung verstößt gegen Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften.

### Underwriters Laboratories Inc. (UL) Zulassungswarnung

Für den Gebrauch mit von UL aufgelisteten (oder kompatiblen) Computern.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this wireless adapter is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this wireless adapter is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this wireless adapter is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### Europäische Union

Der untere Frequenzbereich von 5,15 - -5,35 GHz ist nur für den Innenbetrieb gedacht.

Dieses Gerät erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Vorschriften 1999/5/EC. Siehe Erklärung zur EU-Konformität.

#### Konformitätserklärung der Europäischen Union

Die Konformitätserklärung der Europäischen Union für jeden Adapter finden Sie unter: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/.

Um zur Konformitätserklärung für Ihren Adapter zu gelangen, klicken Sie den Link Ihres Adapters an. Klicken Sie anschließend auf Additional Information (Weitere Informationen) > Regulatory Documents (Zulassungsdokumente).

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Japan

Nur zum Einsatz in Gebäuden.

### Korea

### Taiwan

### Funkgenehmigungen

Um zu ermitteln, ob Sie Ihr drahtloses Netzwerkgerät in einem bestimmten Land verwenden dürfen, überprüfen Sie, ob die auf dem Identifizierungsetikett des Gerätes aufgedruckte Sendertypennummer in den OEM-Genehmigungsrichtlinien des Herstellers aufgelistet ist.

### Zulassungskennzeichnungen

Eine Liste der Zulassungskennzeichnungen finden Sie im Internet unter http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Um zu den Zulassungsinformationen für Ihren Adapter zu gelangen, klicken Sie den Link Ihres Adapters an. Klicken Sie anschließend auf Additional Information (Weitere Informationen) > Regulatory Documents (Zulassungsdokumente).

## Erklärung zur EU-Konformität

Jeder der unten aufgeführten Adapter erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Vorschriften 1999/5/EC.

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi-Link 5300
- Intel® WiFi-Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss