Tilbake til innhold

# Kortinnstillinger

Kategorien Avansert viser enhetsegenskapene for WiFi-kortet som er installert på datamaskinen. Denne versjonen av Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare er kompatibel med følgende kort:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (Dette produktet er kun tilgjengelig på Windows * 7-installasjoner)
- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (Dette produktet er kun tilgjengelig på Windows * 7-installasjoner)

## Hvordan få tilgang

I Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy går du til Avansert-menyen og klikker Kortinnstillinger. Velg kategorien Avansert.

## Beskrivelse av innstillingene for WiFi-adapteret

Navn | Beskrivelse
--- | ---
802.11n kanalbredde (2,4 GHz) | Sett høy gjennomstrømmingskanalbredde for å maksimere ytelsen. Sett kanalbredden til Auto eller 20Mhz. Bruk 20Mhz hvis 802.11n-kanaler er begrenset. Denne innstillingen gjelder bare for 802.11n-kompatible kort. MERK: Innstillingen gjelder ikke for følgende kort:

- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN (bruker kun 20 MHz-kanalbredde)

802.11n kanalbredde (5,2 GHz) | Sett høy gjennomstrømmingskanalbredde for å maksimere ytelsen. Sett kanalbredden til Auto eller 20Mhz. Bruk 20Mhz hvis 802.11n-kanaler er begrenset. Denne innstillingen gjelder bare for 802.11n-kompatible kort. MERK: Innstillingen gjelder ikke for følgende kort:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

802.11n-modus | 802.11n-standarden bygger på tidligere 802.11-standarder ved å føye til flere-input flere-output (MIMO). MIMO øker datagjennomstrømmingen, for å gi bedre overføringshastighet. Velg Aktivert eller Deaktivert for å stille inn 802.11n-modusen på WiFi-adapteret. Aktivert er standardinnstilling. Denne innstillingen gjelder bare for 802.11n-kompatible kort.

MERK: For å oppnå overføringshastigheter større enn 54 Mbps på 802.11n-forbindelser, må sikkerhetstypen WPA2*-AES velges. Ingen sikkerhet (Ingen) kan velges for å aktivere nettverksinnstilling og feilsøking.

En administrator kan aktivere eller deaktivere støtte for høy gjennomstrømming for å redusere energiforbruket, konflikter med andre bånd eller kompatibilitetsproblemer.

Ad Hoc-kanal | Med mindre andre datamaskiner i ad hoc-nettverket bruker en annen kanal enn standardkanalen, er det ikke nødvendig å endre kanalen. Verdi: Velg den tillatte driftskanalen fra listen.

- 802.11b/g: Velg dette alternativet når du bruker 802.11b- og and 802.11g (2,4 GHz) ad hoc-båndfrekvens.
- 802.11a: Velg dette alternativet når du bruker 802.11a (5 GHz) ad hoc-båndfrekvens. Denne innstillingen gjelder ikke for Intel® WiFi Link 1000-kortet.

MERK: Hvis en 802.11a-kanal ikke vises, støttes ikke initiering av ad hoc-nettverk for 802.11a-kanaler.

Ad Hoc-strømstyring | Innstill strømsparingsegenskapene for Enhet-til-Enhet (ad Hoc)-nettverk.

- Deaktiver: Velg når du kobler til ad hoc-nettverk som inneholder stasjoner som ikke støtter ad hoc-strømstyring
- Maksimum strømsparing: Velg for å optimalisere batterilevetiden.
- Støyende miljø: Velg for å optimalisere ytelse eller koble til med flere klienter.

Ad Hoc QoS-modus | Quality of Service (QoS)-kontroll i ad hoc-nettverk. QoS sørger for prioritering av trafikken fra tilgangspunktet over et trådløs-LAN, basert på trafikklassifikasjon. WMM (Wi-Fi Multimedia) er QoS-sertifiseringen til Wi-Fi Alliance (WFA). Når WMM er aktivert, bruker WiFi-adapteret WMM for å støtte prioritetsmerkings- og køfunksjonene for WiFi-nettverk.

- WMM Aktivert (Standard)
- WMM deaktivert

Ikke kompatibel for kanal | Denne innstillingen kommuniserer til omkringliggende nettverk at dette WiFi-adapteret ikke er tolerant overfor 40 MHz-kanaler i 2,4 GHz båndet. Standardinnstillingen er at denne er slått av (deaktivert), slik at adapteret ikke sender denne meddelelsen.

MERK: Innstillingen gjelder ikke for følgende kort:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Blandet modus-beskyttelse | Brukes for å unngå datakollisjoner i et mikset 802.11b- og 802.11g-miljø. Anmodning om at Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) [sende/klarere for å sende] skal brukes der klientene muligens ikke kan høre hverandre. CTS-til-selv kan brukes for å få mer gjennomstrømning i et miljø der klienter er nær hverandre og kan høre hverandre.
Strømstyring | Lar deg velge en balanse mellom strømforbruk og WiFi-adapterytelse. Glidebryteren for strøminnstillinger for WiFi-adapteret angir en balanse mellom datamaskinens strømkilde og batteriet.

- Bruk standardverdi: (Standard) Strøminnstillinger er basert på datamaskinens strømkilde.
- Manuell: Juster glidebryteren for ønsket innstilling. Bruk den laveste innstillingen for å få maksimal batterilevetid. Bruk den høyeste innstillingen for å få maksimal ytelse.

MERK: Strømsparingen varierer basert på nettverksinnstillingene (infrastruktur).

Streifingsaggresjon | Denne innstillingen lar deg definere hvor aggressivt trådløsklienten streifer for å bedre forbindelsen til et tilgangspunkt.

- Standard: Balansert innstilling mellom ikke-streifing og ytelse.
- Lavest: Trådløsklienten streifer ikke. Bare betydelig forringelse av koblingskvaliteten fører til at den streifer til et annet tilgangspunkt.
- Høyest: Trådløsklienten sporer hele tiden linkkvaliteten. Hvis det skjer noen reduksjon, prøver den å finne og streife til et bedre tilgangspunkt.

Gjennomstrømningsutvidelse | Endrer verdien for Packet Burst Control.

- Aktiver: Velg dette for å aktivere gjennomstrømmingsforbedring.
- Deaktiver: (Standard) Velg for å deaktivere gjennomstrømmingsforbedring.

Sendestyrke | Standardinnstilling: Høyeste sendestyrkenivå. Lavest: Minimumsdekning: Sett adapteret til laveste sendestyrke. Gjør det mulig for deg å utvide antall dekningsområder eller begrense et dekningsområde. Reduserer dekningsområdet i høytrafikkområder, for å bedre den samlede sendekvaliteten og unngå kødannelse og innblanding fra andre enheter.

Høyest: Maksimal dekning: Sett adapteret til maksimalt sendestyrkenivå. Velg for å få maksimal ytelse og rekkevidde i omgivelser med et begrenset antall andre WiFi-radioenheter.

MERK: For en bruker er den optimale innstillingen alltid å angi sendestyrken til det lavest mulige nivå som er kompatibelt med kvaliteten på kommunikasjonen. Dette gjør det mulig for det maksimale antallet trådløse enheter å virke i tette områder, og redusere interferens med andre enheter som de deler det samme radiospekteret med.

MERK: Denne innstillingen blir virksom når enten modusen Nettverk (Infrastruktur) eller Enhet-til-enhet (ad hoc) brukes.

Trådløsmodus | Velger hvilken modus som skal brukes ved tilkobling til et trådløsnettverk:

- Bare 802.11a: Koble WiFi-adapteret bare til 802.11a-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere.
- Bare 802.11b: Koble WiFi-adapteret bare til 802.11b-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere.
- Bare 802.11g: Koble WiFi-adapteret bare til 802.11g-nettverk.
- 802.11a og 802.11g: Koble WiFi-adapteret bare til 802.11a- og 802.11g-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere.
- 802.11b og 802.11g: Koble WiFi-adapteret bare til 802.11b- og 802.11g-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere.
- 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) - Koble enten til trådløsnettverkene 802.11a, 802.11b eller 802.11g. Gjelder ikke alle adaptere.

OK | Lagrer innstillinger og går tilbake til forrige side.
Avbryt | Lukker og kansellerer eventuelle endringer.

### Microsoft Windows* Avanserte Alternativer (Kortinnstillinger)

Slik får du tilgang til Avanserte alternativer i Windows* XP:

1. Start Windows og logg deg på med administrative privilegier.
2. Fra skrivebordet høyreklikker du på Min datamaskin, og klikker på Egenskaper.
3. Klikk på kategorien Maskinvare.
4. Klikk på Enhetsbehandling.
5. Dobbeltklikk på Nettverkskort.
6. Høyreklikk navnet på det installerte WiFi-adapteret som er i bruk.
7. Klikk på Egenskaper.
8. Velg kategorien Avansert.
9. Velg egenskapen du vil ha (f. eks. Blandet modusbeskyttelse, Strømstyring).
10. For å velge en ny verdi eller innstilling, klikker du Bruk standardverdi, for å tømme avmerkingsboksen. Velg deretter en ny verdi eller innstilling. For å gå tilbake til standardverdien, klikker du på avmerkingsboksen Bruk standardverdi. (Bruk standardverdi-boksen finnes ikke for alle egenskapene, for eksempel Ad Hoc-kanal. I dette tilfellet velger du ganske enkelt den innstillingen du ønsker.)
11. For å lagre innstillingene og gå ut av vinduet klikker du på OK.

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser